**广西艺术学院南湖校区疏散通道违规门禁整改项目**

**采购公告（重）**

根据有关规定，我校开展广西艺术学院南湖校区疏散通道违规门禁整改项目，现将本次采购有关事项公告如下：

1. ****项目名称**：**广西艺术学院南湖校区疏散通道违规门禁整改项目
2. **采购需求内容**

**详细需求见附件。本项目需求不允许负偏离。**

1. **采购控制价：5.29万元，超过控制价的投标为无效投标。**
2. **投标人资格要求**

（一）必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人，并持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。

（二）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以最新的信用中国网站和中国政府采购网公布为准。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。本项目不接受联合体。

1. **投标要求**

（一）提供法人授权委托书（格式自拟）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件）及信用中国网站和中国政府采购网的相关证明材料。

（二）报价函（格式自拟，写清楚所投产品品牌、型号、技术参数等，报价必须包含但不限于运输、调试、安装、税金等本项目所有费用）、技术参数偏离表（格式自拟，必须与采购需求表里的技术参数逐项比对）。

（三）关于本项目的服务承诺（格式自拟，包含但不限于售后、培训、免费质保期等）。

（四）采购需求里要求提供的其他证明材料。

**注：所有投标材料必须一正一副，且须加盖公章后密封提供。**

**六、中标方式**：根据投标人的投标材料，在满足采购需求的基础上，采取低价中标方式选定该项目中标单位，若价格相同，则采取抽签方式确定中标单位。

**七、投标截止时间和地点**

投标时间：凡愿意且符合条件投标人，请于2024年12月17日上午9点至11点之间，将投标文件送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收报名材料。投标地点：南宁市教育路7号广西艺术学院雕塑办公楼107室财务资产处采购管理科。联系人：李老师，联系电话：07715327987.

八、本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：[https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给投标人。投标人据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。](https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2%EF%BC%89%E4%B8%8A%E5%8F%91%E5%B8%83%EF%BC%8C%E6%9C%AC%E6%AC%A1%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%9A%84%E7%9B%B8%E5%85%B3%E4%BF%A1%E6%81%AF%E4%B8%80%E7%BB%8F%E5%9C%A8%E4%B8%8A%E8%BF%B0%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%8F%91%E5%B8%83%EF%BC%8C%E5%8D%B3%E8%A7%86%E4%B8%BA%E5%B7%B2%E5%8F%91%E9%80%81%E7%BB%99%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BA%BA%E3%80%82%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BA%BA%E6%8D%AE%E6%AD%A4%E5%8F%82%E4%B8%8E%E6%9C%AC%E6%AC%A1%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%B4%BB%E5%8A%A8%EF%BC%8C%E5%8D%B3%E8%A7%86%E4%B8%BA%E5%AF%B9%E6%9C%AC%E6%AC%A1%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%9A%84%E7%9B%B8%E5%85%B3%E4%BF%A1%E6%81%AF%E3%80%81%E5%86%85%E5%AE%B9%E5%8F%8A%E8%A7%84%E5%88%99%E6%B2%A1%E6%9C%89%E5%BC%82%E8%AE%AE%E3%80%82)

**附件：采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **计量单位** | **数量** | **技术规格要求** |
| 乙级钢制防火门 | 个 | 2 | 4.6平方米，乙级钢质防火门参数:门框材质为1.2mm镀锌钢板，门扇材质为0.8mm镀锌钢板，门扇内填充48mm厚防火珍珠岩板，整体门扇厚50mm耐火时限＞1小时 |
| 防火门门禁锁 | 个 | 7 | 电动插销门禁锁，带消防应急开启功能。工作电压：12V |
| 门禁主机 | 台 | 4 | 配备室外IP67防水功能；工作电压：AD 220V,输出电压：DC12V,消防联动时，具备远程启动功能。 |
| 铁门拆除 | 个 | 3 |  |
| 电源线BV-3\*4㎡ | 米 | 50 | BV-3\*4㎡ |
| 控制电缆线RVS-2\*2.5㎡ | 米 | 360 | RVS-2\*2.5㎡ |
| 金属线管 | 米 | 360 | DN20镀锌线管，涂防火漆 |
| 乙级钢制防火门 | 个 | 1 | 9平方米，乙级钢质防火门参数:门框材质为1.2mm镀锌钢板，门扇材质为0.8mm镀锌钢板，门扇内填充48mm厚防火珍珠岩板，整体门扇厚50mm耐火时限＞1小时 |