**广西艺术学院数字造型艺术融合创新重点实验室采购项目采购文件**

根据有关规定，我校开展广西艺术学院数字造型艺术融合创新重点实验室采购项目采购，现将本次采购有关事项公告如下：

1. **项目名称：广西艺术学院数字造型艺术融合创新重点实验室采购项目**
2. **采购需求内容**

**总采购预算为：14.2万元。**

**具体需求详见附件1。本项目不允许负偏离。**

1. **投标人资格要求**

（一）必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人，并持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。

（二）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以最新的信用中国网站和中国政府采购网公布为准，**请提供最新的信用中国网站和中国政府采购网的截图证明信息**。

**“信用中国”**网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。**“中国政府采购网”**的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。采购人将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。本项目不接受联合体。

1. **投标要求**

（一）提供法人授权委托书（格式自拟）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件）及按第三大点资格要求列明的证明材料。

（二）报价函（格式自拟，写清楚所投产品品牌、型号、技术参数等，报价必须包含但不限于运输、调试、安装、税金等本项目所有费用）、技术与商务参数偏离表（格式自拟，必须与采购需求表里的技术参数逐项比对并写明偏离情况）。

（三）关于本项目的服务承诺（格式自拟，包含但不限于售后、培训、免费质保期等）。

（四）采购需求里要求提供的其他证明材料。

**注：所有投标材料务必严格按要求提供，不按要求提供的，采购人有权视为无效投标。投标材料必须一正一副，且须加盖公章后密封提供。**

**五、中标方式**：根据投标人的投标材料，在满足采购需求的基础上，采取低价中标方式选定该项目中标单位，若价格相同，则采取抽签方式确定中标单位。

**六、投标截止时间和地点**

投标时间：凡愿意且符合条件投标人，请于2025年7月30日上午9点至11点之间，将投标文件送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收报名材料。投标地点：南宁市教育路7号广西艺术学院雕塑办公楼107室财务资产处采购管理科。联系人：李老师，朱老师，高老师。联系电话：07715327987.

七、本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给投标人。投标人据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。

**附件：设备清单（标**▲**为实质性参数，必须响应）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **计量单位** | **数量** | **技术参数** |
| 数据分析处理系统 | 台 | 1 | ▲1.处理器：不低于 i9-14900K 速度:3.2GHz；2. 内存: 不低于32G；3. USB 接口数:4个；速度:3.2GHz；▲4. 显卡:不低于 RTX A5000-24GB；5. 显示器屏幕尺寸：不小于27寸；6. 硬盘容量：不低于512SSD+1T ；7. 系统：不低于Windows 11 家庭中文版；▲8.系统支持VR仿真平台▲9.系统包含：《火灾隐患排查系统》和《火灾逃生系统》9.1.《火灾隐患排查系统》建立在 VR 模拟系统之上，运用三维开发软件，以及 3D 建模等技术，对建筑内部环境进行重建，设定多个火灾隐患（不低于 5个），让体验者通过身临其境的游戏模拟方式，找出火灾隐患，并进行处置。系统配以语音介绍，让体验者能加深印象，时刻预防火灾隐患。9.2.《火灾逃生系统》是一套针对火灾的应急疏散虚拟训练和交互体验的仿真系统，面向广大学生，以办公楼为疏散环境，融合最新的虚拟现实技术，置身于一个密闭的环境内，突然发生火灾，面对门外火光四溅、浓烟滚滚的场景，体验者通过消防安全提示，完成逃生训练，从中学习到逃生的知识，以提升火灾发生时的应对措施和逃生技能，提高参与者的应急疏散能力、路径选择能力以及自救能力。不低于 9个步骤。 |
| 化学品安全柜 | 个 | 5 | 1.尺寸：不小于590\*460\*1650mm2.材质：冷轧钢 |
| 喷漆柜 | 套 | 10 | 1.高约1.9米，宽约0.5米，深约0.6米2.标配:风机\*1 水泵\*1-喷漆转盘\*13.风机不小于250W4.水泵不小于370W5.全机采用不锈钢201材质1.2厚制作 |
| 喷笔 | 套 | 30 | 1.口径约为0.2mm2.每支喷笔配一个3M6200和一个3M3200防毒面具3.配有三支笔针，三个莲花头、配喷笔支架一个 |
| 喷笔 | 套 | 5 | 1.口径为0.5mm2.每支喷笔配2个3M6200和2个3M3200防毒面具3.配有一个额外的150ml料杯、配喷笔支架一个 |
| 喷笔 | 套 | 5 | 1.最好的喷笔之一，口径0.15/0.4mm2.每支喷笔配2个3M6200和2个3M3200防毒面具3.配额外的料杯盖，配0.2和0.4mm的喷针、喷头各一个，莲花头一个，配喷笔支架一个 |
| 音响设备 | 套 | 1 | 1.主音箱\*1，副音箱\*1，连接线\*1，电源线\*1，光纤线\*1，说明书\*1，保修卡\*1，合格证\*12.最大输出功率:510W3.Wi-Fi连接:支持Wi-Fi连接4.音箱尺寸:不小于长280mm；宽362mm；高475mm5.频率范围:35Hz-40kHz6.分离度:>95dB7.高音调节:± 3dB |