[bookmark: _GoBack]广西壮族自治区政府采购中心
广西艺术学院教学设备采购项目（GXZC2025-G1-003269-CGZX）
公开招标文件预公示

各有关供应商：
    我中心受采购单位委托，拟对广西艺术学院教学设备采购（GXZC2025-G1-003269-CGZX）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2025年11月6日 17时前以书面形式(意见函须加盖公章)向我中心反映，以便我中心完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。
    对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。  
    联系地址：广西南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心（广西壮族自治区政府采购中心）综合楼二楼208室                             
    
联系人：张国铨       联系电话：0771-8600343
附：广西艺术学院教学设备采购项目（GXZC2025-G1-003269-CGZX）公开招标文件预公示内容
                                   
                             广西壮族自治区政府采购中心                            2025年11月3日


招标公告
项目概况
广西艺术学院教学设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2025年    月 日 10:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2025-G1-0-CGZX
项目名称：广西艺术学院教学设备采购
预算总金额（元）：4556556.44
采购需求：
标项一：
标项名称: 漓江画派研究中心设备  
数量:1 
    预算金额（元）:3336290.44
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：说明台1件；精品说明台3件；挂柜2件；组合柜1件；沿墙通柜2件；沿墙通柜1件；沿墙通柜1件；沿墙通柜2件；展台1件；挂柜1件；平柜1件；独立高柜1件；说明台3件；挂柜1件；展台1件；沿墙通柜2件；沿墙通柜1件；沿墙通柜1件；组合柜1件；展台1件；挂柜1件；藏画柜157.5㎡；画桌10.44㎡；显示屏1台；LED曲面显示屏51.8144平方米；发送盒21台；输入卡（1）1块；输出卡（1）6块；机柜2台；配电柜1	台；控制终端1台；智能控制系统1台；交换机1台；智能排插2个；综合布线1项；拼接矩阵主机1台；LED显示屏钢结构55.5024平方米；扫描仪1台；沙发2张；茶几2张；休闲椅4张；沙发10张；茶几7个；休闲桌8张；休闲椅32张；阅读桌3张；阅读椅24张；书画桌1张；椅子15张；会客厅书柜16平方；休闲阅读区域柜111.552平方；办公室书柜	22.144平方。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（如有）： /
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕
本项目（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备.
标项二：
标项名称：图书馆影音鉴赏实验室设备、古籍保护与修复实验室设备、电子阅读与安全管控设备 
    数量:1 
    预算金额（元）: 811266.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：激光工程投影机（1）1台；激光工程投影机（2）1台；非接触式扫描仪1台；显示器2台；笔记本电脑1	台；整体式壁柜20平米；图书盘点笔记本电脑6台；电子阅览室电脑台式机30台；两校区LED显示屏2套。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（如有）：/
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕
本项目（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备.
标项三：
标项名称:公共课教室教学设备
数量:1 
    预算金额（元）: 409000.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：研讨式扇形桌（1）240张；研讨式椅子（1）240张；智慧升降讲桌5台；研讨式扇形桌（2）240张；研讨式椅子（2）240个；督导巡课笔记本电脑2台。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（如有）：/
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕
本项目（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备.
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3：无 
3.本项目的特定资格要求：无 
三、获取招标文件 
时间：2025年  月  日至2025年  月  日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 
方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。
 售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年  月  日10:00（北京时间）
投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
开标时间： 2025年  月  日10:00 
开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅
五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1.投标保证金（人民币）：分标1：3万元；分标2：0.8万元；分标3：0.4万元。(必须足额交纳)
（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行
银行账号：20009101040051648
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：
地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。
2.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
  
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：广西艺术学院 
    地    址：广西南宁教育路7号
    项目联系人：傅老师
    项目联系方式：0771-5317987
    2.采购代理机构信息
    名    称：广西壮族自治区政府采购中心  
    地    址：广西南宁市星湖路22号  
    项目联系人：张国铨
    项目联系方式：0771-8600343

                                广西壮族自治区政府采购中心
                                 2025年   月   日












第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。
3、主要技术参数及性能（配置）要求中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。
4、本一览表“主要技术参数及性能（配置）要求”及“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求；标明“★”号的技术参数作为加分项。
5、分标1、2、3采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
6、本项目采购预算为：4460556.44元。分标1： 3336290.44元；分标2：715266.00元；分标3：409000.00元。
 分标1：
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	说明台
	1
	件
	规格为：1500*700*950(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障说明台外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保说明台重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①说明台主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能说明台的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）柜体烤粉：说明牌外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。遮盖率>0.9；涂膜外观正常；适用期(5h)；重涂无障碍；耐溶剂擦拭性次大于100；铅笔硬度大于F；耐冲击性cm>40；附着力,级<1；耐弯曲性<3。质量标准符合国家建筑材料测试中心标准。

	2
	精品
说明台
	3
	件
	规格为：1200*600*750（mm）
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障说明台外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保说明台重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①说明台主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能说明台的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）柜体烤粉：说明牌外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。遮盖率>0.9；涂膜外观正常；适用期(5h)；重涂无障碍；耐溶剂擦拭性次大于100；铅笔硬度大于F；耐冲击性cm>40；附着力,级<1；耐弯曲性<3。质量标准符合国家建筑材料测试中心标准。

	3
	挂柜
	2
	件
	规格为：1500*550*450（mm）
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障挂柜外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保挂柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①挂柜主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能挂柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）玻璃：博物馆挂柜专用玻璃是以玻璃原片为主材，根据文物展示的需要，对原片玻璃进行加工制作而成，是博物馆挂柜的主要组成部分，在展示、安全、文物保护，维护和安装等方面起到了重要作用。展陈玻璃：采用6+0.76+6夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃。
①耐冲击性能：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心落球冲击、霰弹冲击检测。
②耐久性：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心耐热、耐湿、耐辐照测试。
③光学性能：6+0.76+6低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比>97%，实测可见光反射比≤1%，玻璃安全性能符合 GB15763.3-2009标准。
(5)密封胶条
①博物馆展陈文物要降低微环境 和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。
②采用“O”型有机硅胶条。挂柜密封条表面要求光滑，无明显的机械杂质，性能稳定，无异味，无毛刺；拉伸强度≥7.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/M，永久变形率≤8%；密封条密封性能应符合GB/T36110-2018标准。
（6）灯具照明：博物馆专业安全的展陈照明，除了视觉舒适度和环境氛围外，还应该具备合适的可调光照角度、焦距，确保文物完美真实呈现给大众面前。有些文物质地对灯光要求很高 的纸质、绘画文物，必须选择防紫外线的灯具。灯具参数如下：
①拉动后部摇杆或者前灯头光束角10°至40°
②铝合金材质，整灯轻巧，机械 角摆动可由灯具后部操纵，适合安装于密封性展柜
③可实现0-10V调光，调光过程无频闪
④功率：2.1W
⑤开孔尺寸：φ35mm
⑥柜内灯具采用国际知名品牌芯片，高光效，高显色性，光学级透镜，透光率高，光斑均匀。
⑦角度：扫光
（7）挂柜背板麻布织物：采用生态板，具有良好的阻燃性。(环保材料，不含甲醛等有害物质，具有防潮、防虫、防霉特性，符合绿色环保标准。背板与托台外包材料采用环保棉布，具有阻燃性能，而且易于维护。展柜内所使用的织物为100%  环保纯天然织物，展柜内纺织物符合GB/18401-2010标准要求，挂柜内甲醛<1.0ug/m3;甲酸<50ug/m3;乙酸<50ug/m3;挂柜内污染气体限值满足GB/18580-2017标准要求。
（8）开启方式：手动掀启，其开启方式保证柜内密封性能。
①挂柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。
②挂柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足 GB/T36110-2018标准。
③挂柜空气交换率≤0.5d-¹,密封性满足高密封要求符合GB/T36110-2018<文物展柜密封性能及检测》的展柜密封性检测报告。
①水平调节支撑脚。
②采用60*150水平支撑脚：当地面不是完全水平时候，可微调水平值，以达到挂柜整体水平平整度，基座承载能力≥150kg/m2。
（9）锁具：安全性能
挂柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。挂柜具有良好的防盗、防破坏能力。挂柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。挂柜使用的材料不含任何酸性物质，无挥发有害气体。保密度：互开率%≤1.379；锁舌伸出长度mm≥6；钥匙不同牙花数种≥150；符合QB/T 1621-2015标准。

	4
	组合柜
	1
	件
	规格为：4000*500*1000(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障组合柜外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保组合柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①组合柜主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能组合柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）柜体烤粉：说明牌外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。遮盖率>0.9；涂膜外观正常；适用期(5h)；重涂无障碍；耐溶剂擦拭性次大于100；铅笔硬度大于F；耐冲击性cm>40；附着力,级<1；耐弯曲性<3。质量标准符合国家建筑材料测试中心标准。

	5
	沿墙
通柜
	2
	件
	规格为：3300*800*3200(mm)
(1)骨架
① 骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
② 骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③ 骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
① 柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
② 柜体选用优质冷轧板，保障通柜外观的美观度和安全性。
③ 柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保通柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
① 通柜主框架基座为钢结构。
② 连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能通柜的要求，使用高性能的铝合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）玻璃：博物馆通柜专用玻璃是以玻璃原片为主材，根据文物展示的需要，对原片玻璃进行加工制作而成，是博物馆通柜的主要组成部分，在展示、安全、文物保护，维护和安装等方面起到了重要作用。展陈玻璃：采用6+0.76+6夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃。
① 耐冲击性能：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心落球冲击、霰弹冲击检测。
② 耐久性：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心耐热、耐湿、耐辐照测试。
③ 光学性能：6+0.76+6低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比>97%，实测可见光反射比≤1%，玻璃安全性能符合 GB15763.3-2009标准。
(5)密封胶条
① 博物馆展陈文物要降低微环境和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。
② 采用“O”型有机硅胶条。通柜密封条表面要求光滑，无明显的机械杂质，性能稳定，无异味，无毛刺；拉伸强度≥7.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/M，永久变形率≤8%；密封条密封性能应符合GB/T36110-2018标准。
（6）灯具照明：博物馆专业安全的展陈照明，除了视觉舒适度和环境氛围外，还应该具备合适的可调光照角度、焦距，确保文物完美真实呈现给大众面前。有些文物质地对灯光要求很高 的纸质、绘画文物，必须选择防紫外线的灯具。灯具参数如下：
①拉动后部摇杆或者前灯头光束角10°至40°
②铝合金材质，整灯轻巧，机械 角摆动可由灯具后部操纵，适合安装于密封性展柜
③可实现0-10V调光，调光过程无频闪
④功率：2.1W
⑤开孔尺寸：φ35mm
⑥柜内灯具采用国际知名品牌芯片，高光效，高显色性，光学级透镜，透光率高，光斑均匀。
⑦角度：扫光
（7）通柜背板麻布织物：采用生态板，具有良好的阻燃性。(环保材料，不含甲醛等有害物质，具有防潮、防虫、防霉特性，符合绿色环保标准。背板与托台外包材料采用环保棉布，具有阻燃性能，而且易于维护。通柜内所使用的织物为100%  环保纯天然织物，通柜内纺织物符合GB/18401-2010标准要求，通柜内甲醛<1.0ug/m3;甲酸<50ug/m3;乙酸<50ug/m3;通柜内污染气体限值满足GB/18580-2017标准要求。
（8）开启方式：手动掀启，其开启方式保证柜内密封性能。
① 通柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。
② 通柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足 GB/T36110-2018标准。
③ 通柜空气交换率≤0.5d-¹,密封性满足高密封要求符合GB/T36110-2018<文物展柜密封性能及检测》的展柜密封性检测报告。
① 水平调节支撑脚。
② 采用60*150水平支撑脚：当地面不是完全水平时候，可微调水平值，以达到通柜整体水平平整度，基座承载能力≥150kg/m2。
（9）锁具：安全性能
通柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。通柜具有良好的防盗、防破坏能力。通柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。通柜使用的材料不含任何酸性物质，无挥发有害气体。保密度：互开率%≤1.379；锁舌伸出长度mm≥6；钥匙不同牙花数种≥150；符合QB/T 1621-2015标准。

	6
	沿墙
通柜
	1
	件
	规格为：8900*700*3200(mm)
(1)骨架
① 骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
② 骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③ 骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
① 柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
② 柜体选用优质冷轧板，保障通柜外观的美观度和安全性。
③ 柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保通柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
① 通柜主框架基座为钢结构。
② 连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能通柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）玻璃：博物馆通柜专用玻璃是以玻璃原片为主材，根据文物展示的需要，对原片玻璃进行加工制作而成，是博物馆通柜的主要组成部分，在展示、安全、文物保护，维护和安装等方面起到了重要作用。展陈玻璃：采用6+0.76+6夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃。
①.耐冲击性能：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心落球冲击、霰弹冲击检测。
②.耐久性：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心耐热、耐湿、耐辐照测试。
③.光学性能：6+0.76+6低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比>97%，实测可见光反射比≤1%，玻璃安全性能符合 GB15763.3-2009标准。
(5)密封胶条
①博物馆展陈文物要降低微环境 和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。
②采用“O”型有机硅胶条。通柜密封条表面要求光滑，无明显的机械杂质，性能稳定，无异味，无毛刺；拉伸强度≥7.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/M，永久变形率≤8%；密封条密封性能应符合GB/T36110-2018标准。
（6）灯具照明：博物馆专业安全的展陈照明，除了视觉舒适度和环境氛围外，还应该具备合适的可调光照角度、焦距，确保文物完美真实呈现给大众面前。有些文物质地对灯光要求很高 的纸质、绘画文物，必须选择防紫外线的灯具。灯具参数如下：
①拉动后部摇杆或者前灯头光束角10°至40°
②铝合金材质，整灯轻巧，机械 角摆动可由灯具后部操纵，适合安装于密封性展柜
③可实现0-10V调光，调光过程无频闪
④功率：2.1W
⑤开孔尺寸：φ35mm
⑥柜内灯具采用国际知名品牌芯片，高光效，高显色性，光学级透镜，透光率高，光斑均匀。
⑦角度：扫光
（7）通柜背板麻布织物：采用生态板，具有良好的阻燃性。(环保材料，不含甲醛等有害物质，具有防潮、防虫、防霉特性，符合绿色环保标准。背板与托台外包材料采用环保棉布，具有阻燃性能，而且易于维护。通柜内所使用的织物为100%  环保纯天然织物，通柜内纺织物符合GB/18401-2010标准要求，通柜内甲醛<1.0ug/m3;甲酸<50ug/m3;乙酸<50ug/m3;通柜内污染气体限值满足GB/18580-2017标准要求。
（8）开启方式：手动掀启，其开启方式保证柜内密封性能。
①通柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。
②通柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足 GB/T36110-2018标准。
③通柜空气交换率≤0.5d-¹,密封性满足高密封要求符合GB/T36110-2018<文物展柜密封性能及检测》的展柜密封性检测报告。
①水平调节支撑脚。
②采用60*150水平支撑脚：当地面不是完全水平时候，可微调水平值，以达到通柜整体水平平整度，基座承载能力≥150kg/m2。
（9）锁具：安全性能
通柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。通柜具有良好的防盗、防破坏能力。通柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。通柜使用的材料不含任何酸性物质，无挥发有害气体。保密度：互开率%≤1.379；锁舌伸出长度mm≥6；钥匙不同牙花数种≥150；符合QB/T 1621-2015标准。

	7
	沿墙
通柜
	1
	件
	规格为：4400*700*3200(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①、柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②、柜体选用优质冷轧板，保障通柜外观的美观度和安全性。
③、柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保通柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①通柜主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能通柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）玻璃：博物馆通柜专用玻璃是以玻璃原片为主材，根据文物展示的需要，对原片玻璃进行加工制作而成，是博物馆通柜的主要组成部分，在展示、安全、文物保护，维护和安装等方面起到了重要作用。展陈玻璃：采用6+0.76+6夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃。
①.耐冲击性能：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心落球冲击、霰弹冲击检测。
②.耐久性：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心耐热、耐湿、耐辐照测试。
③.光学性能：6+0.76+6低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比>97%，实测可见光反射比≤1%，玻璃安全性能符合 GB15763.3-2009标准。
(5)密封胶条
①博物馆展陈文物要降低微环境 和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。
②采用“O”型有机硅胶条。通柜密封条表面要求光滑，无明显的机械杂质，性能稳定，无异味，无毛刺；拉伸强度≥7.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/M，永久变形率≤8%；密封条密封性能应符合GB/T36110-2018标准。
（6）灯具照明：博物馆专业安全的展陈照明，除了视觉舒适度和环境氛围外，还应该具备合适的可调光照角度、焦距，确保文物完美真实呈现给大众面前。有些文物质地对灯光要求很高 的纸质、绘画文物，必须选择防紫外线的灯具。灯具参数如下：
①拉动后部摇杆或者前灯头光束角10°至40°
②铝合金材质，整灯轻巧，机械 角摆动可由灯具后部操纵，适合安装于密封性通柜
③可实现0-10V调光，调光过程无频闪
④功率：2.1W
⑤开孔尺寸：φ35mm
⑥柜内灯具采用国际知名品牌芯片，高光效，高显色性，光学级透镜，透光率高，光斑均匀。
⑦角度：扫光
（7）通柜背板麻布织物：采用生态板，具有良好的阻燃性。(环保材料，不含甲醛等有害物质，具有防潮、防虫、防霉特性，符合绿色环保标准。背板与托台外包材料采用环保棉布，具有阻燃性能，而且易于维护。通柜内所使用的织物为100%  环保纯天然织物，通柜内纺织物符合GB/18401-2010标准要求，通柜内甲醛<1.0ug/m3;甲酸<50ug/m3;乙酸<50ug/m3;通柜内污染气体限值满足GB/18580-2017标准要求。
（8）开启方式：手动掀启，其开启方式保证柜内密封性能。
①通柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。
②通柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足 GB/T36110-2018标准。
③通柜空气交换率≤0.5d-¹,密封性满足高密封要求符合GB/T36110-2018<文物展柜密封性能及检测》的通柜密封性检测报告。
①水平调节支撑脚。
②采用60*150水平支撑脚：当地面不是完全水平时候，可微调水平值，以达到通柜整体水平平整度，基座承载能力≥150kg/m2。
（9）锁具：安全性能
通柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。通柜具有良好的防盗、防破坏能力。通柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。通柜使用的材料不含任何酸性物质，无挥发有害气体。保密度：互开率%≤1.379；锁舌伸出长度mm≥6；钥匙不同牙花数种≥150；符合QB/T 1621-2015标准。

	8
	沿墙
通柜
	2
	件
	规格为：3300*800*3200(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障通柜外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保通柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①通柜主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能通柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）玻璃：博物馆通柜专用玻璃是以玻璃原片为主材，根据文物展示的需要，对原片玻璃进行加工制作而成，是博物馆通柜的主要组成部分，在展示、安全、文物保护，维护和安装等方面起到了重要作用。展陈玻璃：采用6+0.76+6夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃。
①耐冲击性能：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心落球冲击、霰弹冲击检测。
②耐久性：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心耐热、耐湿、耐辐照测试。
③光学性能：6+0.76+6低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比>97%，实测可见光反射比≤1%，玻璃安全性能符合 GB15763.3-2009标准。
(5)密封胶条
①博物馆展陈文物要降低微环境 和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。
②采用“O”型有机硅胶条。通柜密封条表面要求光滑，无明显的机械杂质，性能稳定，无异味，无毛刺；拉伸强度≥7.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/M，永久变形率≤8%；密封条密封性能应符合GB/T36110-2018标准。
（6）灯具照明：博物馆专业安全的展陈照明，除了视觉舒适度和环境氛围外，还应该具备合适的可调光照角度、焦距，确保文物完美真实呈现给大众面前。有些文物质地对灯光要求很高 的纸质、绘画文物，必须选择防紫外线的灯具。灯具参数如下：
①拉动后部摇杆或者前灯头光束角10°至40°。
②铝合金材质，整灯轻巧，机械 角摆动可由灯具后部操纵，适合安装于密封性通柜。
③可实现0-10V调光，调光过程无频闪。
④功率：2.1W。
⑤开孔尺寸：φ35mm。
⑥柜内灯具采用国际知名品牌芯片，高光效，高显色性，光学级透镜，透光率高，光斑均匀。
⑦角度：扫光。
（7）通柜背板麻布织物：采用生态板，具有良好的阻燃性。(环保材料，不含甲醛等有害物质，具有防潮、防虫、防霉特性，符合绿色环保标准。背板与托台外包材料采用环保棉布，具有阻燃性能，而且易于维护。通柜内所使用的织物为100%  环保纯天然织物，通柜内纺织物符合GB/18401-2010标准要求，通柜内甲醛<1.0ug/m3;甲酸<50ug/m3;乙酸<50ug/m3;通柜内污染气体限值满足GB/18580-2017标准要求。
（8）开启方式：手动掀启，其开启方式保证柜内密封性能。
①通柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。
②通柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足 GB/T36110-2018标准。
③、通柜空气交换率≤0.5d-¹,密封性满足高密封要求符合GB/T36110-2018<文物展柜密封性能及检测》的通柜密封性检测报告。
④水平调节支撑脚。
⑤采用60*150水平支撑脚：当地面不是完全水平时候，可微调水平值，以达到通柜整体水平平整度，基座承载能力≥150kg/m2。
（9）锁具：安全性能
通柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。通柜具有良好的防盗、防破坏能力。通柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。通柜使用的材料不含任何酸性物质，无挥发有害气体。保密度：互开率%≤1.379；锁舌伸出长度mm≥6；钥匙不同牙花数种≥150；符合QB/T 1621-2015标准。

	9
	展台
	1
	件
	规格为：4000*400*750(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③、骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障展台外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保展台重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①展台主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能展台的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）柜体烤粉：说明牌外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。遮盖率>0.9；涂膜外观正常；适用期(5h)；重涂无障碍；耐溶剂擦拭性次大于100；铅笔硬度大于F；耐冲击性cm>40；附着力,级<1；耐弯曲性<3。质量标准符合国家建筑材料测试中心标准。

	10
	挂柜
	1
	件
	规格为：2800*450*500(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障挂柜外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保挂柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①、挂柜主框架基座为钢结构。
②、连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能挂柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）玻璃：博物馆挂柜专用玻璃是以玻璃原片为主材，根据文物展示的需要，对原片玻璃进行加工制作而成，是博物馆挂柜的主要组成部分，在展示、安全、文物保护，维护和安装等方面起到了重要作用。展陈玻璃：采用6+0.76+6夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃。
①耐冲击性能：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心落球冲击、霰弹冲击检测。
②耐久性：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心耐热、耐湿、耐辐照测试。
③光学性能：6+0.76+6低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比>97%，实测可见光反射比≤1%，玻璃安全性能符合 GB15763.3-2009标准。
(5)密封胶条
①博物馆展陈文物要降低微环境 和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。
②采用“O”型有机硅胶条。挂柜密封条表面要求光滑，无明显的机械杂质，性能稳定，无异味，无毛刺；拉伸强度≥7.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/M，永久变形率≤8%；密封条密封性能应符合GB/T36110-2018标准。
（6）灯具照明：博物馆专业安全的展陈照明，除了视觉舒适度和环境氛围外，还应该具备合适的可调光照角度、焦距，确保文物完美真实呈现给大众面前。有些文物质地对灯光要求很高 的纸质、绘画文物，必须选择防紫外线的灯具。灯具参数如下：
①拉动后部摇杆或者前灯头光束角10°至40°
②铝合金材质，整灯轻巧，机械 角摆动可由灯具后部操纵，适合安装于密封性挂柜
③可实现0-10V调光，调光过程无频闪
④功率：2.1W
⑤开孔尺寸：φ35mm
⑥柜内灯具采用国际知名品牌芯片，高光效，高显色性，光学级透镜，透光率高，光斑均匀。
⑦角度：扫光
（7）挂柜背板麻布织物：采用生态板，具有良好的阻燃性。(环保材料，不含甲醛等有害物质，具有防潮、防虫、防霉特性，符合绿色环保标准。背板与托台外包材料采用环保棉布，具有阻燃性能，而且易于维护。挂柜内所使用的织物为100%  环保纯天然织物，挂柜内纺织物符合GB/18401-2010标准要求，挂柜内甲醛<1.0ug/m3;甲酸<50ug/m3;乙酸<50ug/m3;挂柜内污染气体限值满足GB/18580-2017标准要求。
（8）开启方式：手动掀启，其开启方式保证柜内密封性能。
①挂柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。
②挂柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足 GB/T36110-2018标准。
③挂柜空气交换率≤0.5d-¹,密封性满足高密封要求符合GB/T36110-2018<文物展柜密封性能及检测》的挂柜密封性检测报告。
①水平调节支撑脚。
②采用60*150水平支撑脚：当地面不是完全水平时候，可微调水平值，以达到挂柜整体水平平整度，基座承载能力≥150kg/m2。
（9）锁具：安全性能
挂柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。挂柜具有良好的防盗、防破坏能力。挂柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。挂柜使用的材料不含任何酸性物质，无挥发有害气体。保密度：互开率%≤1.379；锁舌伸出长度mm≥6；钥匙不同牙花数种≥150；符合QB/T 1621-2015标准。
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	平柜
	1
	件
	规格为：2000*550*900(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障平柜外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保平柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①平柜主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能平柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）柜体烤粉：说明牌外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。遮盖率>0.9；涂膜外观正常；适用期(5h)；重涂无障碍；耐溶剂擦拭性次大于100；铅笔硬度大于F；耐冲击性cm>40；附着力,级<1；耐弯曲性<3。质量标准符合国家建筑材料测试中心标准。
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	独立高柜
	1
	件
	规格为：2400*550*2600(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障高柜外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保高柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①高柜主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能高柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）柜体烤粉：说明牌外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。遮盖率>0.9；涂膜外观正常；适用期(5h)；重涂无障碍；耐溶剂擦拭性次大于100；铅笔硬度大于F；耐冲击性cm>40；附着力,级<1；耐弯曲性<3。质量标准符合国家建筑材料测试中心标准。
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	说明台
	3
	件
	规格为：2400*500*700(mm)
(1)骨架
①、骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②、骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③、骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①、柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②、柜体选用优质冷轧板，保障说明台外观的美观度和安全性。
③、柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保说明台重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①、说明台主框架基座为钢结构。
②、连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能说明台的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）柜体烤粉：说明牌外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。遮盖率>0.9；涂膜外观正常；适用期(5h)；重涂无障碍；耐溶剂擦拭性次大于100；铅笔硬度大于F；耐冲击性cm>40；附着力,级<1；耐弯曲性<3。质量标准符合国家建筑材料测试中心标准。
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	挂柜
	1
	件
	规格为：2800*450*500(mm)
(1)骨架
①、骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②、骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③、骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①、柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②、柜体选用优质冷轧板，保障挂柜外观的美观度和安全性。
③、柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保挂柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①、挂柜主框架基座为钢结构。
②、连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能挂柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）玻璃：博物馆挂柜专用玻璃是以玻璃原片为主材，根据文物展示的需要，对原片玻璃进行加工制作而成，是博物馆挂柜的主要组成部分，在展示、安全、文物保护，维护和安装等方面起到了重要作用。展陈玻璃：采用6+0.76+6夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃。
①.耐冲击性能：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心落球冲击、霰弹冲击检测。
②.耐久性：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心耐热、耐湿、耐辐照测试。
③.光学性能：6+0.76+6低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比>97%，实测可见光反射比≤1%，玻璃安全性能符合 GB15763.3-2009标准。
(5)密封胶条
①、博物馆展陈文物要降低微环境 和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。
②、采用“O”型有机硅胶条。挂柜密封条表面要求光滑，无明显的机械杂质，性能稳定，无异味，无毛刺；拉伸强度≥7.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/M，永久变形率≤8%；密封条密封性能应符合GB/T36110-2018标准。
（6）灯具照明：博物馆专业安全的展陈照明，除了视觉舒适度和环境氛围外，还应该具备合适的可调光照角度、焦距，确保文物完美真实呈现给大众面前。有些文物质地对灯光要求很高 的纸质、绘画文物，必须选择防紫外线的灯具。灯具参数如下：
①拉动后部摇杆或者前灯头光束角10°至40°
②铝合金材质，整灯轻巧，机械 角摆动可由灯具后部操纵，适合安装于密封性挂柜
③可实现0-10V调光，调光过程无频闪
④功率：2.1W
⑤开孔尺寸：φ35mm
⑥柜内灯具采用国际知名品牌芯片，高光效，高显色性，光学级透镜，透光率高，光斑均匀。
⑦角度：扫光
（7）挂柜背板麻布织物：采用生态板，具有良好的阻燃性。(环保材料，不含甲醛等有害物质，具有防潮、防虫、防霉特性，符合绿色环保标准。背板与托台外包材料采用环保棉布，具有阻燃性能，而且易于维护。挂柜内所使用的织物为100%  环保纯天然织物，挂柜内纺织物符合GB/18401-2010标准要求，挂柜内甲醛<1.0ug/m3;甲酸<50ug/m3;乙酸<50ug/m3;挂柜内污染气体限值满足GB/18580-2017标准要求。
（8）开启方式：手动掀启，其开启方式保证柜内密封性能。
①挂柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。
②挂柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足 GB/T36110-2018标准。
③挂柜空气交换率≤0.5d-¹,密封性满足高密封要求符合GB/T36110-2018<文物展柜密封性能及检测》的挂柜密封性检测报告。
①水平调节支撑脚。
②采用60*150水平支撑脚：当地面不是完全水平时候，可微调水平值，以达到挂柜整体水平平整度，基座承载能力≥150kg/m2。
（9）锁具：安全性能
挂柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。挂柜具有良好的防盗、防破坏能力。挂柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。挂柜使用的材料不含任何酸性物质，无挥发有害气体。保密度：互开率%≤1.379；锁舌伸出长度mm≥6；钥匙不同牙花数种≥150；符合QB/T 1621-2015标准。
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	展台
	1
	件
	规格为：4000*400*750(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障展台外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保展台重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①展台主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能展台的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）柜体烤粉：说明牌外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。遮盖率>0.9；涂膜外观正常；适用期(5h)；重涂无障碍；耐溶剂擦拭性次大于100；铅笔硬度大于F；耐冲击性cm>40；附着力,级<1；耐弯曲性<3。质量标准符合国家建筑材料测试中心标准。
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	沿墙通柜
	2
	件
	规格为：3300*800*3200(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障通柜外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保通柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①通柜主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能通柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）玻璃：博物馆通柜专用玻璃是以玻璃原片为主材，根据文物展示的需要，对原片玻璃进行加工制作而成，是博物馆通柜的主要组成部分，在展示、安全、文物保护，维护和安装等方面起到了重要作用。展陈玻璃：采用6+0.76+6夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃。
①.耐冲击性能：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心落球冲击、霰弹冲击检测。
②.耐久性：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心耐热、耐湿、耐辐照测试。
③.光学性能：6+0.76+6低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比>97%，实测可见光反射比≤1%，玻璃安全性能符合 GB15763.3-2009标准。
(5)密封胶条
①博物馆展陈文物要降低微环境 和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。
②采用“O”型有机硅胶条。通柜密封条表面要求光滑，无明显的机械杂质，性能稳定，无异味，无毛刺；拉伸强度≥7.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/M，永久变形率≤8%；密封条密封性能应符合GB/T36110-2018标准。
（6）灯具照明：博物馆专业安全的展陈照明，除了视觉舒适度和环境氛围外，还应该具备合适的可调光照角度、焦距，确保文物完美真实呈现给大众面前。有些文物质地对灯光要求很高 的纸质、绘画文物，必须选择防紫外线的灯具。灯具参数如下：
①拉动后部摇杆或者前灯头光束角10°至40°
②铝合金材质，整灯轻巧，机械 角摆动可由灯具后部操纵，适合安装于密封性通柜
③可实现0-10V调光，调光过程无频闪
④功率：2.1W
⑤开孔尺寸：φ35mm
⑥柜内灯具采用国际知名品牌芯片，高光效，高显色性，光学级透镜，透光率高，光斑均匀。
⑦角度：扫光
（7）通柜背板麻布织物：采用生态板，具有良好的阻燃性。(环保材料，不含甲醛等有害物质，具有防潮、防虫、防霉特性，符合绿色环保标准。背板与托台外包材料采用环保棉布，具有阻燃性能，而且易于维护。通柜内所使用的织物为100%  环保纯天然织物，通柜内纺织物符合GB/18401-2010标准要求，通柜内甲醛<1.0ug/m3;甲酸<50ug/m3;乙酸<50ug/m3;通柜内污染气体限值满足GB/18580-2017标准要求。
（8）开启方式：手动掀启，其开启方式保证柜内密封性能。
①通柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。
②通柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足 GB/T36110-2018标准。
③通柜空气交换率≤0.5d-¹,密封性满足高密封要求符合GB/T36110-2018<文物展柜密封性能及检测》的通柜密封性检测报告。
①水平调节支撑脚。
②采用60*150水平支撑脚：当地面不是完全水平时候，可微调水平值，以达到通柜整体水平平整度，基座承载能力≥150kg/m2。
（9）锁具：安全性能
通柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。通柜具有良好的防盗、防破坏能力。通柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。通柜使用的材料不含任何酸性物质，无挥发有害气体。保密度：互开率%≤1.379；锁舌伸出长度mm≥6；钥匙不同牙花数种≥150；符合QB/T 1621-2015标准。
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	沿墙通柜
	1
	件
	规格为：8900*700*3200(mm)
(1)骨架
①、骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②、骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③、骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障通柜外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保通柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①通柜主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能通柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）玻璃：博物馆通柜专用玻璃是以玻璃原片为主材，根据文物展示的需要，对原片玻璃进行加工制作而成，是博物馆通柜的主要组成部分，在展示、安全、文物保护，维护和安装等方面起到了重要作用。展陈玻璃：采用6+0.76+6夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃。
①.耐冲击性能：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心落球冲击、霰弹冲击检测。
②.耐久性：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心耐热、耐湿、耐辐照测试。
③.光学性能：6+0.76+6低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比>97%，实测可见光反射比≤1%，玻璃安全性能符合 GB15763.3-2009标准。
(5)密封胶条
①博物馆展陈文物要降低微环境 和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。
②采用“O”型有机硅胶条。通柜密封条表面要求光滑，无明显的机械杂质，性能稳定，无异味，无毛刺；拉伸强度≥7.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/M，永久变形率≤8%；密封条密封性能应符合GB/T36110-2018标准。
（6）灯具照明：博物馆专业安全的展陈照明，除了视觉舒适度和环境氛围外，还应该具备合适的可调光照角度、焦距，确保文物完美真实呈现给大众面前。有些文物质地对灯光要求很高 的纸质、绘画文物，必须选择防紫外线的灯具。灯具参数如下：
①拉动后部摇杆或者前灯头光束角10°至40°
②铝合金材质，整灯轻巧，机械 角摆动可由灯具后部操纵，适合安装于密封性通柜
③可实现0-10V调光，调光过程无频闪
④功率：2.1W
⑤开孔尺寸：φ35mm
⑥柜内灯具采用国际知名品牌芯片，高光效，高显色性，光学级透镜，透光率高，光斑均匀。
⑦角度：扫光
（7）通柜背板麻布织物：采用生态板，具有良好的阻燃性。(环保材料，不含甲醛等有害物质，具有防潮、防虫、防霉特性，符合绿色环保标准。背板与托台外包材料采用环保棉布，具有阻燃性能，而且易于维护。通柜内所使用的织物为100%  环保纯天然织物，通柜内纺织物符合GB/18401-2010标准要求，通柜内甲醛<1.0ug/m3;甲酸<50ug/m3;乙酸<50ug/m3;通柜内污染气体限值满足GB/18580-2017标准要求。
（8）开启方式：手动掀启，其开启方式保证柜内密封性能。
①通柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。
②通柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足 GB/T36110-2018标准。
③通柜空气交换率≤0.5d-¹,密封性满足高密封要求符合GB/T36110-2018<文物展柜密封性能及检测》的通柜密封性检测报告。
①水平调节支撑脚。
②采用60*150水平支撑脚：当地面不是完全水平时候，可微调水平值，以达到通柜整体水平平整度，基座承载能力≥150kg/m2。
（9）锁具：安全性能
通柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。通柜具有良好的防盗、防破坏能力。通柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。通柜使用的材料不含任何酸性物质，无挥发有害气体。保密度：互开率%≤1.379；锁舌伸出长度mm≥6；钥匙不同牙花数种≥150；符合QB/T 1621-2015标准。
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	沿墙通柜
	1
	件
	规格为：4400*700*3200(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障通柜外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保通柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①通柜主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能通柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）玻璃：博物馆通柜专用玻璃是以玻璃原片为主材，根据文物展示的需要，对原片玻璃进行加工制作而成，是博物馆通柜的主要组成部分，在展示、安全、文物保护，维护和安装等方面起到了重要作用。展陈玻璃：采用6+0.76+6夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃。
①耐冲击性能：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心落球冲击、霰弹冲击检测。
②耐久性：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心耐热、耐湿、耐辐照测试。
③光学性能：6+0.76+6低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比>97%，实测可见光反射比≤1%，玻璃安全性能符合 GB15763.3-2009标准。
(5)密封胶条
①博物馆展陈文物要降低微环境 和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。
②采用“O”型有机硅胶条。通柜密封条表面要求光滑，无明显的机械杂质，性能稳定，无异味，无毛刺；拉伸强度≥7.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/M，永久变形率≤8%；密封条密封性能应符合GB/T36110-2018标准。
（6）灯具照明：博物馆专业安全的展陈照明，除了视觉舒适度和环境氛围外，还应该具备合适的可调光照角度、焦距，确保文物完美真实呈现给大众面前。有些文物质地对灯光要求很高 的纸质、绘画文物，必须选择防紫外线的灯具。灯具参数如下：
①拉动后部摇杆或者前灯头光束角10°至40°
②铝合金材质，整灯轻巧，机械 角摆动可由灯具后部操纵，适合安装于密封性通柜
③可实现0-10V调光，调光过程无频闪
④功率：2.1W
⑤开孔尺寸：φ35mm
⑥柜内灯具采用国际知名品牌芯片，高光效，高显色性，光学级透镜，透光率高，光斑均匀。
⑦角度：扫光
（7）通柜背板麻布织物：采用生态板，具有良好的阻燃性。(环保材料，不含甲醛等有害物质，具有防潮、防虫、防霉特性，符合绿色环保标准。背板与托台外包材料采用环保棉布，具有阻燃性能，而且易于维护。通柜内所使用的织物为100%  环保纯天然织物，通柜内纺织物符合GB/18401-2010标准要求，通柜内甲醛<1.0ug/m3;甲酸<50ug/m3;乙酸<50ug/m3;通柜内污染气体限值满足GB/18580-2017标准要求。
（8）开启方式：手动掀启，其开启方式保证柜内密封性能。
①、通柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。
②、通柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足 GB/T36110-2018标准。
③、通柜空气交换率≤0.5d-¹,密封性满足高密封要求符合GB/T36110-2018<文物展柜密封性能及检测》的通柜密封性检测报告。
①水平调节支撑脚。
②采用60*150水平支撑脚：当地面不是完全水平时候，可微调水平值，以达到通柜整体水平平整度，基座承载能力≥150kg/m2。
（9）锁具：安全性能
通柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。通柜具有良好的防盗、防破坏能力。通柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。通柜使用的材料不含任何酸性物质，无挥发有害气体。保密度：互开率%≤1.379；锁舌伸出长度mm≥6；钥匙不同牙花数种≥150；符合QB/T 1621-2015标准。
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	组合柜
	1
	件
	规格为：4000*500*1000(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障组合柜外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保组合柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①组合柜主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能组合柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）柜体烤粉：说明牌外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。遮盖率>0.9；涂膜外观正常；适用期(5h)；重涂无障碍；耐溶剂擦拭性次大于100；铅笔硬度大于F；耐冲击性cm>40；附着力,级<1；耐弯曲性<3。质量标准符合国家建筑材料测试中心标准。
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	展台
	1
	件
	规格为：4000*600*700(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障展台外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保展台重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①展台主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能展台的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）柜体烤粉：说明牌外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。遮盖率>0.9；涂膜外观正常；适用期(5h)；重涂无障碍；耐溶剂擦拭性次大于100；铅笔硬度大于F；耐冲击性cm>40；附着力,级<1；耐弯曲性<3。质量标准符合国家建筑材料测试中心标准。
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	挂柜
	1
	件
	规格为：2800*450*550(mm)
(1)骨架
①骨架结构：采用50*50*2.0(mm)镀锌矩管焊接装配。
②骨架选用优质镀锌管。(产品持久耐用、韧性强、可靠性好，拥有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，附着力强，抗腐蚀能力强的特性。)
③骨架经专业设备加工制作而成。
(2)柜体
①柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。
②柜体选用优质冷轧板，保障挂柜外观的美观度和安全性。
③柜体经过专业设备加工制作而成。(运用数控剪、刨、折、铣等工艺成形，保证尺寸精度设计要求，确保挂柜重量分布的合理性，柜体表面都是经过严格的防腐、防锈、除油、铬化处理等工艺流程，确保材料表面的附着力。)
(3)型材
①挂柜主框架基座为钢结构。
②连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构需符合高性能挂柜的要求，使用高性能的铝 合金型材(性能不低于6063或6061等),时效状态需达到T5。抗拉强度>160N/mm²,韦氏硬度>8HW。
（4）玻璃：博物馆挂柜专用玻璃是以玻璃原片为主材，根据文物展示的需要，对原片玻璃进行加工制作而成，是博物馆挂柜的主要组成部分，在展示、安全、文物保护，维护和安装等方面起到了重要作用。展陈玻璃：采用6+0.76+6夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃。
①耐冲击性能：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心落球冲击、霰弹冲击检测。
②耐久性：通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心耐热、耐湿、耐辐照测试。
③光学性能：6+0.76+6低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比>97%，实测可见光反射比≤1%，玻璃安全性能符合 GB15763.3-2009标准。
(5)密封胶条
①博物馆展陈文物要降低微环境 和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。
②采用“O”型有机硅胶条。挂柜密封条表面要求光滑，无明显的机械杂质，性能稳定，无异味，无毛刺；拉伸强度≥7.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/M，永久变形率≤8%；密封条密封性能应符合GB/T36110-2018标准。
（6）灯具照明：博物馆专业安全的展陈照明，除了视觉舒适度和环境氛围外，还应该具备合适的可调光照角度、焦距，确保文物完美真实呈现给大众面前。有些文物质地对灯光要求很高 的纸质、绘画文物，必须选择防紫外线的灯具。灯具参数如下：
①拉动后部摇杆或者前灯头光束角10°至40°
②铝合金材质，整灯轻巧，机械 角摆动可由灯具后部操纵，适合安装于密封性挂柜
③可实现0-10V调光，调光过程无频闪
④功率：2.1W
⑤开孔尺寸：φ35mm
⑥柜内灯具采用国际知名品牌芯片，高光效，高显色性，光学级透镜，透光率高，光斑均匀。
⑦角度：扫光
（7）挂柜背板麻布织物：采用生态板，具有良好的阻燃性。(环保材料，不含甲醛等有害物质，具有防潮、防虫、防霉特性，符合绿色环保标准。背板与托台外包材料采用环保棉布，具有阻燃性能，而且易于维护。挂柜内所使用的织物为100%  环保纯天然织物，挂柜内纺织物符合GB/18401-2010标准要求，挂柜内甲醛<1.0ug/m3;甲酸<50ug/m3;乙酸<50ug/m3;挂柜内污染气体限值满足GB/18580-2017标准要求。
（8）开启方式：手动掀启，其开启方式保证柜内密封性能。
①挂柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。
②挂柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足 GB/T36110-2018标准。
③挂柜空气交换率≤0.5d-¹,密封性满足高密封要求符合GB/T36110-2018<文物展柜密封性能及检测》的挂柜密封性检测报告。
①水平调节支撑脚。
②采用60*150水平支撑脚：当地面不是完全水平时候，可微调水平值，以达到挂柜整体水平平整度，基座承载能力≥150kg/m2。
（9）锁具：安全性能
挂柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。挂柜具有良好的防盗、防破坏能力。
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	藏画柜
	157.5
	㎡
	规格：长14*高3.0*深0.8（m），1个；
长12*高3.0*深0.8（m），3个；
长2.5*高3.0*深0.8（m），1个。
1. 柜内背板，实木板2.44*1.22（m）香樟指接板，门扇为进口榉木实木门扇；
2.板材含水率： 8~15%表观密度： 1.582（g/m3）g/m3抗弯强度： 1/10~1/3（MPa） MPa横纹局部承压强度：1/10~1/5木材材性：具光泽；新切面有强烈的樟脑气味。
3.油漆：水性丙烯酸聚氨酯面漆，用砂纸仔细打磨木材表面（顺着木纹方向），薄刷1-2遍涂刷水性封闭底漆，刷水性丙烯酸聚氨酯面漆2道。
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	画桌
	10.44
	㎡
	规格：长3.65*宽1.45*高0.8（m），2张
1.桌面为实木板：2.44*1.22（m）橡木指接板。
2.板材含水率： 8~15%表观密度： 1.582（g/m3）g/m3抗弯强度： 1/10~1/3（MPa） MPa横纹局部承压强度：1/10~1/5。
3.油漆：水性丙烯酸聚氨酯面漆，用砂纸仔细打磨木材表面（顺着木纹方向），薄刷1-2遍涂刷水性封闭底漆，刷水性丙烯酸聚氨酯面漆2道。
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	显示屏
	1
	台
	★1.显示器尺寸23.8英寸。
★2.屏幕刷新率：100hz。
★3.接口:HDMI、VGA。
★4.分辨率：1920*1080。
5.屏幕比例：16:9。
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	LED曲面显示屏
	51.8144
	平方米
	1.LED封装形式：SMD1010黑灯。
2.物理点间距：≤1.53mm。
3.分辨率：640000点/m²
4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷
5.发光点颜色组合：1R1G1B
6.模组分辨率：256*128
7.模组尺寸（mm）：320*160
8.最佳视距：≥3.7m
9.水平视角：≥175°
10.垂直视角：≥175°
11.维护方式：前/后维护
12.控制方式：同步控制
13.驱动器件：恒流
14.刷新频率：≥4200Hz
15.换帧频率：≥60Hz
16.扫描方式：64S
17.亮度：200-800CD/m²
18.灰度等级：12/14/16/18bit
19.对比度：≥10000:1
20.衰减率（工作三年）：≤15%
21.亮度调节方式：手动/自动：0-100％
22.平均无故障时间：≥20000H
23.寿命：≥100000H
24.杂点率：≤1/100000且无连续失控点
25.环境温度：存储-35℃~+85℃
26.工作温度：－20℃~+60℃
27.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz
28.平均功耗：800CD/m²时≤125W/m²（600CD/m²时≤95W/m²）
29.最大功耗：800CD/m²时≤500W/m²（600CD/m²时≤380W/m²）
30.亮度均匀性：≥99%
31.防护等级：IP5X
▲32.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的合格检测报告，作为该技术参数证明材料）
▲33.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的合格检测报告，作为该技术参数证明材料）
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	发送盒
	21
	台
	1.具备带载面积≥230万像素，宽度≥3840点，高度≥3840点；
2.具备≥1路音频输入；
3.具备≥1路光探头接口；
4.具备逐点亮色度校正功能；
5.具备≥1路DVI输入接口，≥1路HDMI1.3输入接口，≥4路网口输出；
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	输入卡1
	1
	块
	1.接口类型：HDMI1.4
2.接口数量：≥4
3.输入信号：HDMI
4.最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz
5.插卡式输入卡搭配集中式主机使用，实现图像输入功能；
6.支持台标功能，文字背景、位置可调；
7.支持在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容。
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	输出卡1
	6
	块
	1.接口类型：HDMI1.4
2.接口数量：≥4
3.输出信号：HDMI
4.最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz
5.插卡式输出卡搭配集中式主机使用，实现图像输出功能；
6.支持高清底图功能；
7.支持在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容。
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	机柜
	2
	台
	1.规格：约600×1200×2045mm；
2.外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀；
3.材料：采用高强度的镀锌板，机柜承重受力部位（如方孔条、层板、L型导轨等）厚度不少于2.0mm；
4.结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果；侧后为可拆钢板门；
5.前门：前门为单开高密度平板网孔门；后门：后门为双开高密度平板网孔门；
6.散热：采用轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，标称供电电源为220伏；
▲7.层板：每台机柜提供2个固定层板。每块层板可承重不少于100kg；（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的合格检测报告，作为该技术参数证明材料）
8.电源：配置一个原厂PDU电源，PDU技术要求：
（1） 采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象，保证任何一个插座故障时均不影响整条PDU的输出，不得对插座进行分组；
（2）PDU母线具有保护层隔离空气，防止长期运行时母线表面氧化降低载流能力；
（3）当PDU通入额定电流时，插座、端子连接处的温升应不超过55℃，空气开关壳体的温升不超过40℃；
（4） 输出插座模组加载额定负载电流、达到热稳定时的实测温升应小于20K（投标时提供国家认可的第三方检测（验）机构出具带有CMA或CNAS标识的检测（验）报告复印件，并加盖投标人公章。
（5）PDU内部导电部件应采用完整绝缘保护，不应有裸露导体；
9.抗震：装配紧固；能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗不低于8级地震，机柜与机柜支架牢固安装；
10.线槽：每个机柜配置不低于两条垂直走线槽；
11.脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运；
▲12.承重：机柜最大静载荷应≥1200kg；（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的合格检测报告，作为该技术参数证明材料）
13.粉沫：采用专业高硬度粉沫，确保达到防静电标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准；
14.表层：不低于IP20级安全保护标准；
15.特点：全拆装式结构设计，四门为可拆。
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	配电柜
	1
	台
	1.配备高分断空气漏电开关，具有双重过载和短路保护功能，每路输出均配备了过载、短路以及漏电保护机制；
2.内置≥12个继电器带控制，采用高品质铜镀镍材质；
▲3.支持多通讯协议，支持国际DMX512信号协议和ART-NET网络协议；（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
4.支持独立开关控制，每路独立开关设计，可实现单独控制，同时支持定时开启和关闭功能；
5.支持多种操作方式，支持电柜主机物理按键手动开启每一路通断或灯光控台实时操作工作指令；
6.配备2.8寸液晶显示屏（触模按键），可直观显示设备状态和参数；
▲7.支持智能互联，每路输出通道都具有电流电压测量功能，用户可通过手机和平板APP远程实时监控每路输出通道的电压、电流、功率、温度、湿度等参数；（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
8.支持≥12路×4kW额定功率输出，每个回路最大输出功率可达4kW.
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	控制终端
	1
	台
	★1.不低于I7-14700；
★2.内存≥32G
★3.硬盘≥4TSSD
★4.显卡≥RTX4000ada
5.电源≥1100W
★6.显示器≥23.8寸
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	智能控制系统
	1
	台
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
▲8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的产品检测报告作为该技术参数证明材料）
▲9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的产品检测报告作为该技术参数证明材料）
▲10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的产品检测报告作为该技术参数证明材料）
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	交换机
	1
	台
	1.千兆电口24个、千兆光口4个、1个Console口，1个Manage口；
2.交换性能336 Gbps，包转发率96 Mpps；
3.工作温度：-5°C～45°C，存储温度：-20°C～70°C；
4.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；
5.可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台；
6.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
7.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；
8.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；
9.支持MAC地址自动学习；
▲10.为提高设备可靠性，支持M-LAG技术；（投标时提供功能截图证明，并加盖投标人公章）；
▲11.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况（投标时提供功能截图证明，并加盖投标人公章）；
12.为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，交换机具有东西向风险流量安全功能；
▲13.为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，需支持终端类型库，能自动识别PC电脑终端、路由器、监控摄像头终端设备等；（投标时提供功能截图证明，并加盖投标人公章）
14.支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能；
15.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
16.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；
▲17.支持通过控制器平台对交换机端口进行开启与关闭；（投标时提供功能截图证明，并加盖投标人公章）
18.支持安全状态页面中显示安全事件；
19.支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；
20.支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；
▲21.为实现远程运维，支持通过手机APP对交换机进行管理。（投标时提供功能截图证明，并加盖投标人公章）
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	智能排插
	2
	个
	1.不少于 5 孔 5 位 10A 插孔；
2.支持 100-240VAC 供电，最大额定负载不低于 2500W；
3.通过功能键可进入或退出拒绝远程断电状态、控制通断电；
4.通过指示灯能直观判断是否通电、是否连接云平台、是否拒绝远程通断电；
5.支持 LoRa 低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输；
6.支持电量计量、远程控制、通断电控制、传感器间相互联动等特性；
▲7.设备支持接入物联网平台统一集中管理，支持查看电压、电流、实时功率、最新数据上报时间、设备日志；（投标时提供功能截图证明，并加盖投标人公章）
8.支持通过 APP 方式查看插座状态，包括功率、 电压、电流、 电量、开关状态、拒绝平台通断电状态等；
▲9.支持通过 APP 方式对插座状态进行配置，可配置的状态包括开关状态、拒绝平台通断电状态、按键指示灯状态、蜂鸣器报警状态等；（投标时提供功能截图证明，并加盖投标人公章）；
10.支持功率告警设置，超过设定阈值时进行现场蜂鸣、断电、APP 通知，并联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务。
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	综合布线
	1
	项
	1. HDIM线，长度100米，HDMI头大小:20*26*10.5mm；
2.DVI(24+1全满)公对公线，支持1080P，60Hz；
3.HD-SDI视频监控线；
4.直径7.2mm，馈线50-5-1；
5.2*307铜芯线，双芯咪线RVPE2*0.5；
6.六类屏蔽网线，200米/卷；
7.动力电缆YJV-0.6/1Kv-4*25+1*16（约100米）；
8.铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷；
9.六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒；
10.强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100；
11.380V的动力电缆（三相五线制）YJV4×25平方+1×16平方（约60米）。
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	拼接矩阵主机
	1
	台
	1.主机具备≥16个输入卡槽，≥10个输出卡槽，搭配相应板卡支持≥4096*2160@60fps、RGB4:4:4；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，不占用输入输出卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920*1080@60fps。
2.支持台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；支持底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及支持字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，以及可调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。
3.支持B/S和C/S管理控制架构，支持windows、IOS、Android操作系统访问主机及交互操作；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步；客户端自带指引操作视频。
4.单张输出板卡可开≥16个图层，可实现单卡任意开窗、叠加、漫游、缩放。
5.基于纯硬件FPGA架构，主机具备拼接、矩阵一体化功能，输出端可选拼接或矩阵模式，并具备音频智能管控功能，无需独立音频卡，支持音频单独传输，HDMI板卡可选择外部模拟音频或HDMI内嵌音频输入或输出。
▲6.配置IP输入卡，采用加权轮询负载均衡算法，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096*2160@30fps的IP码流。（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的产品检测报告作为该技术参数证明材料）。
7.具备监测主机温度、电源在线状态功能，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时具备可视化图形管控，具有接入板卡数量统计以及接入通道数量统计功能。
8.单卡支持创建≥4个屏幕，单台主机支持创建≥40个屏幕；具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏。
9.具备图层参数设置功能，包括缩放、图层置顶置底、布局模式、叠加；并采用无极缩放算法，保障画面放大缩小细节不丢失。
▲10.采用深度神经网络（DNN）和长短期记忆网络（LSTM）算法，可自定义≥30条语音指令，搭配客户端软件可实现语音控制开启/关闭音频、开启/关闭字幕、场景轮询、切换场景预案、清屏、锁屏、解除锁屏功能。（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的产品检测报告作为该技术参数证明材料）
▲11.支持通过RS-232和TCP/IP等控制对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的产品检测报告作为该技术参数证明材料）
12.内置≥7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用操作，并且触摸屏支持在线升级。
13.支持双控制卡备份功能，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿；同时支持双电源备份、输入和输出端口备份功能。
▲14.由于软件决定着本产品功能的完整性，要求软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。
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	LED显示屏钢结构
	55.5024
	平方米
	1.主体搭建采用304不锈钢焊接主体；
2.在需要保护边缘或角落，采用304不锈钢；
3.用于焊结立柱的制作，采用304不锈钢；
4.包边装饰边框材料采用不锈钢。
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	扫描仪
	1
	台
	▲1.镜头：CCD镜头
2.扫描材料：艺术品、3D材料、木材、布料、脆弱的原稿
▲3.原稿装载方式：正面朝上，非接触式
▲4.扫描尺寸：最大：1067×1524毫米（42×60英寸）最小：25.4×25.4毫米（1×1英寸）（非接触式扫描，扫描过程中镜头及光源不动，稿台匀速移动。线性一次性扫描，不接受拍照式扫描仪和多次线性扫描拼接全幅图像的方式。）投标时需提供产品彩页作为证明材料，证明材料内容需符合投标响应的技术指标；证明材料所描述产品的品牌及规格（型号）需与投标产品一致。
5.介质尺寸：1113×1625毫米（43.8×64英寸）
▲6.扫描通道高度：254毫米（10英寸）。投标时需提供产品彩页作为证明材料，证明材料内容需符合投标响应的技术指标；证明材料所描述产品的品牌及规格（型号）需与投标产品一致。
▲7.扫描面距镜头距离：130毫米（5.1英寸）
▲8.最大景深（300 dpi）：+/-10毫米
▲9.扫描速度：：
平整，薄的原稿（厘米/秒）：300 dpi，24-bit彩色：15.24
600 dpi，24-bit彩色：3.81
1200dpi，24-bit彩色：0.3
凸起的不平整的原稿（厘米/秒）：300 dpi，24-bit彩色：13.97
600 dpi，24-bit彩色：3.51
1200dpi，24-bit彩色：0.71
凸起的不平整的原稿，3D效果（厘米/秒）：300 dpi，24-bit彩色：6.98
600 dpi，24-bit彩色：1.75
1200dpi，24-bit彩色：0.28
10.最大扫描物体的重量：最大到20千克，平均分配到稿件台上
▲11.光学分辨率：1200 dpi
12.插值分辨率：9600dpi
▲13.成像技术：6个专用CCD镜头，4彩色通道（RGB+灰色）。投标时需提供产品彩页作为证明材料，证明材料内容需符合投标响应的技术指标；证明材料所描述产品的品牌及规格（型号）需与投标产品一致。
▲14.光源：2条LED光源带，安装椭球面反射镜。LED光谱：2700K，5000K，6500K
▲15.像素总数：256320像素
16.扫描精度：0.1% +/-1像素
17.自动相机调整：有
18.色彩位数：48-bit彩色 / 16-bit黑白
19.移动传感器：有
20.移动控制：扫描镜头：上/下；扫描平台：前/后
21.红色紧急停止按钮：有
▲22.高度调整和对焦监测：有，通过镜头的激光射线
23.UV/IR放射线（紫/红外线）：无
24.光源预热时间：无
▲25.光源位置选项：可以调整4个高光/阴影的位置（向上/下方向长阴影，长阴影，短阴影）
26.原稿的形状和表面：平整薄的原稿，凸起的不平整的原稿，扫描后的3D选项
27.色彩描述文件：ICC色彩管理
28.预设尺寸：A4toA0，B4toB0，ANSI A to E,Arch A to E1
29.自定义尺寸：有
30.色域空间：Adobe RGB、Device RGB、RAW RGB、sRGB
31.全长度自动扫描：有
▲32.包含显示器：22”触摸屏（VESA mount 75X75 mm and 100X100 mm）能够调整位置适应最佳人体工程学。投标时产品彩页作为证明材料，证明材料内容需符合投标响应的技术指标；证明材料所描述产品的品牌及规格（型号）需与投标产品一致。
33.电脑配置：标配2.4 GHz 处理器，8核 (16 逻辑处理器) 或者更高 64-位处理器，32 GB 内存 and 480G SSD SATA 硬盘，最少USB 3.0 或者 千兆以太网(不包含PC)
34.包含软件（标配）：Nextimage Apeiron软件（英语，德语，法语，意大利语，西班牙语，葡萄牙语，波兰语，俄语，中文，日语）
35.文件格式：Big TIFF，TIF，JPG，PDF，PDF/A，DWF，CALS，BMP，JPEG-2000（JP2），JPEG2000 Extended（JPX），TIF-G3，TIF-G4，多页PDF以及其他
36.文件相容性：AutoCAD@，Microstation"M，ArcGISM and all other CAD，GIS and以及其他影像处理保存软件
37.打印机支持：HP，Canon，Epson and Oce printers.参考contex.com/nextimage-supported-printers所支持的所有打印机
38.操作环境：15 to 30°℃（59 to 86°F）35 to 60%，无冷凝
39.电源消耗：待机时候：36W；睡眠时候：1.3W；扫描时候：76W
40.电源：100V/230V/240V，60/50 Hz
41.能源之星标准：符合3.0标准
42.扫描仪（WXHXD）：3450X1558X1575毫米（135.8X61.3X62英寸）在最高位置时候
43.扫描台高度：900毫米（35.4英寸）
44.操作平台：Windows 11 64-bit，Windows 10 64-bit
45.FADGI：FADGI 4星
46.规格认证：UL/Cb，FCC，CCC（China），UKCA&CE，VCCI（Japan），Laser（FDA/IEC），Energy Star 3.0
47..显色性指数：CRI CR|>98
48.颜色管理：.X-Rite色彩管理：Delta-E 0.2
▲49.货物验收及培训：
（1）中标人必须在供货时，提供原厂供货证明（原件）作为验收依据。
（2）中标人必须在供货时，提供原厂质保与服务承诺函（原件），确保得到原厂服务，作为验收依据。
（3）采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；在采购人将所有的货物按采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，由厂家专业人员培训以及厂家专业服务。
（4）本产品在供货时采购人有权可对中标人所投产品进行功能测试，由采购人提供测试环境、测试方案。经测试，产品中的任何一项指标未达到中标人投标文件中响应的性能、功能指标等要求，视中标人为虚假应标，采购人有权解除合同。
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	沙发
	2
	张
	尺寸：2400*1100*950mm
1.面料：软包采用优质绒布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量≤20mg/kg,染色牢度达到3-4级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB /T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³
2.海绵：海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB /T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³                                  
内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板,3.6蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用。                        
3.脚：冷拉管喷涂。
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	茶几
	2
	张
	1.尺寸：1300*700*380mm
2.板材：基材采用多层实木板，符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率5%-16%，弹性模量（顺纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³， 实心铁脚。
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	休闲椅
	4
	张
	尺寸：800*900*800mm
1.框架：冷轧钢板铁架脚。
2.采用西皮（人造革）：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》摩擦色牢度≥4级，耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，撕裂力≥100N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物≤20mg/kg，禁用偶氮染料≤30mg/kg，可萃取的重金属≤5mg/kg；
3.海绵：海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB /T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³
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	沙发
	10
	张
	尺寸：890*820*590/400mm
1.内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板,3.6蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用；
2.采用西皮（人造革）：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》摩擦色牢度≥4级，耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，撕裂力≥100N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物≤20mg/kg，禁用偶氮染料≤30mg/kg，可萃取的重金属≤5mg/kg；
3.海绵：海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB /T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³                                         
4.脚：喷涂。
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	茶几
	7
	个
	尺寸：500*450*450mm
1.优质人造石，人造石符合JC/T 908-2013《人造石》标准，外观无明显色差及裂纹。莫氏硬度≥6，吸水率≤0.07%，弯曲强度≥38MPa，放射性防护分类控制（A类）内照射指数IRa≤0.08，Iy≤0.08。
2.不锈钢镀钛金脚。
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	休闲桌
	8
	张
	尺寸：800*800*750mm
1.台面：3CM厚度的E1级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500 MPa，内结合强度≥0.49MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³。
2.桌脚：纯白蜡木全实木，主体采用燕尾榫结构，结合部位牢固无松动；木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，无腐朽和虫蛀。
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	休闲椅
	32
	张
	尺寸：450*490*750mm
1.框架：纯白蜡木全实木，主体采用燕尾榫结构，结合部位牢固无松动；木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，无腐朽和虫蛀。
2.采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准 ，VOC含量≤2g/L,甲醛含量≤25mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量≤5mg/kg。
3.采用西皮（人造革）：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》摩擦色牢度≥4级，耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，撕裂力≥100N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物≤20mg/kg，禁用偶氮染料≤30mg/kg，可萃取的重金属≤5mg/kg。
4.海绵：海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB /T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³。
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	阅读桌
	3
	张
	尺寸：2400*1200*750mm
1.板材：基材采用多层实木板，符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率5%-16%，弹性模量（顺纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³。
2.油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准 ，VOC含量≤2g/L,甲醛含量≤25mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量≤5mg/kg。
3、含灯。
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	阅读椅
	24
	张
	尺寸：450*490*750mm
1.框架：纯白蜡木全实木，主体采用燕尾榫结构，结合部位牢固无松动；木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，无腐朽和虫蛀。
2.采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准 ，VOC含量≤2g/L,甲醛含量≤25mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量≤5mg/kg。
3.采用西皮（人造革）：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》摩擦色牢度≥4级，耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，撕裂力≥100N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物≤20mg/kg，禁用偶氮染料≤30mg/kg，可萃取的重金属≤5mg/kg；
4.海绵：海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB /T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³
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	书画桌
	1
	张
	尺寸：2000*800*750mm
1.框架：纯白蜡木全实木，主体采用燕尾榫结构，结合部位牢固无松动；木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，无腐朽和虫蛀。
2.采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准 ，VOC含量≤2g/L,甲醛含量≤25mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量≤5mg/kg。
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	椅子
	15
	张
	尺寸：520*530*830mm
1.采用全新POLYONE品牌工程聚丙烯一体注塑成型、零甲醛释放使用更健康；
2.一体成型扶手连接倾仰机构：座与扶手采用一体化设计，外观呈现7字元素，简洁大方，符合现代审美；拥有独特的旋转机构,拥有强大的倾仰功能,靠背同步运动可实现10-15度的角度变化；符合人体工学，提高整椅的舒适度；倾仰机构塑料件长55mm，直径30mm，加强筋4条；扶手长度245mm，宽度36mm，扶手前低40mm，后高45mm；扶手两侧带PP材质装饰盖直径30mm；扶手内部带凹槽结构，长度150mm，宽度12mm,深度30mm；
3.椅子呈现双色搭配，给人不一样的视觉冲击和体验感；可实现堆叠功能。
4.座面：座高450mm，座宽445mm，座深440mm，座面根据人体曲线设计舒适配比，辨识度高，座感好等，有5种常规颜色可选。
5.椅背：4mm宽29条翅膀纹理设计，增强背部散热，具备使用者单手手提功能，圆润椅角无毛边，不伤手，背重0.4KG，背高305mm，背上宽400mm，背下宽435mm， 背厚5mm，背弧度R250mm包覆性明显，提高整椅的舒适度；
6.四脚30*35mm成菱形设计、结构稳定，PU耐磨脚垫保护地板随意推拉，，可承重150KG，胶背34KG12万次循环推背测试，有BIFMA测试证书。
7.椅子尺寸:宽520*深530*高830mm（±3mm）
8.塑料板用料检验须依据 QB/T 4371-2012，抑制金黄色葡萄球菌率大于99%，抑制大肠杆菌率大于99%
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	会客厅
书柜
	16
	平方
	尺寸：5000*2700*450mm
一、主要材料参数
1.柜体板材：
 基材类型：进口爱格板
环保等级：符合国家GB 18580-2017规定的ENF级板材
 厚度规格：
侧板、顶底板、层板： 标准厚度18 mm
 背板： 标准厚度9mm
饰面：三聚氰胺浸渍纸（耐磨、易清洁）
 颜色/纹理：林肯胡桃木、至尊白、白维琴察橡木、铂金白、深棕尤加利、米灰色羊绒
 物理性能：
 静曲强度≥11.0MPa
内结合强度≥0.35MPa
 表面胶合强度≥0.6MPa
2h 吸水厚度膨胀率≤8.0%
含水率：3.0%~13%
密 度：0.60~0.90g/cm³
 握螺钉力：板面≥900N，板边≥600N
2.柜门板材：
 门板类型：进口爱格板
平板门（双饰面门板）：厚度18mm       
 环保等级：复合国家GB 18580-2017规定的ENF级板材
 封边：PUR封边，封边带ABS材质，耐高温不透底，要求封边严密、平整、无脱胶、无溢胶、无黑线、无色差。
3.五金配件：
基础五金 (铰链、导轨)： 
 铰链：带阻尼缓冲；快装型；304不锈钢材质。 开启次数 ≥ 20万次，表面光洁、无毛刺、无锈蚀、开合/滑动顺畅无噪音。
4.封边条：ABS材质、颜色需与门板/柜体板匹配。
5.连接件：采用优质二合一连接件，确保结构牢固。
二、 结构与工艺参数
1.柜体结构：
采用板式拆装结构，二合一连接为主，必要时辅以木榫或角码加固。
 背板必须嵌入侧板/顶底板槽内，或使用连接件可靠固定。
层板需有足够支撑（层板托/层板销）。
2.门板结构：平开门铰链安装位置准确，门缝均匀（一般要求2-3mm），开启角度≥ ≥90度，关闭后平整无翘曲。
3.封边工艺：外露断面封边，封边带粘接牢固、平整、无脱胶、无溢胶、无缝隙、无黑线、无色差。
4.开孔工艺：五金安装孔位（铰链孔、导轨孔、拉手孔、层板托孔等）需使用数控设备精确开孔，位置准确，无崩边。
5.表面处理： 饰面平整，无色差、无划痕、无压痕、无污染、无颗粒。
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	休闲阅读区域柜
	111.552
	平方
	尺寸：34860*2700*450mm
一、主要材料参数
1.柜体板材：
基材类型：爱格板或更优材质的刨花板
 环保等级：ENF级板材
厚度规格： 侧板、顶底板、层板： 标准厚度18 mm
 背板： 标准厚度9mm；
 饰面：三聚氰胺浸渍纸（耐磨、易清洁）
颜色/纹理：胡桃木、至尊白、白维琴察橡木、铂金白、深棕尤加利、米灰色羊绒
物理性能：静曲强度≥11.0MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa； 2h 吸水厚度膨胀率≤8.0%；含水率：3.0%~13%； 密 度：0.60~0.90g/cm³；握螺钉力：板面≥900N，板边≥600N
2.封边条：ABS材质、颜色需与门板/柜体板匹配。
3.连接件：采用优质二合一连接件，确保结构牢固。
二、 结构与工艺参数
1.柜体结构：
 采用板式拆装结构，二合一连接为主，必要时辅以木榫或角码加固。
背板必须嵌入侧板/顶底板槽内，或使用连接件可靠固定。
层板需有足够支撑（层板托/层板销）。
2.封边工艺：外露断面封边，封边带粘接牢固、平整、无脱胶、无溢胶、无缝隙、无黑线、无色差。
3.开孔工艺：五金安装孔位（铰链孔、导轨孔、拉手孔、层板托孔等）需使用数控设备精确开孔，位置准确，无崩边。
4.表面处理： 饰面平整，无色差、无划痕、无压痕、无污染、无颗粒。
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	办公室
书柜
	22.144
	平方
	尺寸：6920*2400*450mm
一、主要材料参数
1.柜体板材：基材类型：实木颗粒板；环保等级：复合国家GB 18580-2017规定的ENF级板材
厚度规格： 侧板、顶底板、层板： 标准厚度18 mm；背板： 标准厚度9mm；饰面：三聚氰胺浸渍纸（耐磨、易清洁）；颜色/纹理：林肯胡桃木、至尊白、白维琴察橡木、铂金白、深棕尤加利、米灰色羊绒
 物理性能：静曲强度≥11.0MPa；内结合强度≥0.35MPa； 表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8.0%； 含水率：3.0%~13%； 密 度：0.60~0.90g/cm³； 握螺钉力：板面≥900N，板边≥600N
2.柜门板材： 门板类型：实木颗粒板；平板门（双饰面门板）：厚度18mm；环保等级：复合国家GB 18580-2017规定的ENF级板材
封边：PUR封边，封边带ABS材质，耐高温不透底，要求封边严密、平整、无脱胶、无溢胶、无黑线、无色差。
3.五金配件： 基础五金 (铰链、导轨)： 铰链：带阻尼缓冲；快装型；304不锈钢材质。 开启次数 ≥ 15万次，表面光洁、无毛刺、无锈蚀、开合/滑动顺畅无噪音。
4.封边条：ABS材质、颜色需与门板/柜体板匹配。
5.连接件：采用优质二合一连接件，确保结构牢固。
二、 结构与工艺参数
1.柜体结构：采用板式拆装结构，二合一连接为主，必要时辅以木榫或角码加固。背板必须嵌入侧板/顶底板槽内，或使用连接件可靠固定。 层板需有足够支撑（层板托/层板销）。
2.门板结构：平开门铰链安装位置准确，门缝均匀（一般要求2-3mm），开启角度≥ ≥90度，关闭后平整无翘曲。
3.封边工艺：外露断面封边，封边带粘接牢固、平整、无脱胶、无溢胶、无缝隙、无黑线、无色差。
4.开孔工艺：五金安装孔位（铰链孔、导轨孔、拉手孔、层板托孔等）需使用数控设备精确开孔，位置准确，无崩边。
5.表面处理： 饰面平整，无色差、无划痕、无压痕、无污染、无颗粒。

	▲商务及其他要求表

	报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、软硬件安装调试、培训、技术支持、售后服务、上门等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）施工（安装）费用；
（6）设备零配件、项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、线缆、管材、开孔、开槽及埋管和招标文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务，所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。

	核心产品
	第28项产品“LED曲面显示屏”。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起3个日历日内签订采购合同。

	交货时间及地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起20个日历日内交付使用
2.交货地点：广西艺术学院内采购人指定地点

	售后及服务要求
	1.设备必须是全新原厂正品。
2.分项有质保要求的按分项质保要求，分项没有质保要求的按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。
3.质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障及设备损坏，中标供应商提供保修、人工及更换备件的上门服务，并提供终身维护。质保期内采购人不再支付任何费用。
4．免费送货上门，免费安装调试合格；
5．中标供应商必须负责项目设备送货、建设、安装调试与培训，免费提供设备操作培训，提供全套说明书；免费现场培训 2～3 名相关人员至掌握设备操作及日常维护；
6．设备如出现故障在接到采购人通知后在30分钟内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到采购人通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案；
7．提供定期回访及巡检服务；
8．项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标供应商自行清理至校外国家有关部门指定堆放处，产品包装箱及有关产品说明书等处置需经采购人确认后处理。
9．对于软件系统存在的安全漏洞包括但不限于数据库安全的情形，中标供应商应提供终身免费系统升级补丁及做好安全策略。

	付款方式
	1.预付款：签订合同之日起5个工作日内，中标人开具合同总价款的 30%的等额价值保函(保函有效期应在 2025年 12月31日)给采购人后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。进度款：全部设备到货后，经采购人确认后在十个工作日内向中标供应商付款方式支付合同价款的60%；所有货物安装调试完成、试运行正常且验收合格，并经采购人确认后，在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的10%。
2.若采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行据实计算。

	履约保证金
	1.按本项目中标总金额的5%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）收取；中标供应商在签订合同前交至指定账户。
2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西艺术学院
开户银行：建行南宁市桃源支行
银行账号：45001604559050500909 
3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商按合同要求完全履约，项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务且无违约情况下后由采购人无息退还。合同履行期间，中标供应商存在违约的，采购人有权从履约保证金中先行抵扣，不足部分由中标供应商另行支付，采购人直接从履约保证金中扣除的，中标供应商应于接到采购人补足履约保证金通知之日起3个工作日内补足。
由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

	验收要求
	1．投标产品须是按满足采购人需求配置提供的厂家出厂的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足招标文件要求及投标文件承诺的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。
2.合同签订之后，采购人有权要求中标人提供所投所有产品进行功能核验，如有配置或功能不能满足招标要求，按违约处理，必要时采购人有权要求中标人提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测所需费用由中标人自行承担。
3．投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验（必要时，采购人有权要求供应商对各项指标进行现场演示），核验不合格或中标供应商未按采购人要求提供现场演示或技术功能无法达到相应技术要求的，按违约处理，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。
4．验收方式和验收材料要求
（1）采购人在项目完成且收到中标供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。
（2）中标供应商必须提供合格的验收材料，验收材料包括①验收申请书（原件）、②中标通知书复印件、③合同（包括附件加盖采购代理机构章的格式合同中规定的附件）复印件；④项目实施过程文件、⑤货物的证明文件、⑥货物的技术资料、⑦培训记录。

	其他要求
	1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。
2.投标人所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，按投标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；中标后，采购人发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，且中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法中标供应商的法律责任。
3.本项目货物涉及的产品及其配件包括但不限于各类芯片等必须符合国家有关政策规定，不得使用国家禁止使用范围内的产品及其配件，否则投标无效。
4.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。
5.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。
6.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。






分标2：
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	激光工程投影机1
	1
	台
	1.芯片尺寸 0.78 英寸，16：10宽高比；
2.显示方式 DLP芯片x1；
★3.物理分辨率 4K-UHD, 3840x2160；
★4.亮度（ISO 21118）7500lm；
★5.亮度（中心）7800lm动态对比度 5,000,000:1JBMA均匀度 ≥ 90%；
★6.光源 SLPL激光光源，激光二级管光源，高亮度下: 20,000 小时/节能模式下: 25,000 小时；
▲7.投射比 0.98-1.37：1（手动）变焦倍率 1.4倍；
▲8.可换镜头 0.4/0.58/0.65/0.75/0.98-1.37/1.2-1.56/1.32-2.1；
9.位移范围 垂直±40%，左右± 20%（标准）；
位移调节 手动；
▲10.梯形调整 ±30°；
★11.最高支持分辨率 支持到4K 3840×2160整机功耗 380w±10%； 待机功耗 ＜0.5w；
▲12.输入接口：VGA IN×1、AUDIO IN×1、HDMI×2、HD-BASET×1（选配）、USB-A×2；
▲13.输出接口：VGA OUT×1、AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1、3D SYNC OUT×1、USB-A（5V）×1控制接口：RS232 input×1、LAN网络接口(RJ45）×1、USB (Type mini 烧录FW)×1；
▲14.WIFI/蓝牙：2.4G/5GHz，蓝牙5.0版本；
▲15.内存/存储：2G/16G，安卓系统版本：Android 11.0（可系统升级）裸机重量 ＜10KG；
▲16.色彩调整 支持红、绿、蓝、青、洋红、黄、等颜色的色调、饱和度、增益及白屏的色温、亮度等七种颜色调整；
▲17.一键遮屏 支持一键遮屏（软件Blank）功能；高海拔模式 支持高海拔模式；
▲18.投影机内置无线投屏功能，支持macOS/iPadOS/iOS/Android/Windows10以上系统智能手机、平板电脑、笔记本电脑等；
▲19.投影机支持U盘读取功能，插入USB 3.0以上的U盘，可直接读取U盘信息，并可播放U盘内的视频、图片、PPT、PDF文档等内容；
▲20.数字变焦 可通过数字变焦功能实现画面大小的调节；
▲21.HDR功能 具有HDR功能用于提高投影机高动态色彩范围，菜单中体现HDR功能的开/关选项；
▲22.DCR功能 具有DCR功能实现自动超强暗场处理，可手动关闭
▲23.遥控独立控制 投影可独立遥控，可以防止遥控器同时干扰多台投影机，遥控数量＞64台；
▲24.遥控红外笔功能 遥控器具备可见红外光线，可代替激光笔使用；
▲25.试用功能 具备定时试用功能，用户一定周期内可以使用，超过时间将会提示并关机； 
▲26.产品品牌拥有自主知识产权。产品型号通过3C认证并提供认证证书复印件并加盖投标人印章；

	2
	激光工程投影机2
	1
	台
	▲1.光源：采用单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源（为保证激光光源的安全性，激光投影机达到1类激光产品标准，投标时提供产截图或检测报告）；
2.显示技术：3D显示技术,显示芯片≤0.47吋DMD；
★3.中心亮度≥7800流明，标准分辨率≥3840×2160，支持宽高比：16:9, 4:3, 16:10, 16:6，光效比≥14 LM/W；
★4.对比度：≥5800000：1，支持对比度增强；
▲5.电动镜头：电动变焦、电动聚焦、电动位移，变焦倍数≥1.6倍，支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直方向≥100% ，水平方向≥40% ；投射比≤1.53-2.46，配置原厂标准镜头，投150寸画面时距离5.1米-8.1米；
6.梯形校正垂直方向±35°，水平方向±35°四点校正；
▲7.机器接口： HDMI×2，HDBaseT×1， RS232×1，LAN(RJ45)×1，IR 3D OUT×1，3D SYNC IN×1，3D SYNC OUT×1，USB-B×1，USBA×1；（以上均为原厂内置接口，投标时提供符合参数要求的接口截图或检测报告或产品彩页）
★8.功率≤430W，待机模式功耗≤0.5W，重量≥9.5kg；
▲9.3D技术：多种3D模式，支持DLP link3D;3DTVPLAY立体投影，支持蓝光3D视频播放，支持3D课堂；（投标时提供机器截图或彩页、检测报告）；
10.提供原厂整机五年质保服务（光源质保五年），打厂家400电话查询到中标机器质保五年，由厂家质保（不接受第三方保修），供货时提供本项目售后服务承诺书原件和项目授权书原件并加盖厂商印章。
11.激光投影机具有IP5X防尘等级、光源光机IP6X防水等级设计（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或视频截图等相关材料）；
▲12.内置安卓操作系统及热点，具备≥15G内置存储，蓝牙、无线网卡等无线连接功能。

	3
	非接触式扫描仪
	1
	台
	▲1.稿台超A2幅面≥（655mm×478mm），扫描幅面≥（611mm x 458.2mm）非接触式扫描，无需拆书。左、右自动升降台面，适用于不同厚度书籍、字画、电路板、芯片、植物标本等扫描；
▲2.为了加强工作效率减轻整机重量，要求扫描工作台左、右自动互降台面适用于不同厚度的书籍档案（为了保证高效率扫描不接受任何电动调节工作台）,脊柱最大宽度100mm可根据书籍手动进行调节； 
▲3.扫描工作台配备光学级高精度树脂玻璃手动压稿台开合角度≥90°（为了保证工作效率不接受含有电动调节的玻璃压板）；
▲4.书稿台面板配置双键触发扫描组件左右面板各一组，可以更加高效率快速扫描大量书籍档案；
5.扫描工作台配置X 光胶片扫描系统，可根据胶片情况进行光源手动调节或自动调节； 胶片扫描尺寸：≥14×17 英寸胶片；胶片扫描速度：≤0.3 秒/画幅（在 600dpi 光学分辨率、矩阵式 CCD 点对点一次性扫描方式、彩色/灰度/黑白、≥14×17 英寸幅面情况下）；
▲6.镜头矩阵式CCD传感器矩阵式点对点扫描技术景深：≥15cm；最大扫描书籍类原稿厚度：≥10cm；可以实现平面、立体物品的 2D、仿 3D 图像信息采集，也可以扫描植物标本、药物标本实现高精度影像色彩还原；
▲7.保证书籍扫描的高速、耐用和使用便利的要求矩阵式CCD点对点一次性彩色扫描方式，色彩还原更好，不接受线性ccd逐行扫描。
8.彩色扫描一次性完成,扫描过程镜头、光源不移动为了保护使用人员视觉健康不接受走动或移动式光源。
9.能够进行红外、紫外波段数据扫描采集，具有光谱范围 300-1100nm 扫描功能，扫描获取不同波长的光谱图像，能够对扫描物体表面的油迹指纹等进行成像，能够对消退、涂改、变造字迹等进行成像。
▲10.71兆像素矩阵式CCD传感器，800dpi彩色/A2幅面/ 0.3秒扫描速度， 100-800 dpi分辨率可调节。
▲11.后背式LED冷光源，尺寸≥ 650mm×55mm，菲涅耳透镜可实现均匀、均匀的照明，零辐射按需独立式采集照明系统包含防刺眼挡板。无红外线和紫外线辐射，安全可靠。
12.体积：整机不含外置工作站≤1290（高）×670（宽）×840（深）mm。
13.设备接口：一个网线RJ45接口、机身自带两个usb数据传输接口、25针串口。
14.生产模式：设备与电脑通过USB3.0数据线连接，方便数据传输，同时延长使用寿命。
▲15.内置21英寸触摸屏，全新触摸及双键技术，简便的扫描流程，无需连接外置电脑就可以直接扫描的移动存储。操作者无需专业培训，即可操作自如，快速简单地获得优质的扫描效果，插上USB闪存盘，即可保存扫描结果。
16.标配脚踏扫描开关，自助扫描方式无需外接电脑即可完成扫描工作。
▲17.非接触式古籍扫描系统专业版软件功能介绍，支持项目名称、存储路径、图像名称、扫描格式、压缩格式、压缩倍率的前置设置；支持图像顺序、插入、替换扫描模式；支持图像复制、拆分、拼接、缩放、移动、删除、任意角度旋转、导入、导出等操作方式；支持图像自动纠偏、手动纠偏、去黑边、去空白页等通用优化功能；支持图像优化的手动处理、自动批量处理；版心居中、背景平滑、红头文件优化、下左右去手指、保留手指、区域扫描、添加水印、ocr识别、镜像。
（1）非接触式书刊扫描系统专业版，操作按键形象直观、操作简单、功能强大；
（2）软件操作、设置均为一键式操作方式，省去繁琐的软件参数设置，即便是无电脑常识的工作人员，打开软件既能轻松完成成册书籍扫描工作；
（3）软件基于触摸屏版样式开发，操作设置按键形象、直观、明了，操作简单，快速；
（4）图像自动优化处理，无需人工干预，图像自动去除黑边、去除手指、页面自动展平、自动纠偏等，能够大大减少扫描员工作量；
（5）每完成一本书籍扫描，无需退出界面，可以继续扫描下一份；
（6）导出可以同时导出三种格式文件jpg/tiff/pdf。
18.扫描仪软件终身免费升级。
（供货时需提供原厂家针对本项目授权书）

	4
	显示器
	2
	台
	1.VA屏，可视角度178°；
2.刷新率60HZ,响应时间4MS,99%色域面积；
3.分辩率3840*2160 ，静太对比度3500；
4.HDR10,350CD/M2屏幕亮度；
5.HDMI*2,DP*1,音频口*1。

	5
	笔记本
电脑
	1
	台
	15.6寸/13代14核i7-13650HX/16G*1/512G固态/RTX4050-6G独显/144Hz 100%色域1920*1080/W11/碳晶灰。

	6
	整体式
壁柜
	20
	平米
	ENF级板材制作，深度：450mm，高度依房间高度定；
结合工具、宣纸的使用要求量身定制，设计结构及隔断；
可有效的做好修复宣纸、工具的分类存放。
配备有净气型药品柜、耗材柜、珍品储藏柜各1个（整体嵌入壁柜）。
一、药品柜、耗材柜技术要求：
规格：900*450*1800mm；
▲1.柜体： 侧板、后板、底板等均采用0.8mm 优质冷轧钢板加工制 作，金属表面环氧树脂粉末喷涂；
▲2.柜门：采用0.8mm 厚的优质冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂 静电粉沫喷涂；
3.层板：采用0.8mm 厚的优质冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂 静电粉沫喷涂；
4.合页： 采用不锈钢合页，光滑无毛刺， 耐腐蚀。
二、珍品储藏柜技术要求：
▲材料：底盘采用1.5mm冷轧钢板；立柱1.5mm冷轧钢板；挂板1.2mm冷轧钢板；搁板、顶板、侧板、门板、门板加强板1.0mm冷轧钢板；钢化夹胶玻璃。
1.柜内二层层板，5层抽屉。
2.玻璃为优质钢化夹胶玻璃。
3.门密封采用优质硅胶密封条，无气味，寿命长。
4.层板承重≥200kg，抽屉承重≥150kg
5.柜体气密型好，防止蚊虫。
6.柜体采用整体密封焊接，结实牢固，密封性强。
7.规格：1200*600*2000mm。

	7
	图书盘点笔记本
电脑
	6
	台
	15.6寸/13代14核i7-13650HX/16G*1/512G固态/RTX4050-6G独显/144Hz 100%色域1920*1080/W11/碳晶灰。

	8
	电子
阅览室电脑台式机
	30
	台
	酷睿i7-12700独显商用家用设计制图直播剪辑办公台式机电脑主机整机全套 主机+27英寸高清窄边显示器 定制：i7 32G 1T+512G 4G独显。

	9
	两校区LED
显示屏
	2
	套
	
1.单块屏尺寸：约为8.5米*0.5米;像素点间距：10mm;单元板尺寸：320mmx160mm;单元板点数：32 点x16 点;显示密度：10000点/m2;发光点颜色：1红;像素亮度：1600cd/ m2;亮度调节：自动/手动;刷新频率：120HZ;显示模式：同步或异步;换帧速度：60(帧)/秒;使用环境：户外。
2.含电源、相关线路、边框及安装。

	▲商务及其他要求表

	报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、软硬件安装调试、培训、技术支持、售后服务、上门等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）施工（安装）费用；
（6）设备零配件、项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、线缆、管材、开孔、开槽及埋管和招标文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务，所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。

	核心产品
	第3项产品“非接触式扫描仪”

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起3个日历日内签订采购合同。

	交货时间及地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起20个日历日内交付使用。
2.交货地点：内采购人指定地点

	售后及服务要求
	1.设备必须是全新原厂正品。
2.分项有质保要求的按分项质保要求，分项没有质保要求的按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。
3.质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障及设备损坏，中标供应商提供保修、人工及更换备件的上门服务，并提供终身维护。质保期内采购人不再支付任何费用。
4．免费送货上门，免费安装调试合格；
5．中标供应商必须负责项目设备送货、建设、安装调试与培训，免费提供设备操作培训，提供全套说明书；免费现场培训 2～3 名相关人员至掌握设备操作及日常维护；
6．设备如出现故障在接到采购人通知后在30分钟内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到采购人通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案；
7．提供定期回访及巡检服务；
8．项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标供应商自行清理至校外国家有关部门指定堆放处，产品包装箱及有关产品说明书等处置需经采购人确认后处理。
9．对于软件系统存在的安全漏洞包括但不限于数据库安全的情形，中标供应商应提供终身免费系统升级补丁及做好安全策略。

	付款方式
	1.预付款：签订合同之日起5个工作日内，中标人开具合同总价款的 30%的等额价值保函(保函有效期应在 2025年 12月31日)给采购人后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。进度款：全部设备到货后，经采购人确认后在十个工作日内向中标供应商付款方式支付合同价款的60%；所有货物安装调试完成、试运行正常且验收合格，并经采购人确认后，在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的10%。
2.若采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行据实计算。

	履约保证金
	1.按本项目中标总金额的5%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）收取；中标供应商在签订合同前交至指定账户。
2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西艺术学院
开户银行：建行南宁市桃源支行
银行账号：45001604559050500909 
3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商按合同要求完全履约，项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务且无违约情况下后由采购人无息退还。合同履行期间，中标供应商存在违约的，采购人有权从履约保证金中先行抵扣，不足部分由中标供应商另行支付，采购人直接从履约保证金中扣除的，中标供应商应于接到采购人补足履约保证金通知之日起3个工作日内补足。
由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

	验收要求
	1．投标产品须是按满足采购人需求配置提供的厂家出厂的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足招标文件要求及投标文件承诺的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。
2.合同签订之后，采购人有权要求中标人提供所投所有产品进行功能核验，如有配置或功能不能满足招标要求，按违约处理，必要时采购人有权要求中标人提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测所需费用由中标人自行承担。
3．投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验（必要时，采购人有权要求供应商对各项指标进行现场演示），核验不合格或中标供应商未按采购人要求提供现场演示或技术功能无法达到相应技术要求的，按违约处理，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。
4．验收方式和验收材料要求
（1）采购人在项目完成且收到中标供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。
（2）中标供应商必须提供合格的验收材料，验收材料包括①验收申请书（原件）、②中标通知书复印件、③合同（包括附件加盖采购代理机构章的格式合同中规定的附件）复印件；④项目实施过程文件、⑤货物的证明文件、⑥货物的技术资料、⑦培训记录。

	其他要求
	1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。
2.投标人所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，按投标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；中标后，采购人发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，且中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法中标供应商的法律责任。
3.本项目货物涉及的产品及其配件包括但不限于各类芯片等必须符合国家有关政策规定，不得使用国家禁止使用范围内的产品及其配件，否则投标无效。
4.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。
5.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。
6.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。






分标3：
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	研讨式
扇形桌1
	240
	张
	1.板材采用优质三聚氰胺饰面的刨花板基材，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度2.5CM，2mmPVC封边，挡板厚度1.5CM ；采用25mm及以上厚度的E1级及以上三聚氰胺刨花板，其中板材的含水率控制在3%至13%之间：2h吸水厚度膨胀率≤12.0%;板材的静曲强度≥10.5MPa;表面胶合强度≥0.6MPa,甲醛释放量≤1.5mg/L。符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》。强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准。签订合同后须提供具有资质的第三方检验机构出具的检测报告复印件（并加盖投标人公章）。 采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB/T18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。            
▲2.一级冷轧钢管,符合QB/T 4767-2014《家具用钢构性》：连接用钢构件-材料厚度：1.4mm。符合GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》标准，可折叠翻盖。
3.尺寸(mm)：800*340*390。

	2
	研讨式
椅子1
	240
	张
	1.面料：采用优质颐达网布面料，防磨防污性好；
▲2.海绵：采用优质高弹海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准；
★3.架子：1.4mm厚钢制喷涂脚架；                        
4.功能：座板可翻起、靠背逍遥；
5.定型棉座包；
6.铝合金连接件；
7.长*宽*高（cm）:≥52*56*82。

	3
	智慧升降讲桌
	5
	台
	1.升降讲桌采用1.2mm-2.0mm冷轧钢板桌体，整体外观流线型设计，美观大方，具备防火特性，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒。
2.桌面为抗倍特板材质，具备防水、耐撞击性、耐磨、防火、耐烟灼、防静电，稳定性强、平整又不易变形、无毒无害、绿色环保等特性。
3.升降讲桌设计尺寸（长X宽X高）约为1200mmX650mmX1020mm，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，兼顾站立教学或者坐着操作电脑。
▲4.桌面内置≥23.8英寸电容触控屏，并支持10点同时触摸。
★5.电容触控屏具备单独的开关按键，显示屏接口类型为VGA，HDMI，屏幕分辨率支持≥1920x1080像素，屏幕融合在讲台中，无突出边角，无法在没有工具的情况下拆除。
6.电容触控屏支持同步显示并能操控交互智能平板的画面，与桌面呈25°角，以最佳视角显示教学内容，教师正面授课，录像效果好，提高教学效率。
★7.讲桌桌面内置弹射式接口面板，包含≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个USB口、≥1个网络接口、≥1个音频接口等，不使用时，可按下与桌面平齐，避免受到撞击，支持笔记本电脑接入。
8.支持外接PC电脑，可以将PC电脑内容显示在23.8英寸主屏上，支持1路HDMI OUT输出，可外接投影、显示器等多媒体设备。
9.讲桌柜体左侧预留电脑主机观察窗口，无需打开柜体的情况下也能正常开关电脑主机。
★10.讲台设置有2个220V电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备。
★11.讲桌设置有键盘抽屉，可放置黑板擦、书写笔、键盘和鼠标等，抽屉内预留≥4路USB快速充电接口，即使讲桌不开机，依然可以持续充电，可连接键盘鼠标使用,方便教师操作，讲桌桌面留有足够空间放置笔记本、教案等物品。
12.柜体下方设置有19英寸设备安装机柜，高度≥10U。
13.柜体下方预留多处散热孔，可以有效保证讲桌内设备的热量及时散出。
14.讲桌支持安装地脚，选配增高底座，预留增高底座安装孔位。

	4
	研讨式
扇形桌2
	240
	张
	1.参考尺寸（<长*宽*高>mm）：900mm*550mm/300mm*750mm；
▲2.材质:梯形桌面，尺寸：长边900mm,斜边550mm,短边300mm，基材采用25mm厚的E0级高密度纤维板，经高温高压双面贴优质美耐板，耐火，耐磨，耐刮伤、划伤。所有材料都经过防虫、防腐等化学处理。桌面下面四周切15x30mm倒角，倒角四周封PU油漆，拉手工木纹，与桌面木纹一致。PU漆耐磨、耐划伤，防水，桌面可任意组合拼接，可按压式90°折叠，便于堆放符合人体工程学设计。E0级高密度纤维必须符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》； 
3.底脚：底脚尺寸：540*65*65*2mm两件；冷轧钢材质，厚度为2.0mm，采用高温静电喷涂优质高精度冷轧钢；
▲4.立柱：立柱方管尺寸：635*70*30mm，包含塑胶装饰盖；冷轧钢材质,厚度为1.5MM，采用高温静电喷涂处理；
5.接头：97mmx78mmx38mm 采用壁厚1.5mm优质高精度铝合金，抗变形，旋转机构可以90°旋转折叠；
6.横梁：台面方管横梁尺寸：1195*385*1.2mm冷轧钢材质,厚度为1.2MM，高温静电喷。台面支撑横梁采用：1.5mm厚，40x40x420mm高精度冷轧钢，与铝合金接头相结合，稳固，方便。组装式结构，方便拆装，组装采用内六角螺栓固定；承重≥150㎏；
7.书网层：尺寸：1060*208*1mm，采用优质钢板，厚度为1mm，经夹具焊接成型与片钢组成表面采用防锈静电喷涂处理；                                                                                                                      
▲8.脚轮：采用万向静音脚轮带锁定功能，符合QB/T 2280-2016办公家具办公椅检测依据，检测结果包括但不限于以下内容：脚轮往复磨损检测试验次数15万次以上；    
9.三层折叠桌配件：杯架组合  杯架连接件：D60mmx39mmH 采用优质钢锭，淬火、回火，车枳加工成型，喷粉高温烤制而成，耐磨，经久耐用。杯架 材料:原生ABS一次性浇注成型，用定位螺丝锁在小桌板下面，可以自由旋转，使用时旋转出来或隐藏在桌面下面； 白板/书包挂钩：165Wx115D向55mmH 采用3mm优质冷轧钢板，切割冲压，折弯焊接而成。经过酸洗、磷洗等防锈处理，喷粉高温烤制而成；桌板及桌架多种颜色可选，并提供颜色样板供选择。

	5
	研讨式
椅子2
	240
	个
	采用PP料背架，带固定腰靠，PP材质固定扶手，采用密度≥35的高回弹中软切割海绵，中班蝴蝶底盘带原位锁定，≥100#沉口4公分黑色汽杆，§320尼龙高脚，φ50mmPP 脚轮。

	6
	督导巡课笔记本
电脑
	2
	台
	★1.处理器‌≥ ‌i7-14650HX‌（14代酷睿），核心数：≥16核24线程；
★‌2.显卡‌≥ ‌RTX 5060 8GB GDDR7显存；‌
★3.内存：≥16GB DDR5 5600MHz内存；
4.硬盘≥ 512GB PCIe 4.0 NvME SSD，双M.2插槽，支持后期扩容；
★5.屏幕：≥ 15.3英寸 ， 2.5K屏‌，分辨率≥ 2560×1600，180Hz高刷新率，支持G-SYNC防撕裂技术。100% sRGB色域覆盖‌，亮度≥ 400尼特。
注：提供节能产品清单。

	▲商务及其他要求表

	报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、软硬件安装调试、培训、技术支持、售后服务、上门等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）施工（安装）费用；
（6）设备零配件、项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、线缆、管材、开孔、开槽及埋管和招标文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务，所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。

	核心产品
	第1项产品“研讨式扇形桌1”

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起3个日历日内签订采购合同。

	交货时间及地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起20个日历日内交付使用。
2.交货地点：广西艺术学院内采购人指定地点

	售后及服务要求
	1.设备必须是全新原厂正品。质保期3年。
2.分项有质保要求的按分项质保要求，分项没有质保要求的按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。
3.质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障及设备损坏，中标供应商提供保修、人工及更换备件的上门服务，并提供终身维护。质保期内采购人不再支付任何费用。
4．免费送货上门，免费安装调试合格。
5．中标供应商必须负责项目设备送货、建设、安装调试与培训，免费提供设备操作培训，提供全套说明书；免费现场培训 2～3 名相关人员至掌握设备操作及日常维护。
6．设备如出现故障在接到采购人通知后在30分钟内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到采购人通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。
7．提供定期回访及巡检服务。
8．项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标供应商自行清理至校外国家有关部门指定堆放处，产品包装箱及有关产品说明书等处置需经采购人确认后处理。
9．对于软件系统存在的安全漏洞包括但不限于数据库安全的情形，中标供应商应提供终身免费系统升级补丁及做好安全策略。

	付款方式
	1.预付款：签订合同之日起5个工作日内，中标人开具合同总价款的 30%的等额价值保函(保函有效期应在 2025年 12月31日)给采购人后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。进度款：全部设备到货后，经采购人确认后在十个工作日内向中标供应商付款方式支付合同价款的60%；所有货物安装调试完成、试运行正常且验收合格，并经采购人确认后，在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的10%。
2.若采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行据实计算。

	履约保证金
	1.按本项目中标总金额的5%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）收取；中标供应商在签订合同前交至指定账户。
2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西艺术学院
开户银行：建行南宁市桃源支行
银行账号：45001604559050500909 
3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商按合同要求完全履约，项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务且无违约情况下后由采购人无息退还。合同履行期间，中标供应商存在违约的，采购人有权从履约保证金中先行抵扣，不足部分由中标供应商另行支付，采购人直接从履约保证金中扣除的，中标供应商应于接到采购人补足履约保证金通知之日起3个工作日内补足。
由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

	验收要求
	1．投标产品须是按满足采购人需求配置提供的厂家出厂的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足招标文件要求及投标文件承诺的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。
2.合同签订之后，采购人有权要求中标人提供所投所有产品进行功能核验，如有配置或功能不能满足招标要求，按违约处理，必要时采购人有权要求中标人提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测所需费用由中标人自行承担。
3．投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验（必要时，采购人有权要求供应商对各项指标进行现场演示），核验不合格或中标供应商未按采购人要求提供现场演示或技术功能无法达到相应技术要求的，按违约处理，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。
4．验收方式和验收材料要求
（1）采购人在项目完成且收到中标供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。
（2）中标供应商必须提供合格的验收材料，验收材料包括①验收申请书（原件）；②中标通知书复印件；③合同（包括附件加盖采购代理机构章的格式合同中规定的附件）复印件；④项目实施过程文件；⑤货物的证明文件；⑥货物的技术资料；⑦培训记录。

	其他要求
	1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。
2.投标人所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，按投标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；中标后，采购人发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，且中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法中标供应商的法律责任。
3.本项目货物涉及的产品及其配件包括但不限于各类芯片等必须符合国家有关政策规定，不得使用国家禁止使用范围内的产品及其配件，否则投标无效。
4.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。
5.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。
6.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。
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	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：广西艺术学院教学设备采购

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	3
	详见公开招标公告
实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场勘查：详见采购需求(如有)。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	（1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清；
（2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。
答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：
开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点： 2025年 月  日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点： 2025年 月  日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标办法及评分标准：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。
接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：
（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     
电话：0771-8600453
地址：广西南宁市星湖路22号
（2）广西艺术学院
电话：0771-5317987
地址：南宁市教育路7号
现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。




投标人须知
一、总  则
（一） 适用范围
本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。
（三）招标方式
公开招标方式。
（四）投标委托
如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。
（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
（六）本项目不接受联合体投标
（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：
▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标办法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
    非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。
（九）询问、质疑和投诉
1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：
（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
　 （二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。
5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
二、招标文件
（一）招标文件的构成。
1.公开招标公告；
2.招标项目采购需求
3.投标人须知；
4.评标办法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；
6.投标文件格式。
（二）投标人的风险
1．投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
   2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。 
 3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。
（三）招标文件的澄清与修改 
1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。
5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。
1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.资信及商务文件：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）税务登记证扫描件；
（9）产品销售许可证；
（10）安全生产许可证扫描件、产品代理资格证明文件扫描件；
（11）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
  ▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（20）投标人情况介绍；
（21）中小企业声明函（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。
4.报价文件：
（1）投标函（必须提供,格式见第六章）； 
（2）投标报价明细表（必须提供,格式见第六章）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量
▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期
1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。
本中心财务（地址：
注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。
②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。
③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。
4. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。
5.投标保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。
3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。
2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；
（5）项目不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；
（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。
（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。
5. 其他投标无效的情形：
（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；
（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标
（一）开标准备
本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二） 开标程序：
1.电子开标会由本中心主持
2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。
5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格审查
采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
（一）组建评标委员会
本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。
投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。
（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。
（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。
（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。
（七）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、评标结果
（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。
（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。
（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。
（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同
（一）合同授予标准
合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。
（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。
（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项
（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（2）有关事宜
[bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548]所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
邮政编码：530022
通讯地址：广西南宁市星湖路22号 
电    话：0771-8600343 






                评标办法及评分标准
（适用分标1）

一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。
(三)评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人报价（金额）×30分。
    2、技术分 ………………………………………………………………………………………53分
   （1）技术性能及配置分（满分18分）
    采购需求一览表中标注“★ ”的技术参数每有一项正偏离的得 2分，满分18分。
    注：投标参数及功能有优于的（表述为≥时，大于标准值的可视为优于；表述为≤时，小于标准值的可视为优于），投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证。
（2）项目实施方案（满分15分）
     由评标委员会各成员根据各投标人提供的项目实施方案中的总体技术实施方案、分系统技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案、建议的验收方案、竣工文档目录等内容进行独立评审打分。
     一档（9分）：提供了项目实施方案，但实施方案中的（总体技术实施方案、分系统技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案、建议的验收方案、竣工文档目录）有2项（含）以上缺项的。
     二档（12分）：提供了项目实施方案，且实施方案中的（总体技术实施方案、分系统技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案、建议的验收方案、竣工文档目录）没有缺项；分系统技术实施方案、系统试运行方案包含了本项目涉及的系统、实施进度计划满足本项目工期要求；
    三档（15分）：在满足二档的基础上，有在投标文件中提供了针对本项目进行深化设计的系统图、平面布局图、效果图等，且提供了项目实施人员一览表。
（3）项目实施人员配置分（满分5分）
    提供不少于5名项目实施人员（需提供人员名单及合同证明材料加盖投标人公章），拟投入本项目实施的人员至少有1人具有系统集成项目管理工程师证书或网络工程师证书（投标时提供资质证书复印件）。
   （4）售后服务方案（满分15分）
 评标委员会各成员根据投标人提供的售后服务承诺方案的内容（至少包括：免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其它优惠方案）进行独立评审打分。
   一档（9分）：提供了售后服务承诺方案有缺项或者售后服务承诺方案（免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其它优惠方案）基本满足招标文件售后服务要求的。
   二档（12分）：提供了售后服务承诺方案，且（免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其它优惠方案）没有缺项，到达故障现场时间优于招标需求，定期维护时间在质保期内每年不低于4次。
   三档（15分）：在满足二档的基础上，在本地化售后服务措施中能提供不少于2名的专职售后服务人员，提供专职售后服务人员名单、联系电话。    

3、商务分 ……………………………………………………………………………17分
（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，投标时提供证书复印件并加盖投标人（CA签章）的，每提供1份得1分，满分5分
[bookmark: OLE_LINK2]    （2）投标人2022年1月1日至今承接的同类项目（货物包含但不限：本分标的核心产品），投标人于投标文件中提供以下相关证明材料并加盖投标人公章，否则不予计分：①项目中标/成交通知书（能清晰反映中标/成交标的或产品信息）或项目合同封面及关键页（能清晰反映合同标的或产品信息），每提供1个业绩，得2分，满分10分。
   （3）政策功能分（满分2分）
①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。
②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3

三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。







评标办法及评分标准
（适用分标2）
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。
(三)评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人报价（金额）×30分
    2、技术分 ………………………………………………………………………………………62分
  （1）技术性能及配置分（满分12分）
    采购需求一览表中标注“★ ”的技术参数每有一项正偏离的得 1.5分，满分12分。
    注：投标参数及功能有优于的（表述为≥时，大于标准值的可视为优于；表述为≤时，小于标准值的可视为优于），投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证。
（2）项目实施方案（满分18分）
    一档（12分）：方案包含从货源组织、设备运输、货到现场后安装调试等所有供货流程及进度计划安排，所有环节步骤清晰，责任人员明确，能确保产品供货。
    二档（15分）：在上一档的基础上，完整列明各实施环节的实施办法和保障措施，分析供货流程各环节可能出现的问题并提出解决措施，同时提供现场安装调试方案。
  三档（18分）：在上一档的基础上，分析本项目的难点重点，建立符合本项目合同履行实施的组织机构，实施计划分阶段计划，阶段性目标清晰，提供完善可行的质量控制措施、安全保障措施、应急保障措施。提供对实施人员进行阶段性考核的计划。未提供方案或方案达不到进档要求的得0分。 
    （3）售后服务方案（满分18分）
    一档（12分）：售后服务方案满足采购要求，仅对采购人提出的要求进行了部分细化。
    二档（15分）：在满足一档的基础上，售后服务要求对本项目具有针对性，提供了故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务方案表述清晰、完整，措施有效可行，故障响应时间、到达故障现场时间安排合理，故障维护方案合理。
     三档（18分）：在满足二档的基础上，售后服务方案完善可行，故障响应时间、到达现场维护时间、修复时间优于招标文件要求，有售后服务流程图，详细说明售后工作内容、阐述清楚售后服务办法及保障体系，具有完备售后服务规范和管理制度。
 （未提供方案或方案达不到进档要求的得0分）
     （4）培训方案（满分11分）
    一档（5分）：培训方案有培训计划安排，但安排不明确。 
    二档（8分）：培训方案有完整的计划，内容至少包含：培训时间、规模人数等内容。 
    三档（11分）：培训方案有完善可行的计划，包含：拟派培训技术人员的安排、拟派培训技术人员的经验介绍、培训时间、规模人数等内容。
   （未提供方案或方案达不到进档要求的得0分）
      （5）质保期（满分3分）
   满足基本质保期的基础上，四项产品“激光工程投影机、激光工程投影机、非接触式扫描仪、电子阅览室电脑台式机”的整体质保期均每延长一年增加1分，满分3分。（须提供制造厂家的质保证明或投标人的承诺书）

3、商务分 ……………………………………………………………………………8分
    （1）信誉分（满分3分）
     投标人或投标核心产品生产厂家具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项证书得1分，满分3分。
     （2）业绩分（满分3分）
    投标人2020年1月1日至投标截止时间具有同类项目（货物包含但不限：本分标的核心产品）业绩的，每个得1分，满分3分；投标文件中提供有效的合同复印件。
    （3）政策功能分（满分2分）
①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。
②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。
（三）总得分= 1 + 2 + 3 
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标办法及评分标准
（适用分标3）

一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。
(三)评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
 1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人报价（金额）×30分。
     2、技术分 ………………………………………………………………………………………52分
（1）技术性能及配置分（满分18分）
采购需求一览表中标注“★ ”的技术参数每有一项正偏离的得2分，满分18分。
    注：投标参数及功能有优于的（表述为≥时，大于标准值的可视为优于；表述为≤时，小于标准值的可视为优于），投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证。
（2）项目实施方案（满分15分）
     由评标委员会各成员根据各投标人提供的项目实施方案中的总体技术实施方案、分系统技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案、建议的验收方案、竣工文档目录等内容进行独立评审打分。
     一档（9分）：提供了项目实施方案，但实施方案中的（总体技术实施方案、分系统技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案、建议的验收方案、竣工文档目录）有2项（含）以上缺项的。
     二档（12分）：提供了项目实施方案，且实施方案中的（总体技术实施方案、分系统技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案、建议的验收方案、竣工文档目录）没有缺项；分系统技术实施方案、系统试运行方案包含了本项目涉及的系统、实施进度计划满足本项目工期要求；
    三档（15分）：在满足二档的基础上，有在投标文件中提供了针对本项目进行深化设计的系统图、平面布局图，且提供了项目实施人员一览表。
   （4）售后服务方案（满分14分）
 评标委员会各成员根据投标人提供的售后服务承诺方案的内容（至少包括：免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其它优惠方案）进行独立评审打分。
   一档（8分）：提供了售后服务承诺方案有缺项或者售后服务承诺方案（免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其它优惠方案）基本满足招标文件售后服务要求的。
   二档（11分）：提供了售后服务承诺方案，且（免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其它优惠方案）没有缺项，到达故障现场时间优于招标需求，定期维护时间在质保期内每年不低于4次。
   三档（14分）：在满足二档的基础上，在本地化售后服务措施中能提供本地售后服务网点场地证明，不少于2名的专职售后服务维修人员，提供服务维修人员名单、联系电话。    
（5） 质保期（满分5分）
   满足基本质保期的基础上，所有产品整体质保期每延长一年增加1分，满分5分（须提供制造厂家的质保证明或投标人的承诺书）。
3、商务分 ……………………………………………………………………………18分
（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，投标时提供证书复印件并加盖投标人（CA签章）的，每提供1份得2分，满分6分
    （2）投标人2022年1月1日至今承接的同类项目（货物包含但不限：本分标的核心产品）业绩，投标人于投标文件中提供以下相关证明材料并加盖投标人公章，否则不予计分：①项目中标/成交通知书（能清晰反映中标/成交标的或产品信息）或项目合同封面及关键页（能清晰反映合同标的或产品信息），每提供1个业绩，得2分，满分10分。
   （3）政策功能分（满分2分）
①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。
②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3

三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
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