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第一章 招标公告

项目概况
广西艺术学院区级实验教学中心设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2026年  月  日9时 30 分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-003415-YZLZ（采购计划编号：广西政采[2026]20184号-001-001、广西政采[2026]20184号-001-002、广西政采[2026]20184号-002-001、广西政采[2026]20184号-002-002、广西政采[2026]20184号-002-003、广西政采[2026]20184号-002-004）
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]项目名称：广西艺术学院区级实验教学中心设备采购项目
预算总金额：237.477万元（分标1：62.8万元、分标2：72.86万元、分标3：65.107万元、分标4:30.7万元、分标5:6.01万元）
最高限价：237.477万元（分标1：62.8万元、分标2：72.86万元、分标3：65.107万元、分标4:30.7万元、分标5:6.01万元）
采购需求： 
	分标1

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	3D 视觉深度手势追踪摄像头
	2
	个
	详见《第二章采购需求》

	2
	示波器
	1
	个
	详见《第二章采购需求》

	3
	沉浸式视频回放器
	1
	套
	详见《第二章采购需求》

	…
	…
	…
	…
	…



	分标2

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	AI编程开发板套装
	50
	套
	详见《第二章采购需求》

	2
	数字人全息舱
	1
	台
	详见《第二章采购需求》

	3
	外置温度相对湿度记录器（户外蓝牙传输）
	10
	台
	详见《第二章采购需求》

	…
	…
	…
	…
	…



	分标3

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	数字显示器
	1
	台
	详见《第二章采购需求》

	2
	工作站主机
	1
	台
	详见《第二章采购需求》

	3
	图形影像采集仪
	1
	台
	详见《第二章采购需求》

	…
	…
	…
	…
	…



	分标4

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	复古西服套装（男）
	8
	套
	详见《第二章采购需求》

	2
	三十年代旗袍（女）
	8
	套
	详见《第二章采购需求》

	3
	长衫套装（男）
	12
	套
	详见《第二章采购需求》

	…
	…
	…
	…
	…



	分标5

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	报童挎包
	20
	套
	详见《第二章采购需求》

	2
	三十年代行囊
	1
	套
	详见《第二章采购需求》

	3
	救亡游行队伍手持道具
	20
	组
	详见《第二章采购需求》

	…
	…
	…
	…
	…



合同履行期限：详见商务要求。
本项目（是/√否）接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无 
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：  2026年月日至 2026年月日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。
售价：0元
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]2026 年月日 9 时 30分（北京时间）
地点：
投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595]1.网上查询地址
[bookmark: _Hlk37429674]中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn）
广西壮族自治区政府采购网（ http://zfcg.gxzf.gov.cn）
广西壮族自治区公共资源交易中心（ http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]3.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广西艺术学院　　
地址：
南湖校区 广西南宁市教育路7号，邮编530022
相思湖校区 广西南宁市罗文大道8号，邮编530007
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：高静、杨朝标、朱桂英、李建波； 0771-5327987　　　　　　　　　　　 
2.采购代理机构信息
名 称：云之龙咨询集团有限公司　　
地　址：广西壮族自治区南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201　　
联系方式：唐冰、岑昌桦  ；0771-2611898、2618118、2618199　
3.项目联系方式
项目联系人：唐冰、岑昌桦  
电　话：　0771-2611898、2618118、2618199

[bookmark: _Toc242427715]
第二章  采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效投标处理。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商提供的产品不能为通知附件内46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。投标产品有此类产品的，投标无效。
7.项目各项标的所属行业均为：工业
分标1
核心产品：第29项标的“摄像机”
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	3D 视觉深度手势追踪摄像头
	2
	个
	1、手势追踪摄像头。
2、视场 160°×160°。
3、红外分辨率 1024×1024 @ 88fps（或512×512 @120fps）。

	2
	示波器
	1
	个
	1、模拟带宽：≥100 MHz；
2、模拟输入通道：≥4通道；
3、最高实时采样率：≥1 GSa/s；
4、存储深度：≥1 Mpts；
5、垂直分辨率：≥8 bit，支持高分辨率采集模式；
6、垂直灵敏度：最低≤1 mV/div；
7、支持交流/直流输入耦合；
8、支持FFT频谱分析；
9、支持频率、周期、峰峰值、有效值、平均值等自动测量；
10、显示屏尺寸≥7英寸，分辨率≥800×480；
11、配备与设备带宽相匹配的无源探头；
12、支持外接差分探头，可用于平衡音频、功率放大器及其他差分输出信号的测量。

	3
	沉浸式视频回放器
	1
	套
	1、产品类型：MR 混合现实一体机（VR / 透视双模），支持 6DoF 空间定位与追踪。
2、核心平台：处理器性能参照或相当于高通骁龙 XR2 Gen2 同等性能水平；配置 12GB LPDDR5 运行内存、256GB/512GB UFS 3.1 存储空间。
显示系统：采用双目 Pancake 光学透镜，单眼分辨率 2160×2160，双眼总分辨率 4320×2160，刷新率 90Hz，视场角 105°；默认渲染分辨率 1920×1920，像素密度 1200PPI，平均 PPD 20.6、中心区域 PPD 22.5；支持 58–72mm 无级电动瞳距调节。
3、MR 透视与传感：配备双目 3200 万像素彩色透视摄像头、iToF 深度感知摄像头、4 颗环境追踪摄像头；提供 800 万像素、中心区域 22.5PPD 低畸变透视画面，支持最高 72Hz MR 画面帧对齐，透视延迟约 20ms。
4、音频系统：内置双立体声扬声器，四麦克风阵列，支持空间音频录制与播放。
5、手柄与交互：标配 2.4G 无线 6DoF 手柄，支持 Centaur 多模态追踪算法；支持手势追踪、头部追踪、空间建图与虚实融合。
6、电池与续航：内置 5700mAh（额定）/5770mAh（典型）锂电池，支持 QC4 + 快充，最高 45W；典型使用续航约 2–3 小时。
7、佩戴设计：前后平衡式结构，前端主体约 304g、整机约 580g；柔软透气面罩，支持近视镜片适配，无需佩戴眼镜。
8、连接与接口：支持 Wi‑Fi 6、蓝牙 5.3；配备 USB‑C 接口，支持充电、数据传输及视频输出。


	4
	视频采集仪
	1
	套
	1、 成像系统：双镜头全景设计，双 1/1.1 英寸方形 CMOS 传感器（成像面积等效 1 英寸，单像素约 2.44μm），光圈 F2.0，35mm 等效焦距约 7.78mm，最大动态范围不低于 14.5 档。
2、 全景视频：最高 8K（7680×3840）@50fps，支持 48/30/25/24fps；6K@60fps；4K@100fps；支持夜景录像（8K@30fps）、子弹时间（8K@100fps / 4K@240fps）、延时摄影（最高 16K@30fps）及移动延时。
3、 平面视频：单镜头模式最高 5K@60fps，5K30fps 时视场角不小于 170°；支持 4K@120fps 慢动作及自由比例录像（6K@30fps、4K@60fps，涵盖 16:9/9:16/4:3/3:4/1:1）。
4、 照片：全景照片最高 1.2 亿像素（15520×7760），平面照片最高 4200 万像素；支持 RAW（DNG）格式输出。
5、色彩与编码：全档位 10-bit 色深，支持机内原生 HDR 视频、Log 灰度模式及 Rec.709 标准色彩；视频编码 H.265，最大码率不低于 360Mbps；ISO 100-6400，曝光补偿 ±4EV，白平衡 2000K-10000K。
6、 防抖与音频：内置 6 轴陀螺仪，支持电子防抖及 360° 水平矫正；内置 360° 全向防风麦克风，支持智能降风噪、人声增强、立体声、全景声等多种收音模式（48kHz/16bit AAC）。
7、 屏幕：2.32 英寸 OLED 触控屏，峰值亮度不低于 1200 尼特，支持息屏显示及全屏按压快速开拍。
8、存储与电池：内置可用存储不低于 47GB，支持 microSD 扩展（UHS-I V30 及以上）；电池容量不低于 2600mAh，8K30fps 连续录制续航不低于 140 分钟，24 分钟内可快充至 80%。
9、防护与环境：整机防护等级不低于 IP68，裸机防水深度不低于 20 米；镜头保护镜片可自行拆卸更换；工作温度 -20℃ 至 40℃。
10、 连接与结构：支持 Wi-Fi 6、蓝牙 BLE 5.3、USB Type-C 3.1、NFC；配备 1/4 英寸螺纹接口及磁吸快拆接口；不含镜头尺寸约 50×100×26.4mm，重量约 196g；支持云台智能跟拍（机内直出 4K 并同步备份 8K 全景）、循环录影、行车记录模式及全景直播。
▲11、包含附件：增强续航电池不少于2块及电池收纳盒；摩托车紧固支架；1.2米碳纤维隐形自拍杆；骑行胸带；便携式兼容话筒1套、头盔第三视角套件、自行车车尾套件；可调节快拆转接件；续航延长杆；挂脖支架。

	5
	电子干燥箱
	2
	台
	1、产品类型：电子恒温恒湿防潮柜，箱体容积不少于160L，黑配色，适用于单反相机、镜头、邮票、茶叶、电子器材等防潮防霉存储；箱体材质采用防锈钢板，箱门为钢化玻璃，配环保 TPE 密封条。
2、尺寸与重量：外部尺寸约 420mm（宽）×380mm（深）×1100mm（高）；内部上下分层，上层约 410mm×350mm×440mm，下层约 410mm×350mm×610mm；配置 4 块可调节金属隔板。
3、控湿系统：采用微电脑数控技术，湿度设置范围 25% RH–60% RH，控湿精度 ±3% RH；温度显示范围 5℃–50℃，LED 数字屏实时显示温湿度，支持触控操作。
4、性能参数：输入电压 110–240V 宽幅电压，额定功率 20W，超低能耗；运行噪音≤20dB，静音设计；具备除湿功能，支持长期稳定恒湿。
5、安全设计：箱门配备机械锁（钥匙）；全钢实心箱体多层喷涂，防刮耐磨；内置过热保护，断电后可维持湿度稳定。

	6
	音响支架
	7
	套
	1、产品构成：专业音箱落地支架套装，每套包含落地支架1支、托板4块，适配采购人目前在用真力 8000/8300/G 系列有源监听音箱，带原装锁止卡扣。
2、落地支架参数：材质为钢制立杆+ 铸铁底座，底座直径450mm；高度调节范围 950–1430mm，通过锁紧螺丝+安全销固定；最大承重 35kg，自重 约10.6kg；标准安装接口 3/8 英寸螺纹，颜色为黑色。
3、托板1参数：适配 采购人目前在用8020/8320/G Two 音箱；尺寸约 110mm×110mm，厚度约 25mm；材质为工程塑料+金属嵌件；接口 3/8 英寸螺纹，搭配  可调节音箱俯仰角度。
4、托板2参数：适配采购人目前在用8030/8330/G Three 音箱；尺寸约 126mm×110mm，厚度约 26.5mm；材质为工程塑料+金属嵌件；接口 3/8 英寸螺纹，四点定位适配隔离基座。
5、托板3参数：适配采购人目前在用8040/8340/G Four 音箱；尺寸约 156mm×136mm，厚度约 26.5mm；材质为工程塑料+金属嵌件；接口 3/8 英寸螺纹，四点定位适配隔离基座。
6、托板4参数：适配采购人目前在用8050/8350/G Five 音箱；尺寸约 180mm×150mm，厚度约 30mm；材质为工程塑料+金属嵌件；接口 3/8 英寸螺纹，四点定位适配隔离基座，承重≥15kg。
7、通用特性：所有托板均为黑色，与支架统一色调；适配隔离定位器，可实现音箱多角度俯仰调节，精准校准声轴指向；支架与托板均为原厂配件。

	7
	专业声卡
	1
	台
	1、计算机连接性： USB 2.0
2、同时输入/输出： 4×4
3、前置放大器数量： 4 个麦克风
4、A/D 分辨率： 24 位/192kHz
5、模拟输入： 4 个 XLR-1/4" 组合接口（麦克风/线路），2 个 1/4"（乐器）
6、模拟输出： 4 个 1/4" TRS
7、耳机： 2 个 1/4" TRS
8、MIDI 输入/输出： 2 个 1/8"，输入/输出
9、USB： 1 个 USB-C（辅助），1 个 USB-C（电源/电脑）
10、操作系统要求 - Mac： macOS 10.13 或更高版本
操作系统要求 - PC： Windows 10 或更高版本
11、总线供电： 是
12、电源供应： USB 总线供电
13、外形尺寸约：高度：48mm，宽度：157mm，深度：213mm
14、重量约：0.816kg

	8
	沉浸声前级放大器
	1
	个
	一、音频解码与声道
1. 沉浸式音频解码：支持 Dolby Atmos、DTS:X、AURO-3D、IMAX Enhanced 四大制式硬件解码。
2. 最大声道处理能力：16 声道，覆盖 9.3.4 / 7.3.6 / 11.3.2 等主流配置。
3. 模拟输出端子：XLR 平衡输出 16 路（全声道平衡，含超低音）；RCA 非平衡输出 16 路（对应全声道）。
4. 超低音输出：3 路，支持双超低音 / 三超低音配置。
二、核心 DAC 与音质
1. 数模转换：采用双路专业 DAC 芯片，支持 32bit/768kHz 高规格解码，配备专用低噪声基准电源。
2. 频率响应：20Hz–20kHz（±0.2dB）。
3. 总谐波失真：≤0.001%（1kHz，XLR）。
4. 信噪比：≥118dB（A 计权）。
5. 输出电平：XLR 2V RMS / RCA 1V RMS。
三、HDMI 2.1 视频
1. 接口配置：7 进 3 出（含 1 路 eARC）。
2. 输入规格：全部支持 8K/60Hz、4K/120Hz、40Gbps 带宽、HDCP 2.3。
3. 输出规格：3×HDMI（8K），1 路 eARC（支持杜比全景声回传）。
4. HDR 格式：支持 Dolby Vision、HDR10+、HDR10、HLG。
5. 游戏特性：支持 VRR、ALLM、低延迟模式。
四、房间校正与调音
1. 校正系统：标配专业房间声学校正系统，支持全频相位校正、空间均衡、延时匹配。
2. 超低音校正：支持升级超低音专属低频调校功能。
3. 声道延时：0–30ms（每声道独立可调）。
4. 均衡器：10 段 PEQ（每声道）。
五、输入 / 输出接口
1. 模拟输入：XLR 1 组立体声；RCA 6 组立体声（含 CD/BD/SAT 等）；3.5mm AUX 1 路。
2. 数字输入：光纤 2 路；同轴 4 路；USB-A 1 路（本地音乐播放）。
3. 网络接口：RJ45 千兆网口（用于固件升级与系统控制）。
4. 无线连接：Wi-Fi 6、蓝牙（支持高清音频编码）。
5. 控制接口：RS-232、红外接收、12V 触发 ×2。
6. 耳机输出：3.5mm，独立耳放电路。
六、流媒体与音乐功能
1. 无线串流：内置主流无线投屏与多房间串流协议，兼容主流网络音频桥接。
2. 平台兼容：兼容主流网络音乐串流平台。
3. 音频格式：支持 DSD256、PCM 384kHz/32bit、FLAC、ALAC、WAV 及高清母带解码。
七、物理规格与电源
1. 外形尺寸（H×W×D）约：171 × 433 × 425 mm（含脚座与接线端子）。
2. 整机重量约：10.6 kg（纯前级，无内置后级功放）。
3. 电源：AC 220–240V / 50Hz，待机功耗＜1W，最大功耗 50W。

	9
	沉浸声播放器
	1
	个
	播放器要求支持：
1、光盘：4K UHD、3D、BD、DVD、CD、SACD，全区，无水印
2、硬盘：USB3.0 外接硬盘 / U 盘，支持 GPT 大硬盘、BDMV/ISO、4K REMUX，自动字幕 / 音轨
3、音频：Dolby Atmos、DTS:X 源码输出（HDMI 给前级），支持高保真音乐播放
4、视频：4K@60Hz、Dolby Vision、HDR10+、HLG，双 HDMI

	10
	英国管（双簧乐器）
	1
	支
	1、采用乌木，镂空管身 
2、半自动，镀银，盖式音键，G-共鸣键,第三八度音键
3、硅胶垫片 
4、纯银镀金 S管
5、镀金立柱 镀金连接口
6、Ab / Bb -,D # / E -,C / C #和C / D - 颤音键，G # / F # -和B / C # -连接
7、皮革乐器箱及内衬皮革保护套

	11
	植绒衣架
	210
	支
	植绒衣架、挂衣无痕、防肩角、防滑，金属挂钩，米白色。

	12
	手持无线话筒
	2
	套
	无线手持话筒系统，动圈，心型指向

	13
	底鼓鼓枕
	2
	个
	架子鼓22×16 cm底鼓使用

	14
	键盘琴包
	2
	个
	专用尺寸琴包，双肩背带，带拉杆，带轮子

	15
	键盘X架
	2
	个
	双X双层，承重100kg，高度71-122cm

	16
	立式吉他架
	3
	个
	单支型乐器立式落地支架，重力自锁式结构以及橡胶发泡软垫的全方位保护，支架高度可一键自由调节，支架整体结构方便折叠、携带，防滑胶套。

	17
	数字调音台航空箱
	1
	个
	M32数字调音台航空箱，带液压。

	18
	返听设备航空箱
	1
	个
	4U机架，带3个2u抽屉（可装8套P24耳返），可收纳盖子（收纳8套G4背包接收器），带橡胶大轮，带锁扣

	19
	设备收纳航空箱
	1
	个
	设备、线材收纳箱，100×50×60cm,带橡胶大轮，带锁扣，可叠置

	20
	唢呐（A调）
	1
	支
	1、杆长约：33.6cm
2、小头直径约：1.7cm
3、大头直径约：3.4cm
4、芯子长度约：6.78cm
5、碗儿 高约：11.9cm，小口约：3.5cm，大口约：15.12cm
6、材质：印度小叶紫檀木

	21
	唢呐（C调）
	1
	支
	1、杆长约：28.2cm
2、大头直径约：2.98cm
3、小头直径约：1.48cm
4、芯子长度约：5.8cm
5、碗儿 高度约：9.98cm小口直径约：3cm，大口直径约：12.82cm
6、材质：印度小叶紫檀木

	22
	啵咧（C调）
	1
	支
	1、杆长约：28.5cm
2、大头直径约：2.1cm
3、小头直径约：1.7cm
4、芯子长度约：5.8cm
5、碗儿 高度约：7.9cm
6、小口直径约：2.5cm，
7、大口直径约：7.5cm
8、材质：老挝大红酸枝

	23
	独弦琴
	4
	台
	1、多功能独弦琴:材质红花梨，正面雕刻祥龙图案，两侧雕刻海浪花，内置功放，两个输出，可直接外接喇叭。可直接输入音箱。
2、摇杆:牛角制,可拆式，具有弹性。
3、琴身:全长115厘米，琴首:宽12厘米,高8厘米，琴尾:宽8厘米、高6厘米。
4、内置U盘、蓝牙播放器，便于演奏练习。
5、几乎无电流声，音色纯净浑厚。
6、内置混响功能，适合不同场景演奏。
▲7、整一套配置:多功能独弦琴一把，帆布便携琴袋1个，配送琴弦1卷，竹制弹拨1个，独弦琴架1个，大功率喇叭1个。

	24
	古筝
	1
	台
	实木琴。主要用材：面板、底板为特级泡桐木；饰面板为阔叶黄檀材质+南美酸枝木；琴码为阔叶黄檀材质。琴体全长1630mm，琴首宽337mm，琴尾宽286mm，八度音程71.5mm~72.8mm。弦数21弦，律制采用五度相生律，标准音小字一组a音为440Hz，基本音域D~d3，定弦音高以D大调的五声音阶校准琴弦。工艺为浮雕工艺。配置：专业演奏筝级别，古筝架为专业字母架，古筝袋为敦煌滑轮古筝包，背板刻诗、刻专业演奏筝。

	25
	音树
	1
	个
	72根双排铝合金音条；铝合金音帘；条形音帘刮棒可插在木框上；固定装置安装在木框的平衡点上，防滑；会自我抑制。支架材质为镀铬钢，全角度、全高度可调节；角度固定夹；可伸缩杆；完全可调的双层三腿支架，支架脚含橡胶防滑垫。

	26
	手持口袋摄像机
	1
	台
	1.产品类型：一英寸口袋云台摄像机
2. 传感器：1英寸CMOS，有效像素约3700万，14级动态范围
3. 镜头规格：等效20mm，f/2.0大光圈
4. 视频能力：最高4K/240fps慢动作，4K/60fps，10-bit D-Log专业色彩
5. 拍照能力：单张最高约3700万像素
6. 云台稳定：三轴机械增稳，横竖屏自动切换
7. 智能功能：智能跟随7.0，手势控制，2倍无损变焦
8. 显示系统：2.0英寸OLED触控屏，1000尼特高亮
9. 存储配置：内置107GB高速存储，支持microSD卡扩展至1TB
10. 传输速度：USB 3.1 Gen1有线最高800MB/s，Wi-Fi 6无线最高90MB/s
11. 电池续航：1545mAh，4K/60fps约135分钟，1080p/24fps约240分钟；65W快充，18分钟充至80%
12. 机身尺寸：约144.2×44.4×33.5mm，重量约190.5g
13. 音频系统：内置3麦克风，支持空间音频；全能套装含麦克风发射器
▲14. 全套配件：补光灯、增广镜、迷你三脚架、收纳包、云台夹、1/4螺纹手柄、USB‑C快充线

	27
	电视机
	1
	台
	1.产品类型：100英寸+MiniLED智能电视（含伸缩挂架+包安装）
2. 屏幕尺寸：100英寸
3. 背光技术：U+MiniLED，1248分区
4. 画质芯片： AI画质芯片
5. 屏幕面板：参照或相当于黑曜屏Pro
6. 分辨率：4K（3840×2160），16:9
7. 刷新率：300Hz系统级高刷
8. 峰值亮度：2000-3000尼特
9. 色域覆盖：DCI-P3 98%
10. 存储配置：4GB RAM + 128GB ROM
11. 处理器：参照或相当于四核A73 CPU
12. 网络连接：Wi-Fi 6（2.4G/5G）、蓝牙5.4、有线网口
13. 接口配置：HDMI 2.1×4、USB3.0×1、USB2.0×1、RF天线、同轴输出
14. 音频系统：2.1.2声道，功率77W
15. 尺寸重量约： 单屏（不含底座）：2229×1281×81mm， 62.5kg； 含底座：2229×1314×500mm， 65kg
16. 能效等级：一级能效
17. 系统：参照或相当于Android，支持语音智能系统
▲18. 配件服务：伸缩挂架、上门安装、送装一体
19.屏幕质保3年

	28
	翻译器
	1
	台
	1.尺寸 约137.4×65×11.5mm
2.重量 约188g
3.处理器 八核处理器
4.麦克风 五麦阵列（集成降噪算法）
5.喇叭 2W扬声器（高功率、高音质）
6.主屏 5.48英寸（OLED屏幕） 
7.客屏 2.78英寸（LCD屏幕）
8.电池容量 2750mAh（聚合物锂电池）
9.耳机 支持模拟耳机、蓝牙耳机
10.SIM卡 Nano SIM、Soft SIM
11.蓝牙 主蓝牙：BT5.0
12.副蓝牙：BT5.0
13.工作温度 -10℃至45℃
14.语音翻译 支持包含维吾尔语、藏语在内83语种在线即时翻译；支持英文和14语种及多种中文方言互译；
15.会议翻译 支持双方线下小型会议交流场景（2-5人），翻译机可双语自动判断进行识别、翻译。
16.行业翻译 支持包含金融、医疗、计算机、能源、外贸、法律等行业在内的17大领域的专属行业翻译；
17.离线翻译 支持中文与维吾尔语、藏语在内的17种语种离线互译；
18.拍照翻译 支持33种及以上语言拍照翻译，支持中-英、中-日离线拍照翻译；
19.旁听同传 支持中文、英文、日文在内的多语种录音转写及翻译，带耳机可以听实时翻译播报。
20.同声字幕 支持电脑端音视频声音识别，形成中文-英语、中文-日语、中文-韩语实时转写及翻译字幕；
21.演讲翻译 支持佩戴麦克风说话，转写翻译结果实时上屏。
22.通话翻译 支持连接手机、Pad、PC等终端设备。实现通话翻译、会议翻译、音视频翻译。
23.群组翻译 支持5种语言、30个设备同时加入会议，实现多人多语言交流。
24.网络连接 支持WiFi联网、SIM卡联网、机内购买全球上网流量卡联网；
25.翻译记录保存及导出 支持所有翻译功能记录本地保存和云端导出；
26.口语学习 支持多语种中外双语对照及发音练习，涵盖签证面谈、对外贸易、出境入境的涉外常用情景；
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	摄像机
	2
	台
	1、单机身\ 搭配镜头  
2、摄影机部分
慢动作和快动作功能4096*2160 1至60帧（59.94/50/29.97/25/24/23.98）
3840*2160 1至60、100、120帧（59.94/50/29.97/25/23.98）
1920*1080 1至60、100、120、150、180、200、240帧（59.94/50/29.97/25/23.98)
3、白平衡模式 预设、记忆A、记忆B（2000K-15000K）/ATW
4、增益控制 -3至30dB（每次1dB），AGC
5、像素
5.1成像设备(类型） 全画幅单芯片CMOS影像传感器
5.2总像素数 约1290万像素
5.3有效像素数 约1020万像素
5.4内置光学滤镜透明、线性可变ND滤镜（1/4ND至1/128ND）记录
6、音频格式 LPCM 24位，48 kHz，4通道
▲7、配备一台专业254L三脚架 ，一张256g 210M/S 4k SD存储卡，一块备用电池+座充 
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	吸顶天花扬声器
	36
	只
	1、喇叭单元：5〞
2、额定功率：20W
3、定压输入：70V/100V
4、灵敏度：88Db±3dB
5、频响：100-20KHz
6、材质：ABS
7、产品尺寸：约Ф213×161mm
8、安装尺寸：约Ф180mm
9、重量：约1.6kg
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	壁挂式扬声器
	4
	只
	1.4"HIPS外壳，室内壁挂音箱，贴纸冲网，2分频设计，声音清晰柔和。
2.功率:20W，功率选择:2.5w/7W/10W/20W，
3.单元尺寸:4"+2.5"高音线路输灵敏度:89dB，
4.频响:100-20kHz，
5.产品尺寸:约170×150×215mm，材质:HIPS，
6.重量:约2.11KG，
7.产品颜色:白色或黑色
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	功放
	7
	台
	100V、70V定压输出&49-89定阻
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	网络多媒体控制核心
	1
	台
	1.网络+模拟I/O处理器；128*128网络音频通道（Q-LAN/AES67)，24条模拟输入/输出通道，（包括8路可配置自定义通道）；
2.自带16轨音频播放器；USB音频接口：具有16*16个可以通过软件定义通道数量的USB音频接口；
通信协议：支持CobraNet、Dante、AES、Q-LAN网络通信协议；
3.VOIP电话接口：并行VoIP线路：2；支持24路AEC(100ms)/16路AEC(200ms)/12路AEC(300ms)/8路AEC(400ms)回声抑制；
4.文件系统处理主机内部集成图示/参量均衡处理、反馈抑制器、延时、压限、分频、噪声门、AGC、混音器、路由器、动态处理器等几百种音频处理器件，且系统具有音频处理资源，可以进行复杂的音频信号处理；
5.热备份：系统处理主机支持一对一热备份，通过网络备份，无需其它连接线，无需编写备份机程序；
6.网络：音频系统通基于千兆以太网，系统设备可以通过网络音频传输协议在以太网上实时传输无损音频信号；
7.音频网络同步协议：保证音频网络各个设备的精确同步，保证音频信号的精确稳定传输；
8.音频信号网络传输延时小于等于0.667毫秒，系统总延时小于等于2.5毫秒，系统总延时包含：AD和DA转换、音频传输、音频处理等延时之和；音频网络最大可支持7跳；
9.开放基于TCP/IP方式的第三方控制协议，通过端口1702对系统进行集成控制，可以提供系统控制DLL方便集成；
10.一个软件平台即可利用Q-SYS Designer软件通过以太网进行系统配置、控制及监控，支持静态地址或自动/DHCP TCP/IP寻址；
11.系统可以通过用户权限密码等设置机制，保证系统安装。
12.输入频率响应：20Hz-20KHz@+21dBu；输入动态范围：＞109.5dB@+21dBu；
13.输出动态范围：＞108dB；尺寸约：44×483×282.5mm；重量：约5kg； 
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	网络电源管理器
	2
	台
	1、最大输入电流：30A；单路最大输出电流：10A；
2、工作电压：220V/50-60Hz；每一路功率：总功率3500W；输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压；
3、输出电源插座：万用插座。前面/后面板8个受控万用插座；
4、插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装，每一路开关间隔时间：1秒 ，每通道带开关指示灯1个，能单路控制，一路控制一个指示灯电路板线路：采用60%高纯度锡；
5、电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米；
6、电压显示表：数字显示电压表；
7、机箱高度：1U （符合机柜按照标准）；
8、开关：空气开关；受控功能：有的（每一路单独控制）；
9、遥控功能：有。
10、最佳距离≥10米，无遮挡物≥15米；联机支持：无滤波器：不带滤波
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	交换机
	1
	台
	1、8个千兆PoE电口+2个千兆SFP光口；
2、持PoE/PoE+供电-PoE输出最大功率125W，电源最大功率150W；
3、二层管理型，支持PoE智能供电；配长挂耳可上机柜；
4、机架式；交流供电。
5、支持AV-IGMP功能，支持AV-QoS，支持LAG。同时针对ProAV支持SDVoE、NDI、Dante、AES67、IPMX等AV-over-IP协议进行优化实现即插即用。
6、预留AI接口，可配合AI进行交互式AI自动设置。
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	机柜
	1
	个
	48U标准19英寸网络机柜
1、外形尺寸约2260×600×800mm（高×宽×深），有效安装高度48U，安装宽度482.6mm，前后可调节方孔导轨；
2、冷轧钢板框架，前后网孔门并带锁，两侧板可拆卸；
3、静态承重不小于1000kg，配支撑脚、底部进线孔、接地端子及基本理线配件。
4、接地方式：柜体、门板、侧板导电连接，设接地端子
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	数字无线接收机
	2
	台
	1、外壳：镀锌钢 ； PC / ABS
2、射频载波频率范围：470-937.5 MHz（视地区而定）
3、工作范围：100 m（实际范围取决于射频信号的吸收、反射和干扰）
4、射频调谐步进大小：25 kHz （视地区而定）
5、镜频抑制：＞85 dB 典型值
6、射频灵敏度：-97dBm
7、发射器发射功率：10mW，视地区而定
8、音频延迟：2.8ms
9、高通/低切滤波器：160Hz，-12dB/倍频程
10、音频频率响应：20 Hz-20 kHz（+1、-2dB）
11、音频动态范围：118 dB @1% THD A权重，典型值
12、总谐波失真：＜0.02%
13、话筒增益偏移范围：0至21 dB（3dB步进，电池特性可能会限制该范围）
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	全指向性防水微型话筒
	4
	套
	1、话筒拾音头：MEMS
2、指向性形状：心形
3、频率响应：40 Hz - 20 kHz
4、本底噪声、A 加权、同等声学性能：32dB SPL-A
5、信噪比：62.0 dB-A
6、最大声压级 [3]：132.0 dB SPL,1% THD 下 1 千赫, 典型
7、动态范围：98.0 dB 典型
8、线缆直径：1.6 mm
9、线缆长度：约1.67 米
10、净重：约12.5 克
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	有源指向性天线
	10
	只
	1. 墙面安装式宽频天线，提供宽频射频覆盖
2.采用封闭设计，方便固定于墙壁或天花板
3.阻抗50欧,BNC接口
4.射频频率范围 / 接收模式 / 天线增益
UA864LO: 470–698 MHz / 100度 / 2.5dB
UA864HI: 530–790 MHz / 95度 / 3dB 
UA864A: 650–952 MHz / 90度 / 5.5dB
5.信号增益（±1 dB，可切换） ：+10 dB, 0 dB, −10 dB, −20 dB
6.插头类型 ：BNC 母接头 阻抗：50 Ω
7.电源要求：10-15 V DC 偏置（同轴连接），75 mA
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	天线分配器
	1
	台
	1、有源天线/功率分配系统,五路射频信号输出
2、前置式天线安装件,架置式安装件
3、4个用于接收机的直流馈电端(15V,最大2.5A)
4、用于天线偏置的直流输出端(12V,最大300mA)
5、频段范围：470-960 MHz
6、连接器类型：BNC
7、阻抗：50Ω
8、输出截距点：21 dBm，典型值
9、输出连接器隔离：30分贝，典型
10、增益：输入到任何输出端口（未使用的端口以50Ω终止）：-1到+1 dB

	41
	中继放大器
	12
	只
	1.信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失
2.不少于两档位增益选择开关
3.射频信号过载指示灯
4.接头类型：BNC, 插孔
5.阻抗：50Ω
6.电源要求：来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 0.60–0.72 W
7.信号增益±2dB：+6dB、+12dB可切换
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	无源分配/合并器
	3
	对
	1、无源天线分配器/组合器套件
2、可用于将单天线的射频信号发送到两项输入，或将两条天线连接到单一输入
3、电压驻波比 (VSWR)：2:0
4、阻抗：50 Ω
5、隔音：20 dB
6、插入损耗：2 dB (3 dB未包括分流器损耗)
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	天线偏置电源
	8
	个
	1、通过BNC同轴电缆提供12V直流偏置电源
2、在天线和接收器之间传输RF信号
3、有电时LED电源指示灯亮起
4、频率范围：100–2000 MHz

5、插入损耗:＜1 dB
6、接头类型:BNC, 插孔
7、阻抗:50 Ω
8、偏置电压:12 伏（直流）
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	定位基站
	7
	个
	1、定位技术: UWB TDOA
2、UWB工作频率: 6.5&8.0GHz
3、天线类型: 内置全向天线
4、通信距离: 典型100m@6.5G
5、产品尺寸: 约190×190×53mm
6、产品重量: ≤420g
7、供电接口: POE
8、通信接口: POE
9、级联数量: 6
10、功耗大小: ≤3W
11、工作温度: -40~75℃
12、防护等级: IP66
13、适用场景: 室内
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	定位标签
	4
	个
	1、尺寸:约 59×88×8mm
2、重量: 约51g
3、供电: 可充电锂电池
4、续航: ≥270天
5、防护: IP66
6、告警: 闪光, 振动
7、功能: SOS
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	控制主机
	1
	套
	1、运行环境：嵌入式系统运行
2、系统级别：工业标准设计，支持 7×24 小时不间断工作
3、定位方式：TDOA（到达时间差）算法
4、定位精度：±10 cm
5、基站管理：支持基站位置快速配置
6、电子围栏：自定义围栏区域，进入/离开/停留触发控制指令
7、支持协议：OSC、ArtNet、TCP、UDP、RS232、RS485
8、控制范围：可对接中控主机，支持视频播放、灯光控制、LED 屏控制等应用
9、处理器：Rockchip RK3588J；CPU：4×Cortex-A76 @ 2.0 GHz + 4×Cortex-A55 @ 1.7 GHz
10、内存（RAM）：8 GB LPDDR4x
11、存储（ROM）：64 GB eMMC
12、工作电压：DC 24V；支持宽压 9–36V
13、工作温度：–40 °C ~ +85 °C
14、整机尺寸：约196.5×140.5×56.5 mm；带挂耳：约232.5×140.5×56.5 mm
15、散热方式：被动散热
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	10口POE交换机
	2
	台
	1、外形尺寸：约190mm×140mm×44mm
2、固定端口：10个10/100Base-T电口
3、模式切换：标准交换 长距离传输
4、交换容量：2Gbps
5、转发能力：1.49Mpps
6、PoE：整机最大输出:120W 8个下行端口，单端口最大供电功率 30W
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	VR眼镜套装
	2
	台
	1、屏幕：双 RGB 低余晖 LCD
2、分辨率：单眼 2448 × 2448，双眼合计 4896 × 2448（5K 级别）
3、刷新率：90 / 120 Hz
4、视场角（FOV）：最高 120°（水平）
5、瞳距（IPD）调节：57–70mm（机械拨盘调节）
6、眼距调节：支持（可保护眼镜佩戴者）
7、耳机： 认证贴耳式耳机（可拆卸、可调），支持高阻抗耳机（通过 USB-C 模拟信号）
8、麦克风：集成双麦克风
9、重量：约 850g（含头带）
10追踪方式：兼容 1.0 / 2.0 基站，亚毫米级精度
11、追踪范围：最多支持 4 个基站，可达 10×10m
12、传感器：G-sensor、陀螺仪、距离传感器、IPD 传感器、前置双摄像头
13、手势/眼球追踪：需提供扩展配件
14、视频输出：DisplayPort 1.2 或更高（全分辨率模式需 DP 1.4 + DSC）
15、USB：1 × USB 3.0（即 USB 3.2 Gen1）
16、其他接口：蓝牙、USB-C 外设接口、3.5mm 音频
17、线缆长度：约 5 米（至串流盒）

	▲一、商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起7个日历日内。

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	交付的时间和地点
	1. 交付的时间：自签订合同之日起20个日历日内交付使用。
2. 交付的地点：广西艺术学院南湖校区、相思湖校区采购人指定地点。

	付款条件
	（1）①预付款：签订合同之日起10个工作日内，中标人开具合同总价款的 30%的等额价值保函(保函有效期应在 2026年 12月30日后)给采购人后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。
②进度款：全部设备到货后，经采购人确认后在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的50%；所有货物安装调试完成、试运行正常且验收合格，并经采购人确认后，在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的20%.
（2）以上各项付款以采购人预算资金实际到位情况为准。
（3）以上各项付款所需凭证将在签订合同时做具体规定。

	售后服务
	1.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。
2.中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则项目整体的质保期不得少于三年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
3.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。
4.1中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。
4.2负责送货上门，安装调试，培训操作人员。
4.3每季度定期回访。
4.4接故障通知1小时响应， 24小时内到达指定地点，须在48小时内修复，不能修复的提供备用品。
4.5其余按设备厂家承诺。
5.质保期内的费用
质保期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
6.质保期过后的服务要求
电话咨询：产品质保期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。质保期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务。
7. 拟投入本项目售后服务团队人员不少于1人。

	包装和运输要求
	产品包装和运输均由中标供应商负责。
包装：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
货物的运输方式：不限。

	国家强制性认证产品
	中标供应商投标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由中标供应商承担。

	验收标准要求
	1.货物到达现场后，中标供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2.中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。
3.中标供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5.中标供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.产品包装材料归采购人所有。
7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.验收产生的费用中标供应商负责。
9. 采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收所产生的一切费用由中标供应商承担。如中标供应商提供的货物与投标响应内容不符，采购人不予验收。
10. 在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	详见《第四章评标办法及评分标准》。

	能力或者业绩
要  求
	详见《第四章评标办法及评分标准》。

	（二）政策性加分条件

	条件
	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	进口产品说明
	□本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本表的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

	（四）其他要求

	1.要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。为保证所提供的货物是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品，如供应商为非生产厂家的，供货时针对“采购需求”表中的货物须提供制造商针对本次采购项目出具的供货证明原件。

	三、采购人对项目的其他要求和说明

	投标人可根据评分标准在投标文件提供项目实施方案、售后服务方案、商务资信证明。



分标2
核心产品：第 2 项标的“数字人全息舱”
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	AI编程开发板套装
	50
	套
	1. 主板（8G）1个
2. 散热器1个
3. IO 扩展板 1个
4. 32G TF 卡 1个
5. 读卡器 1个
6. 面包板 1个
7. 小面包板 1个
8. 专用底板 1个
9. 5.1V 5A 电源1个
10. 40P 排线 1个
11. 连接跳线1个
12. 五金包 1个
13. ≥335 页彩印纸质教程1个
14. 收纳盒1个
15. 双色 LED 灯 1个
16. RGB-LED 灯1个
17. 七彩 LED 灯1个
18. 继电器模块1个
19. 激光传感器 1个
20. 轻触开关按键1个
21. 倾斜开关模块1个
22. 振动开关模块1个
23. 有源蜂鸣器 1个
24. 无源蜂鸣器 1个
25. 干簧管传感器 1个
26. U 型光电模块 1个
27. ADC 模数转换器 1个
28. 雨滴探测模块 1个
29. PS2 操纵杆1个
30. 电位器模块 1个
31. 模拟霍尔模块 1个
32. 模拟温度传感器 1个
33. 声音传感器 1个
34. 光敏传感器 1个
35. 火焰传感器 1个
36. 烟雾传感器 1个
37. 红外遥控 1个
38. 触摸开关 1个
39. 超声波模块 1个
40. 温度传感器 1个
41. 旋转编码器 1个
42. 温湿度传感器 1个
43. 红外避障模块 1个
44. 循迹传感器 1个
45. RFID 射频卡模块 1个
46. 直流电机及风扇组件1个
47. 电机驱动模块 1个
48. 步进电机模块 1个
49. PIR 人体热释电感应模块1个
50. 步进电机驱动板1个
51. 磁铁 1个
52. 40P 连接线1个
53. 7 英寸显示屏1个
54. Micro HDMI 高清线1个
55. 二维云台1个
56.摄像头 1个
57. FPC 连接线（长度 30cm）1个
58.舵机驱动板 1个
59. ≥220 页彩印纸质教程1个

	2
	数字人全息舱
	1
	台
	一、硬件技术参数
（一）显示系统
1、屏幕尺寸：85英寸
2、显示类型：高亮镜面液晶显示屏
3、分辨率：支持3840×2160（4K）
4、可视角度：≥178°（水平/垂直）
5、亮度：≥1500 cd/㎡
6、对比度：≥4000:1
7、色彩表现：支持约1.07G色彩显示（8-bit+FRC）
8、背光寿命：≥50000小时
（二）音视频系统
1、音频系统：内置双声道扬声器，功率≥2×10W
2、摄像头：≥500万像素，支持免驱使用
3、麦克风：支持阵列麦克风（不少于4阵列）
（三）计算系统
1、操作系统：支持Windows 11或同等系统
2、处理器：不低于Intel i7（12代）或同等性能处理器
3、内存：≥32GB
4、存储：≥512GB
5、显卡：参照或相当于NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB，或性能不低于此型号的其他独立显卡，显存≥8GB
（四）整机结构与电气
1、整机功率：≤900W
2、输入电压：AC100–240V（50–60Hz）
3、外壳材质：钣金烤漆结构，配亚克力外罩
4、镜面玻璃：厚度约6mm，透光率约30%，反射率约60%
（五）环境适应性
1、工作温度：0℃～40℃
2、存储温度：-10℃～60℃
3、工作湿度：20%～80%
4、存储湿度：10%～60%
（设备整体适应环境：-20℃～50℃，湿度10%～90%无凝露）
（六）运行能力
1、支持连续运行：≥18小时/天，7天/周
（七）随机附件
1、合格证 ×1份
2、保修卡 ×1份
3、电源线 ×1条
二、软件及功能要求
（一）基础交互功能
1、支持语音唤醒功能
2、支持红外感应唤醒（无需触屏交互）
3、支持语音指令切换数字人形象
（二）智能问答能力
1、支持接入主流AI大模型（如豆包、通义千问、讯飞星火、DeepSeek等）
2、支持对接第三方AI模型接口
3、支持接入行业知识库及自定义训练智能体
（三）语音处理能力
1、支持语音识别（自然语言交互）
2、支持文字转语音（TTS），具备多音色选择
3、支持语音打断交互（可随时打断并连续问答）
（四）数字人展示能力
1、标配不少于3个数字人形象
2、提供不少于100个数字人形象库可选
3、支持数字人动作（待机、打招呼、讲解）
4、支持一键或语音切换数字人形象
（五）功能扩展与应用
1、支持导览功能（地图+语音播报）
2、支持按钮触发视频播放
3、支持天气、时间等实时信息查询
（六）后台管理系统
设备应提供数字人管理终端系统，具备以下功能：
1、支持账号密码登录
2、支持唤醒词、打断词配置
3、支持本地知识库上传及智能体训练
4、支持Excel批量问答导入（QA库）
5、支持上传PPT及讲解词
6、支持音色库选择
7、支持数字人身份自定义（角色设定）
8、支持多形象配置不同唤醒词
9、支持大模型API动态配置
10、支持UI模块控制与界面定制
11、支持Logo上传（PNG透明）
三、其他要求
1、支持定制功能扩展（按需增加功能模块）
2、支持待机页面视频自定义
3、可进行短途推移

	3
	外置温度相对湿度记录器（户外蓝牙传输）
	10
	台
	▲1、精度：±2.5%：从 10%到 90%(典型)，最大±3.5%包括滞后性@25℃； 
2、±5%：低于 10%RH 和高于 90% RH（典型）         
3、分辨率：0.01%                           
4、漂移：＜1%每年典型 
▲5、响应时间(典型 90%的变化)：温度外部传感器：3 分钟 45 秒，在空气中移动 1 米/秒
6、RH 相对湿度 15 秒，在空气中移动 1 米/秒                
▲7、记录器参数无线电功率：1 mW (0 dBm) 
▲8、传输范围 ：约 30.5 米(100 英尺)无障碍物 
9、无线数据标准 蓝牙智能(蓝牙低能量、蓝牙 4.0) 
10、记录器工作范围：-40 到 70℃(-40 到 158℉) 
11、记录间隔 ：1 秒到 18 个小时 
12、记录模式 ：固定间隔(正常、统计)或破裂 
13、存储模式 ：循环存储或者存满停止 
14、启动：立即、按键、固定时间、下区间 
15、停止：存满停止、按键、固定时间、下区间 
16、时间精度：±1 分钟每月 0 到 50℃(32 到 122℉) 
17、电池：2/3 AA 3.6 伏锂电池、用户可更换 
18、电池寿命 ：≥2 年，典型。1 分钟的间隔和禁用节电模式，≥5 年 
19、内存：128 KB(≥ 63,488 个测量值) 
20、下载时间：存满后下载需要约 60 秒 
21、尺寸 ：记录器: 约10.8×5.08×2.24cm 
22、外部温度传感器直径:不大于0.53cm 
23、外部温度/RH 传感器直径:不大于1.17cm外部传感器电缆长度:不小于2m
24、防辐射罩:约10.8×8.3cm 
25、重量：记录器：约75.5g； 防辐射罩：约20.4g 
26、材质：缩醛，硅胶垫圈，不锈钢螺丝 
27、防护等级 ：不低于 IP67 

	4
	室外热舒适仪（黑球150mm）的适配风速探头
	1
	个
	[bookmark: OLE_LINK1]1、万向型热线探头(风速)
2、传感器类型：NTC 10k欧姆
▲3、精度：±(0.05 + 0.5%读数) m/s
4、测量范围：0.05～5m/s 
5、连接：7线制,SICRAM模块 
6、连接头：8针
7、阴接头：DIN45326 
8、探管尺寸：直径Φ8mm，长230mm 
9、防护球径：直径Φ80mm
10、分辨率：0.01m/s
11、温度漂移@20℃ ：0.06%℃
12、1年后的漂移：0.12℃/年
13、适配采购人目前在用的热舒适仪 DeltaOHM HD32.1，HD32.3TC，HD32.3TCA，可正常配套使用。

	5
	分屏控制器
	2
	台
	1、控制端口数量：1个
▲2、主机端口数量：16个
3、输入接口：HDMI（Type-A，母头）×16、USB-B（方口）×16
4、输出接口：HDMI（Type-A，母头）×1、USB-A（母头，接键鼠）×2
5、分辨率支持：最高支持 3840×2160 @ 30Hz 或 3840×2160 @ 60Hz（YUV 4:2:0）
6、切换方式：面板按键、键盘热键（Scroll Lock/Ctrl）
7、HDMI版本：HDMI 1.4b 或兼容 2.0 标准
8、外观尺寸：标准机架式（19英寸）
9、电源规格：DC 5V / 2A 或更高

	6
	电容触摸带外壳配套定制
	100
	套
	一、屏幕
▲1、屏幕:10.1英寸电容触摸屏
2、外壳:有
3、比例:16:9
4、触摸:电容式
5、分辨率:1024×600
6、TFT类型:IPS全视角
7、亮度:300
8、有效显示区域:222.72(L) ×125.28(W)
9、工作电压:4.65-6.5V
10、FLASH: 128M
11、运行内存:512K
12、缓存:4K
13、RTC:有
14、扩展I0:无
15、主控频率:200M
16、音视频:有
二、USB转TTL电源板下载器
1、芯片:不低于CP2102
2、功能:联机下载供电
3、输入:12V
4、输出:5V
三、电源
1、输入:220V
2、输出:12V

	7
	人工培养箱
	2
	台
	1.箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用不锈钢制作。
2.箱体保温采用整体聚氨酯材料发泡工艺。
3.箱内隔板采用不锈钢材质，模具压制成型且高度随意调节或拆卸，可满足不同苗期生长需求。
▲4.人机界面采用4.3英寸彩色触摸屏智能控制器，多组数据一屏显示，菜单式操作简单易懂，智能多段可编程程序最大限度模拟了自然环境的气候。（投标文件中须提供产品彩页或产品功能截图）
▲5.控制器安全管理含多级密码保护，分别为管理员、厂商技术人员。（投标文件中须提供产品彩页或产品功能截图）
6.培养箱光源采用350-800nm全光谱LED冷光源植物生长灯，且峰值波长660nm的红光光强；峰值波长525nm的绿光光强；峰值波长450nm的蓝光光强合理配比。
▲7.光源灯组采用全铝合金支架，每组灯均采用全透明防护罩加以保护，并使用直流低电压供电方式。（投标文件中须提供产品彩页或产品功能截图 ）
8.光源灯组采用卡扣式及防水对接电源线连接安装在箱体内每一层顶部，垂直照射均匀无暗区无死角，更换时无需任何工具。
9.控光方式采用无极等量调光方式，可以根据不同作物的光照需求，直接输入所需要的光照强度（LUX）。
10.培养箱制冷采用环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作。
▲11.培养箱加湿采用内置加湿模块，自动供水。（投标文件中须提供产品彩页或产品功能截图）
12.培养箱加热采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器。
13.箱内空气循环系统采用轴流风扇配合循环风道设计，风力柔和，箱内温湿度均匀。
14.培养箱具有自然新风换气功能，确保箱内空气新鲜。
15.培养箱标配机械门锁设计，保证样品安全。▲16.容积L:1100L ，光照度(lux):0～30000LUX(无极调光），光源层数:3层
17.控温范围:无光照:0～50℃，有光照:5～50℃，控温精度:0.1℃  
18.控温波动度/温度均匀度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH)
19.控湿范围:40%～95%RH，控湿精度:1%RH，控湿波动度:±3%RH～±7%RH
20.工作环境:5～35℃，电源:220V/50HZ，时间设定:定时运行/连续运行
21.内部材料:不锈钢，外部材料:冷轧钢板表面喷塑               
22.工作室尺寸：约1320×690×1220mm，外部尺寸：约1420×800×1880mm
▲23.供货时提供原厂售后服务承诺函(原厂售后服务承诺函应包含产品序列号、保修期、售后电话等信息)
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	色差仪（便携款）
	2
	台
	▲1.测量结构:D/8,SCI+SCE
▲2.测量重复性:dE*ab≤0.03
▲3.显示精度:0.01
4.测量口径:稳定型和灵巧型共6个:11mm，6mm,3mm，11mm,v6mm,v3mm
5.测量指标:光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(AE*ab,AE*cmc,AE*94,AE*00),度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIEISO2470/R457,AATCC,Hunter, Taube Berger Stensby),黄度(ASTMD1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力)
光源条件:A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2
6.照明光源:全波段均衡LED光源+UV
7.视场角:2°,10°
8.积分球直径:40mm
9.分光方式:纳米集成光谱器件
10.感应器:硅光电二极管阵列双16组
11.波长间隔:10nm
12.波长范围:400-700nm(用户可查看31个波长反射率)
13.反射率测定范围:0-200%
14.反射率分辨率:0.01%
15.测量方式：单次测量，平均测量(2~99次)
16.测量时间：约1秒
17.测量观察方式：摄像头
18.校准：智能自动校准
19.软件支持：Android,iOS,Windows,微信小程序
20.准确性保证：一级计量合格
21.接口：USB，蓝牙
22.屏幕：全彩屏幕，2.4英寸
23.电池容量：单次充电可连续测量≥8000次3.7V/3000mAh
24.光源寿命：≥10年100万次
25.语言：简体中文，英语
26.存储：仪器:不少于1万条数据
▲27.供货时提供原厂售后服务承诺函(原厂售后服务承诺函应包含产品序列号、保修期、售后电话等信息)
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	RHS比色卡
	1
	套
	含812种以上植物自然颜色；四扇面折叠设计，每色片中央带比对舷窗；耐刮涂层表面；六种语言使用说明；铝合金防潮外箱
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	激光测距仪
	30
	台
	1、测量范围：0.05-50m；
2、测量精度：±1.5mm；
3、功能：储蓄长度面积体积测量、倾角测量、间接高度、长度测量、墙面积测量；
4、储存数据：30组及以上；
5、防护等级：IP65:

	11
	行业级热成像无人机智能飞行电池
	2
	块
	1、电池类型：Li‑ion 4S（4 串锂离子）
▲2、容量：不低于6741 mAh
3、标称电压：14.76 V
4、充电限制电压：17.0 V
5、能量：99.5 Wh
6、重量：不高于401g
7、放电倍率：4C
8、最大充电功率：1.8C
9、充电温度：5℃ ~ 40℃
10、低温充电：不支持（低于 5℃ 不能充电）
11、循环寿命：约 200 次
12、适配机型：Matrice 4E / 4T / 4D 等 M4 系列行业机
13、搭配 Matrice 4E 飞行表现
最长飞行时间：49 分钟（常规桨叶，无风空载）
最长悬停时间：42 分钟（常规桨叶）
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	无人机机载数据处理单元
	1
	台
	一、机载智能计算模块
1.外形尺寸：≤ 98×57×36 mm
2.整机重量：≤ 125 g
3.防护等级：IP55（防尘防水）
4.工作温度：-20 ℃ ～ +50 ℃
5.核心计算：嵌入式 AI 处理器
6.内存：≥ 16 GB LPDDR5
7.存储：≥ 256 GB SSD
8.AI 总算力：≥ 100 TOPS（INT8）
9.功耗：典型 25 W，满载≤33 W
10.主机接口：支持高速通用机载接口或同等性能等效技术，可实现高速数据传输与供电11.扩展接口：USB 3.2 Gen1 TypeC（≥5Gbps，支持 PD 供电）
12.软件生态：支持 PSDK V3、硬件视频编解码，地面端可管理应用安装升级
13.数据能力：实时获取云台视频、激光雷达点云、RTK 及飞控数据，支持机载 AI 分析、三维建模、AR 叠加
14.适配机型：兼容 Matrice 4E、Matrice 400 等行业无人机
二、无人机连接配件包
1.适配对象：Matrice 4E 飞行平台 + 上述机载智能计算模块
2.包含：专用固定支架、EPort V2 同轴线、固定螺丝组、安装工具
3.接口标准：EPort V2，匹配 Matrice 4E 机身负载接口
4.供电与通信：支持 12.8V–17V / 3.38A 供电，稳定传输视频与数据
5.安装方式：快拆式，适配飞行振动环境
6.整体重量：≤ 35 g
7.防护：装配后满足整机 IP55
三、连接配件包
1.适配对象：Matrice 400 飞行平台 + 上述机载智能计算模块
2.包含：专用固定支架、EPort V2 同轴线、固定螺丝组及安装工具
3.接口标准：EPort V2，匹配 Matrice 400 机身 EPort V2 接口
4.供电与通信：单口最大功率 120W，稳定传输视频与数据
5.安装方式：快拆式，适配飞行振动环境
6.整体重量：≤ 25 g
7.防护：装配后满足整机 IP55
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	TF(MicroSD)内存卡
	6
	张
	512GB TF（Micro SD）内存卡，支持 U3、A2、V30 速度规格，读取速度 190MB/s、写入速度 130MB/s，适配运动相机设备使用
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	准系统
	1
	台
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK6]一、硬件配置
1.处理器性能不低于 Intel Core Ultra9-290HX同等性能水平
2.内存 32GB
3.独立显卡 参照或相当于RTX5080
4.硬盘 2TB SSD
5.声卡 集成声卡
6.网卡 无线网卡
7.显卡类型 独立显卡
8.视频输出接口 HDMI、DP、雷电 4
9.整机尺寸  长约282.4mm× 宽约 189.5mm× 高约 56.5mm
10.产品净重 约3.12kg
二、软件
1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信ID与账号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录，无需再次输入账号/密码。
2.终端关联设备：设备通过微信扫码可绑定学校的设备管理系统，能设置当前设备类型与归属用户。
3.设备详情：能查看当前设备的硬件信息和系统信息。可查看的硬件信息包括CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。可查看的系统信息包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。
4.设备运行状态：能查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态信息。
5.文件协同：发送端软件发送文件至接收端软件（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
6.文件条件：支持一次发送多个文件；可发送图片、视频、文档等类型的文件。
7.文件发送：可以从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；能查看待发送的文件列表，并可移除选择错误的文件。
8.快捷发送：支持拖动文件至发送区进行文件发送。
9.离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
10.其他：支持查看发送进度。
11.个性接收夹：在接收端设备上能够创建自己独立的文件接收夹。可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时有提示新文件。
12.文件列表：支持接收端设备可查看当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态信息；可直接打开已下载的文件，能手动下载未下载或下载失败的文件；支持查看单个文件下载进度与总进度。
13.自动下载：支持接收端设备在线状态下可自动接收发送端设备发送的文件（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
14.自动清理：支持自动清理超过14天的文件（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
15.存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
16.查看：采用云端存储的方式，用户可在发送端软件查看上传的文件；查看方式支持列表视图和栅格视图，在列表视图中，会展示更新时间和大小。支持在列表或栅格视图中展示小预览图；支持对文件按照名称、更新时间、大小排序；支持对文件进行图片、音视频、文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动软件中查看；支持查看当前文件夹的路径，点击左上角的路径可直接跳转至目标文件夹；文件根据窗口的显示大小会进行适配，一列显示不同的数量。
17.编辑：用户可在任意路径节点创建文件夹，并且可以自定义文件夹名称；用户可以对上传的文件和文件夹进行重命名；支持用户对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持用户删除文件和文件夹。
18.上传下载：用户可上传任意格式的文件至资料夹中，上传过程可以查看进度和取消上传；支持用户对文件进行下载，用户可自己设置下载地址，下载过程中会按照队列依次下载；下载过程中能查看进度与完成情况；支持取消正在下载的文件。
19.预览：能够在线预览图片、音视频、文档；支持预览的格式，包括，图片：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG；音频：WAV、MP3、OGG；视频：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV；文档：DOC、DOCX、PDF、PPT、XLS、XLSX。
20.发送到班级：用户可在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
21.快捷打开：助手栏展示了用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过发送端软件打开。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；支持在发送端软件内切换、关闭标签；能对窗口进行最小化、最大化、关闭（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
22.最近使用课件：助手栏展示最近使用的前3条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
23.编辑：用户可自定义助手栏展示的内容，根据自己的需求能对内容进行移除、添加、移动位置，变更后数据会跟随当前登陆的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。
24.网站：支持用户主动添加网址，添加的网站会呈现在助手栏中，点击即可在发送端软件打开。
25.移动：用户能拖动助手栏到屏幕的任意位置，当用户拖动助手栏靠近屏幕边缘时会自动收到侧边；鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该助手栏，再次拖动助手栏会取消收起。
26.对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过类人类对话的形式表达，还支持根据上下文进行多轮连续对话。
27.写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。
28.评价：支持根据输入的学生姓名与评价维度生成评语。
29.提示词：支持进入百宝箱后默认展示3条提示词，一键问询AI问题。
30.生成编辑：支持对AI生成的内容复制或重新生成。
31.批量生成：支持批量生成学生的奖状，并可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行自定义编辑；支持选择生成的奖状模板。
32.下载：支持将生成的奖状一键下载到本地。
33.截屏：支持自定义框选屏幕的内容；截取的内容支持画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持识别出截取的文字内容，并能对文字进行复制；支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。
34.录屏：支持对全屏/区域的屏幕内容、电脑的声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制；支持切换录制的分辨率。
35.录制中：支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。
36.录制结束：支持录制结束后进行文字快剪、视频编辑。
37.传屏：支持把发送端设备的屏幕同步到班班通设备；传屏成功后支持在班班通设备反向触控发送端设备（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
38.设备连接：支持通过连接码的方式与班班通设备建立传屏关系；支持自动发现附近的班班通设备，一键连接班班通设备。
39.独占模式：支持独占模式，该模式下其他设备无法传屏至班班通设备。
40PDF格式转化：支持在线对PDF的文件进行转换格式，转换为XLSX、DOCX、PPT;转换后文件内容的排布与源PDF保持基本一致；支持对转换后的文件进行编辑，包括(编辑文本、编辑表格、编辑图片);转换后支持下载文件至电脑本地。
41.图片转格式：支持对图片进行在线转换格式，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic;转换为jpg、png;转换后支持下载图片到电脑本地。
42.提取文字：支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。
43.文字快剪：支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，用户可选择删除，支持手动删除文字从而达到剪辑的目的（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
44.远程关联：学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码，选择学校并输入设备的名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
45.退出关联：支持学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码退出学校。退出后普通老师无法在该学校对该设备远程创建接收夹；
46.设备管理：支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑在线状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时间；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。
47.设备信息：支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。
48.指令下发：支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。
49.状态查看：支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速数据信息，离线的设备展示最后的数据信息。
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	准系统
	3
	套
	一、硬件配置
1.处理器性能不低于 Intel Core Ultra 9 285H（十六核）同等性能水平
2.内存 32GB
3.显卡 核芯集成显卡
4.硬盘 1TB SSD
5.声卡 集成声卡
6.网卡 无线网卡
7.USB 接口 2 个
8.视频接口 HDMI 接口
9.整机尺寸 长约 144mm× 宽约 112mm× 高约 42mm
二、软件
1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信ID与账号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录，无需再次输入账号/密码。
2.终端关联设备：设备通过微信扫码可绑定学校的设备管理系统，能设置当前设备类型与归属用户。
3.设备详情：能查看当前设备的硬件信息和系统信息。可查看的硬件信息包括CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。可查看的系统信息包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。
4.设备运行状态：能查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态信息。
5.文件协同：发送端软件发送文件至接收端软件（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
6.文件条件：支持一次发送多个文件；可发送图片、视频、文档等类型的文件。
7.文件发送：可以从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；能查看待发送的文件列表，并可移除选择错误的文件。
8.快捷发送：支持拖动文件至发送区进行文件发送。
9.离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
10.其他：支持查看发送进度。
11.个性接收夹：在接收端设备上能够创建自己独立的文件接收夹。可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时有提示新文件。
12.文件列表：支持接收端设备可查看当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态信息；可直接打开已下载的文件，能手动下载未下载或下载失败的文件；支持查看单个文件下载进度与总进度。
13.自动下载：支持接收端设备在线状态下可自动接收发送端设备发送的文件（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
14.自动清理：支持自动清理超过14天的文件（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
15.存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
16.查看：采用云端存储的方式，用户可在发送端软件查看上传的文件；查看方式支持列表视图和栅格视图，在列表视图中，会展示更新时间和大小。支持在列表或栅格视图中展示小预览图；支持对文件按照名称、更新时间、大小排序；支持对文件进行图片、音视频、文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动软件中查看；支持查看当前文件夹的路径，点击左上角的路径可直接跳转至目标文件夹；文件根据窗口的显示大小会进行适配，一列显示不同的数量。
17.编辑：用户可在任意路径节点创建文件夹，并且可以自定义文件夹名称；用户可以对上传的文件和文件夹进行重命名；支持用户对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持用户删除文件和文件夹。
18.上传下载：用户可上传任意格式的文件至资料夹中，上传过程可以查看进度和取消上传；支持用户对文件进行下载，用户可自己设置下载地址，下载过程中会按照队列依次下载；下载过程中能查看进度与完成情况；支持取消正在下载的文件。
19.预览：能够在线预览图片、音视频、文档；支持预览的格式，包括，图片：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG；音频：WAV、MP3、OGG；视频：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV；文档：DOC、DOCX、PDF、PPT、XLS、XLSX。
20.发送到班级：用户可在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
21.快捷打开：助手栏展示了用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过发送端软件打开。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；支持在发送端软件内切换、关闭标签；能对窗口进行最小化、最大化、关闭（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
22.最近使用课件：助手栏展示最近使用的前3条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
23.编辑：用户可自定义助手栏展示的内容，根据自己的需求能对内容进行移除、添加、移动位置，变更后数据会跟随当前登陆的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。
24.网站：支持用户主动添加网址，添加的网站会呈现在助手栏中，点击即可在发送端软件打开。
25.移动：用户能拖动助手栏到屏幕的任意位置，当用户拖动助手栏靠近屏幕边缘时会自动收到侧边；鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该助手栏，再次拖动助手栏会取消收起。
26.对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过类人类对话的形式表达，还支持根据上下文进行多轮连续对话。
27.写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。
28.评价：支持根据输入的学生姓名与评价维度生成评语。
29.提示词：支持进入百宝箱后默认展示3条提示词，一键问询AI问题。
30.生成编辑：支持对AI生成的内容复制或重新生成。
31.批量生成：支持批量生成学生的奖状，并可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行自定义编辑；支持选择生成的奖状模板。
32.下载：支持将生成的奖状一键下载到本地。
33.截屏：支持自定义框选屏幕的内容；截取的内容支持画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持识别出截取的文字内容，并能对文字进行复制；支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。
34.录屏：支持对全屏/区域的屏幕内容、电脑的声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制；支持切换录制的分辨率。
35.录制中：支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。
36.录制结束：支持录制结束后进行文字快剪、视频编辑。
37.传屏：支持把发送端设备的屏幕同步到班班通设备；传屏成功后支持在班班通设备反向触控发送端设备（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
38.设备连接：支持通过连接码的方式与班班通设备建立传屏关系；支持自动发现附近的班班通设备，一键连接班班通设备。
39.独占模式：支持独占模式，该模式下其他设备无法传屏至班班通设备。
40PDF格式转化：支持在线对PDF的文件进行转换格式，转换为XLSX、DOCX、PPT;转换后文件内容的排布与源PDF保持基本一致；支持对转换后的文件进行编辑，包括(编辑文本、编辑表格、编辑图片);转换后支持下载文件至电脑本地。
41.图片转格式：支持对图片进行在线转换格式，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic;转换为jpg、png;转换后支持下载图片到电脑本地。
42.提取文字：支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。
43.文字快剪：支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，用户可选择删除，支持手动删除文字从而达到剪辑的目的（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
44.远程关联：学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码，选择学校并输入设备的名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
45.退出关联：支持学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码退出学校。退出后普通老师无法在该学校对该设备远程创建接收夹；
46.设备管理：支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑在线状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时间；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。
47.设备信息：支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。
48.指令下发：支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。
49.状态查看：支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速数据信息，离线的设备展示最后的数据信息。
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	VR头戴交互一体机
	1
	套
	1.刷新率：90 Hz
2.光学：Pancake 光学透镜
3.视场角：105°
平均 PPD：20.6，中心区域 PPD：22.5
无级电动瞳距调节范围：58 mm–72 mm
4.音频
双立体声扬声器
四麦克风方案，支持空间音频录制
5.电池及充电5700mAh 额定容量，5770mAh 典型容量
支持 QC4.0 / PD3.0 快充，最高 45W
手柄供电：5 号电池（AA）×2
▲6.包装清单
头戴设备×1个
手柄 ×2个
手柄挂绳 ×2个
眼镜支架×1个
贴脸泡棉×1个
1.5V AA 碱性干电池 ×4个
USB-C to C 数据线×1根
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	深度摄像头套件
	1
	套
	1、体感传感器×1个，尺寸：125×100×40mm（±5%）
2、传感器深度摄像头： 100 万像素 ToF
3、RGB 摄像头： 1200 万像素，卷帘快门 CMOS 传感器
4、IMU:3D 电子加速度计和 3D 电子陀螺仪。
5、麦克风:七麦克风圆形阵列
6、输入/输出/接口：USB-C 数据接口
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	雷达引擎
	2
	套
	1、雷达接入数量：最多支持6颗雷达
2、多雷达空间拼接融合：支持多雷达空间拼接，可扩展超大交互探测区域
3、点云聚类算法：支持
4、交互参数可视化调节：支持
5、标准 TUIO 协议输出：支持
6、可视化交互区域编辑：支持
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	TouchDesigner pro（编辑）授权
	1
	套
	含有 TouchDesigner 的可移动 Dongle，在一年内可升级至最新版本，相关升级费用包含在本次合同总价内，永久使用。
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	TouchPlayer pro（播放）授权
	1
	套
	含有 TouchPlayer 的可移动 Dongle，在一年内可相关升级费用包含在本次合同总价内升级至最新版本，永久使用。
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	数字交互设备
	1
	套
	产品类别 PC VR 设备（手部体感追踪设备，无显示屏幕）
1、连接接口 USB‑C（USB3.0 协议）
2、视场角 170°
3、产品尺寸 约84mm×20mm×12mm
4、最大识别范围 1.0m
5、操控视角 160°×160°
6、整机重量 约29g
7、最高帧率 150fps
8、供电规格 USB 5VDC、500mA
9、数据接口 USB‑C、USB3.0 协议
10、跟踪深度区间 10cm～110cm
11、视场角 160°×160°
12、最大相机帧率 115fps
13、红外工作波长 850nm
14、机身材质 铝合金 + 防刮玻璃
15、工作温度 0℃～40℃
16、存储温度 -30℃～60℃
17、兼容系统 Windows、macOS、Android for XR2
▲18、配置清单 1 台 数字交互设备 控制器、1 根 150cm USB3.0 Type‑C 对 Type‑C 线缆、1 份产品说明书
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	深度相机
	1
	套
	1、输入 / 输出 / 接口：深度摄像头：100 万像素 TOFRGB 摄像头：1200 万像素，卷帘快门 CMOS 传感器IMU：3D 电子加速度计和 3D 电子陀螺仪麦克风：七麦克风圆形阵列
2、重量：约440g
3、输入/输出/接口： USB-C 数据接口通过 USB-C 或外部电源供电（配置双头 USB-C 充电线）同步输入/输出接口，可与多个设备同步
4、兼容的操作系统：WINDOWS 10（不支持 S 模式）和 UBUNTU 18.04（预览版）
▲5、配置清单： 设备支架USB-A 转 USB-C 数据线USB-A 转 DC 电源线电源扳手
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	移动渲染工作站
	3
	台
	一、硬件配置
1.处理器(CPU)：性能不低于酷睿Ultra3代同等性能水平
2.硬盘容量：1TB
3.产品净重：约1.57kg
4.屏幕尺寸：14.0英寸
5.内存容量：32GB
6.显卡:参照或相当于RTX5070
7.无线网卡:双天线Wi-Fi 7
二、软件
1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信ID与账号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录，无需再次输入账号/密码。
2.终端关联设备：设备通过微信扫码可绑定学校的设备管理系统，能设置当前设备类型与归属用户。
3.设备详情：能查看当前设备的硬件信息和系统信息。可查看的硬件信息包括CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。可查看的系统信息包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。
4.设备运行状态：能查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态信息。
5.文件协同：发送端软件发送文件至接收端软件（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
6.文件条件：支持一次发送多个文件；可发送图片、视频、文档等类型的文件。
7.文件发送：可以从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；能查看待发送的文件列表，并可移除选择错误的文件。
8.快捷发送：支持拖动文件至发送区进行文件发送。
9.离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
10.其他：支持查看发送进度。
11.个性接收夹：在接收端设备上能够创建自己独立的文件接收夹。可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时有提示新文件。
12.文件列表：支持接收端设备可查看当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态信息；可直接打开已下载的文件，能手动下载未下载或下载失败的文件；支持查看单个文件下载进度与总进度。
13.自动下载：支持接收端设备在线状态下可自动接收发送端设备发送的文件（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
14.自动清理：支持自动清理超过14天的文件（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
15.存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
16.查看：采用云端存储的方式，用户可在发送端软件查看上传的文件；查看方式支持列表视图和栅格视图，在列表视图中，会展示更新时间和大小。支持在列表或栅格视图中展示小预览图；支持对文件按照名称、更新时间、大小排序；支持对文件进行图片、音视频、文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动软件中查看；支持查看当前文件夹的路径，点击左上角的路径可直接跳转至目标文件夹；文件根据窗口的显示大小会进行适配，一列显示不同的数量。
17.编辑：用户可在任意路径节点创建文件夹，并且可以自定义文件夹名称；用户可以对上传的文件和文件夹进行重命名；支持用户对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持用户删除文件和文件夹。
18.上传下载：用户可上传任意格式的文件至资料夹中，上传过程可以查看进度和取消上传；支持用户对文件进行下载，用户可自己设置下载地址，下载过程中会按照队列依次下载；下载过程中能查看进度与完成情况；支持取消正在下载的文件。
19.预览：能够在线预览图片、音视频、文档；支持预览的格式，包括，图片：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG；音频：WAV、MP3、OGG；视频：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV；文档：DOC、DOCX、PDF、PPT、XLS、XLSX。
20.发送到班级：用户可在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
21.快捷打开：助手栏展示了用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过发送端软件打开。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；支持在发送端软件内切换、关闭标签；能对窗口进行最小化、最大化、关闭（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
22.最近使用课件：助手栏展示最近使用的前3条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
23.编辑：用户可自定义助手栏展示的内容，根据自己的需求能对内容进行移除、添加、移动位置，变更后数据会跟随当前登陆的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。
24.网站：支持用户主动添加网址，添加的网站会呈现在助手栏中，点击即可在发送端软件打开。
25.移动：用户能拖动助手栏到屏幕的任意位置，当用户拖动助手栏靠近屏幕边缘时会自动收到侧边；鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该助手栏，再次拖动助手栏会取消收起。
26.对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过类人类对话的形式表达，还支持根据上下文进行多轮连续对话。
27.写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。
28.评价：支持根据输入的学生姓名与评价维度生成评语。
29.提示词：支持进入百宝箱后默认展示3条提示词，一键问询AI问题。
30.生成编辑：支持对AI生成的内容复制或重新生成。
31.批量生成：支持批量生成学生的奖状，并可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行自定义编辑；支持选择生成的奖状模板。
32.下载：支持将生成的奖状一键下载到本地。
33.截屏：支持自定义框选屏幕的内容；截取的内容支持画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持识别出截取的文字内容，并能对文字进行复制；支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。
34.录屏：支持对全屏/区域的屏幕内容、电脑的声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制；支持切换录制的分辨率。
35.录制中：支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。
36.录制结束：支持录制结束后进行文字快剪、视频编辑。
37.传屏：支持把发送端设备的屏幕同步到班班通设备；传屏成功后支持在班班通设备反向触控发送端设备（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
38.设备连接：支持通过连接码的方式与班班通设备建立传屏关系；支持自动发现附近的班班通设备，一键连接班班通设备。
39.独占模式：支持独占模式，该模式下其他设备无法传屏至班班通设备。
40PDF格式转化：支持在线对PDF的文件进行转换格式，转换为XLSX、DOCX、PPT;转换后文件内容的排布与源PDF保持基本一致；支持对转换后的文件进行编辑，包括(编辑文本、编辑表格、编辑图片);转换后支持下载文件至电脑本地。
41.图片转格式：支持对图片进行在线转换格式，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic;转换为jpg、png;转换后支持下载图片到电脑本地。
42.提取文字：支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。
43.文字快剪：支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，用户可选择删除，支持手动删除文字从而达到剪辑的目的（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
44.远程关联：学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码，选择学校并输入设备的名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹（供货时提供具有检测能力的机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
45.退出关联：支持学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码退出学校。退出后普通老师无法在该学校对该设备远程创建接收夹；
46.设备管理：支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑在线状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时间；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。
47.设备信息：支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。
48.指令下发：支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。
49.状态查看：支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速数据信息，离线的设备展示最后的数据信息。
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	高速闪存卡
	7
	张
	1、容量：256GB
2、类型：SD卡
3、速度：class10 V30 U3
4、读取速度：200MB/s
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	相机电池
	3
	块
	1、电池类型：可充电锂离子电池
2、额定电压：DC 7.2V
3、额定容量：1865mAh
4、最大放电电流：3.0A
5、常温 23℃满充时间：约150 分钟
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	变焦防抖微单镜头
	1
	个
	1、镜头卡口：需与本项目采购的全画幅无反数码相机机身配套原生卡口，支持机身与镜头电气通讯，实现自动对焦、电控光圈、防抖联动，可直接安装于本次采购的相机机身，无需转接环
2、镜头焦距：24-105mm
3、镜头结构：11 组 13 片
4、光圈叶片：7 片（圆形光圈）
5、最小光圈：22-40（以 1/3 级为单位调节），22-38（以 1/2 级为单位调节）
6、最近对焦距离：广角端约 0.2 米（手动对焦时约 0.13 米），远摄端约 0.34 米
7、最大放大倍率：自动对焦约 0.4 倍（105mm 时），手动对焦约 0.5 倍（24mm 时）
8、驱动系统：STM + 导螺杆型单元
9、手抖动补偿效果：约 5 级（基于 CIPA 测试标准，105mm 焦距端）
10、滤镜直径：67 毫米
11、最大直径及长度：约 Φ76.6×88.8 毫米
12、重量：约 395 克
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	定焦镜头
	1
	台
	1.镜头类型:全画幅标准定焦镜头
2.卡口:需与本项目采购的全画幅无反数码相机机身配套原生卡口，支持机身与镜头电气通讯，实现自动对焦、电控光圈、防抖联动，可直接安装于本次采购的相机机身，无需转接环
3.焦距:50mm(全画幅)
4.最大光圈:F1.8
5.最小光圈:F22
6.光圈叶片:7片(圆形光圈)
7.视角(水平/垂直/对角线):40°/27.5°/46°
8.光学结构:5组6片
9.特殊镜片:1片非球面镜片
10.对焦马达:STM步进马达(安静平滑)
11.最近对焦距离:约0.3m
12.最大放大倍率:约0.25倍
13.防抖:无光学防抖(依赖机身IBIS)
14.滤镜直径:43mm
15.尺寸:约69.2×40.5mm
17.重量:约160g
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	SSD固态硬盘
	1
	张
	2TB SSD固态硬盘 2230 M.2(NVMe PCIe 4.0)适配SteamDeck/ROG ALLY

	29
	镜头转接环
	2
	个
	1、相机卡口端：兼容佳能RF卡口
2、镜头卡口端：兼容佳能EF卡口
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	运动摄像机
	2
	套
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]1、包含:1台×运动相机)，1个×麦克风防风罩(已安装在相机上)，2个×电池，1个×快拆底座，1个×麦克风罩，1根×USB-Cto USB-C数据线，1个×专业街拍手柄，1个×屏幕遮光罩，1个×电影宽屏镜头，1个×黑柔镜。
2、传感器尺寸:1/1.3 英寸
3、光圈:F2.6
4、35mm 等效焦距:13mm
5、视频分辨率:录像 
6、运动 HDR 最高支持至 4K60fps。
7、8K（16:9）：7680x4320@30/25/24fps
8、8K（2.35:1）：7680x3272@30/25/24fps
9、4K（4:3）：3840×2880@60/50/48/30/25/24fps
10、4K（16:9）：3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps
11、4K（2.35:1）：3840x1632@120/100/60/50/48/30/25/24fps
12、2.7K（4:3）：2688x2016@60/50/48/30/25/24fps
13、2.7K（16:9）：2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps
14、1440p（4:3）：1920×1440@60/50/48/30/25/24fps
15、1080p（16:9）：1920×1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps
16、夜景录像:4K（4:3）：3840×2880@30/25/24fps
17、4K（16:9）：3840×2160@60/50/48/30/25/24fps
18、2.7K（4:3）：2688×2016@60/50/48/30/25/24fps
19、2.7K（16:9）：2688×1520@60/50/48/30/25/24fps
20、1440p（4:3）：1920×1440@60/50/48/30/25/24fps
21、1080p（16:9）：1920×1080@60/50/48/30/25/24fps
22、自由比例录像:4K（4:3）：4096×3072@60/50/48/30/25/24fps
23、2.7K（4:3）：2688×2016@60/50/48/30/25/24fps
24、1440p（4:3）：1920×1440@60/50/48/30/25/24fps
25、慢动作:4K（16:9）：3840×2160@120/100fps
26、2.7K（16:9）：2688x1520@120/100fps
27、1080p（16:9）：1920×1080@240/200/120/100fps
28、照片分辨率:
5000 万像素（8192×6144）
3700 万像素（8192×4608）
2850 万像素（8192×3488）
1250 万像素（4096×3072）
900 万像素（4096×2304）
700 万像素（4096×1744）
29、视频格式:MP4
30、照片格式:JPG
DNG RAW（可通过 App 或 Studio 导出 JPG）
视频模式:录像（支持运动 HDR）、自由比例录像、夜景录像、慢动作、星空延时、延时摄影、移动延时、循环录影、行车记录模式、预录制
31、照片模式:普通拍照（部分档位支持 HDR）、间隔拍照、星空延时、Burst 连拍
32、色彩预设:徕卡自然、徕卡鲜艳、徕卡单色 HC、徕卡永恒、复古港风、南法假日、NC 胶片、NC2 胶片、CC 胶片、CC2 胶片、标准、鲜艳、灰调、暖调、胶片、复古、都市、青橙
33、支持I-Log
34、视频编码格式:H.264、H.265
35、视频最大码率:180Mbps
36、曝光补偿:±4EV
37、ISO 范围:100-6400
38、快门速度:拍照：1/8000 - 120s
39、实况照片：1/8000 - 1/30s
40、录像：1/8000 - 帧率限制快门
41、白平衡:自动，2000-10000K
42、音频模式:智能降风噪、智能人声增强、立体声
43、音频格式:48 kHz, 16 位，AAC
44、重量:约177.2g
45、尺寸(宽×高×深):约71.9×52.2×38mm
46、内存:没有内置存储，但可以通过 MicroSD 卡插槽来扩展存储空间，支持最大 1TB 的 MicroSD 卡。
47、麦克风数量:2个
48、电池容量:1800mAh
49、充电时间:约47 分钟（30W 快充）
75 分钟：5V/3A
50、续航时间:180 分钟在 25°C 的实验室环境下，使用长续航模式，录制 1080p24fps 普通录像视频（关闭运动 HDR）测得。实际续航时间可能因不同条件而异。
51、使用环境温度:-20℃ 至 45℃
52、防水能力:裸机：12 米
53、带潜水壳：60 米
54、蓝牙:BLE 5.2
55、Wi-Fi:2.4GHz，5GHz
802.11a/b/g/n/ac
56、USB:Type-C USB 3.0
57、陀螺仪:六轴陀螺仪
58、颜色:极夜黑
59、手机:iOS设备：
兼容芯片 A12 或以上和 iOS 版本 13.0 或以上的苹果移动端设备，包括 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air（2020）、iPad Pro 及以上机型。
60、安卓设备：
兼容满足下列性能的安卓移动端设备，包括：
麒麟 990 及以上芯片的安卓设备，包括华为 Mate 30、P40 及以上机型；
骁龙 855 及以上芯片的安卓设备，包括三星 S10、小米 9 及以上机型；
Exynos 2200 及以上芯片的安卓设备，包括三星 S22、三星 S22 Ultra 及以上机型。
（系统需为 Android 10.0 或更高版本，或 HarmonyOS 2.0.0 或更高版本，不兼容 HarmonyOS NEXT 系统）
61、蓝牙设备:可兼容摩托车头盔蓝牙耳机型号：
SENA：5R、ST1
Cardo：EDGE、SPIRIT、FREECOM 2X
ASMAX：F1、Z1
乐行：G4
艾骑：G7+
62、其他可兼容蓝牙设备：
苹果：AirPods 1、AirPods 2、AirPods 3、AirPods 4、AirPods Pro、AirPods Pro 2
三星：Galaxy Buds2
华为：FreeBuds Pro 2
小米：Redmi Buds 5 Pro
韶音：OpenRun Pro S810
大疆：DJI Mic 2
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	TF(MicroSD)内存卡
	6
	张
	1、容量：2TB
2、速度：V30，U3，A2
3、读取速度：160MB/s
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	360运动相机
	3
	套
	1. ▲潜水套装（无存储卡）包括1台×相机、1个×镜头保护套，1个×114cm隐形自拍杆，1个×全隐形潜水壳，1个×手持浮力棒和1根×自拍杆防丢绳
照片&视频
2、传感器尺寸 1/1.28 英寸
3、光圈 F2.0 35mm 等效焦距6mm
视频分辨率（全景模式）
360º 全景模式：
4、8K: 7680×3840@30/25/24fps
5、5.7K+: 5760×2880@30/25/24fps
6、5.7K: 5760×2880@60/50/48/30/25/24fps
7、4K: 3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps
动态跟拍 2.0：
（平面视频）
8、4K：3840×2160@30/25/24fps
9、1080p：1920×1080@30/25/24fps
（全景视频）
10、5.7K+：5760×2880@30/25/24fps
夜景录像：
11、8K: 7680×3840@30/25/24fps
12、5.7K: 5760×2880@30/25/24fps
13、4K: 3840×1920@30/25/24fps
视频分辨率（单镜头模式）
单镜头模式：
14、4K: 3840×2160@60/50/30/25/24fps
15、2.7K: 2720×1536@60/50/30/25/24fps
16、1080p: 1920×1080@120/100/60/50/30/25/24fps
自由比例录像：
17、4K: 3840×3840@30/25/24fps
18、2.7K: 2720×2720@60/50/30/25/24fps
19、1080p: 1920×1920@60/50/30/25/24fps
跟拍模式：
20、4K: 3840×2160@30/25/24fps
21、2.7K: 2720×1536@120/100/60/50/30/25/24fps
22、1080p: 1920×1080@120/100/60/50/30/25/24fps
夜景录像
23、4K: 3840×2160@30/25/24fps
24、2.7K: 2720×1536@30/25/24fps
25、1080p: 1920×1080@30/25/24fps
26、照片分辨率
约 7200 万像素（11904×5952）
约 1800 万像素（5888×2944）
27、视频格式
单镜头模式：MP4
360°全景模式：INSV
28、照片格式
INSP (可通过 APP 或 Studio 导出)
DNG
视频模式
29、全景模式:录像(支持运动HDR)、夜景录像、动态跟拍 2.0、延时摄影、移动延时、子弹时间、循环录影、行车记录模式
30、单镜头模式:录像、自由比例录像、跟拍模式、循环录影、夜景录像
31、照片模式 拍照（支持 HDR）、间隔拍照、星空延时、连拍
32、色彩预设 标准、鲜艳、灰调
33、支持I-Log
34、视频编码格式 H.264, H.265
35、视频最大码率 180 Mbps
36、曝光补偿 ±4EV
37、ISO 范围 100-6400 ISO
快门速度
38、拍照：1/8000 - 120s
39、录像：1/8000 - 帧率限制快门
40、白平衡 2000K-10000K
41、音频模式
41.1智能降风噪（强弱两档可选）
41.2智能人声增强
41.3立体声
41.4全景声
42、音频格式 48 kHz, 16 位，AAC
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	单镜头无反光镜数码相机
	1
	套
	1、类型 具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光镜数码相机
2、记录媒体 双卡槽，CFexpress 2.0存储卡（B型）支持VPG400，最大支持8TB容量（固件须升级至最新版本）；SD/SDHC/SDXC存储卡（兼容UHS-II存储卡）
3、图像感应器尺寸 约36×24毫米
4、兼容镜头 佳能RF系列镜头
5、通过安装卡口适配器，可支持EF/EF-S镜头（不支持EF-M镜头，无法保证EF电影镜头、卡口适配器EF-EOS R 0.71X / PL-RF、RF卡口电影镜头的正常使用。）
6、镜头卡口 RF卡口
7、图像感应器 类型 背照堆栈式CMOS图像感应器，传感器像素可全部参与相位检测自动对焦，支持全域像素相差对焦
8、有效像素 最高约4500万像素，四舍五入到十万位。
9、长宽比 3:2
10、除尘功能 自动、手动、添加除尘数据
记录系统
11、记录格式 兼容相机文件系统设计规则2.0（Design rule for Camera File System 2.0）和Exif 2.31，支持时差信息
12、图像类型 JPEG（8位）、HEIF（10位）、RAW（14位），可以同时记录RAW+JPEG或RAW+HEIF
记录像素 L（大）：约4480万像素（8192×5464），M（中）：约2400万像素（6000×4000），S1（小1）：约1160万像素（4176×2784），S2（小2）：约380万像素（2400×1600），RAW/C-RAW：约4480万像素（8192×5464），四舍五入到十万位。长宽比设置为3:2时。
13、记录功能 照片/短片分别记录、照片记录功能、短片记录功能、照片记录·回放、短片记录·回放
14、创建/选择文件夹 具备
文件名 预设代码、用户设置1、用户设置2
文件编号 连续编号、自动重设，照片可手动重设
15、NEWS METADATA 支持
拍摄期间的图像处理
16、照片风格 自动、标准、人像、风光、精致细节、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3
白平衡 自动（氛围优先)、自动（白色优先)、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义、色温（约2500-10000K），可手动注册5种白平衡数据，具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能，支持闪光色温信息传输
白平衡校正 蓝色/琥珀色方向：±9级，洋红色/绿色方向：±9级，白平衡包围曝光 在±3级间以1级为单位调节
自动图像亮度校正 自动亮度优化
17、降噪 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄
18、高光色调优先 具备
19、镜头像差校正 周边光量校正、失真校正、数码镜头优化、色差校正、衍射校正、短片拍摄时呼吸效应校正
取景器
20、类型 OLED彩色电子取景器
21、监视器尺寸和点数 约13毫米，约576万点
视野率 垂直/水平方向约为100%（记录画质为L，长宽比为3:2，眼点为约24毫米时）
22、放大倍率 约0.76倍（-1m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦）
23、眼点 约24毫米（自目镜透镜最尾端起-1m-1）
24、屈光度调节范围 约-4.0～+2.0m-1（dpt）
25、亮度调节 自动/手动（6级）
26、色调调节 暖色、标准、冷色1、冷色2
27、色调微调 蓝色/琥珀色方向：±2级，洋红色/绿色方向：±2级
28、景深预览 具备
29、光学取景模拟视图辅助 具备
30、HDR/C.Log模拟视图辅助 具备

	▲一、商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起7个日历日内。

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	交付的时间和地点
	1. 交付的时间：自签订合同之日起20个日历日内交付使用。
2. 交付的地点：广西艺术学院南湖校区、相思湖校区采购人指定地点。

	付款条件
	（1）①预付款：签订合同之日起10个工作日内，中标人开具合同总价款的 30%的等额价值保函(保函有效期应在 2026年 12月30日后)给采购人后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。
②进度款：全部设备到货后，经采购人确认后在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的50%；所有货物安装调试完成、试运行正常且验收合格，并经采购人确认后，在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的20%.
（2）以上各项付款以采购人预算资金实际到位情况为准。
（3）以上各项付款所需凭证将在签订合同时做具体规定。

	售后服务
	1.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。
2.中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则项目整体的质保期不得少于三年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
3.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。
4.1中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。
4.2负责送货上门，安装调试，培训操作人员。
4.3每季度定期回访。
4.4接故障通知1小时响应， 24小时内到达指定地点，须在48小时内修复，不能修复的提供备用品。
4.5其余按设备厂家承诺。
5.质保期内的费用
质保期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
6.质保期过后的服务要求
电话咨询：产品质保期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。质保期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务。
7. 拟投入本项目售后服务团队人员不少于1人。

	包装和运输要求
	产品包装和运输均由中标供应商负责。
包装：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
货物的运输方式：不限。

	国家强制性认证产品
	中标供应商投标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由中标供应商承担。

	验收标准要求
	1.货物到达现场后，中标供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2.中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。
3.中标供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5.中标供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.产品包装材料归采购人所有。
7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.验收产生的费用中标供应商负责。
9. 采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收所产生的一切费用由中标供应商承担。如中标供应商提供的货物与投标响应内容不符，采购人不予验收。
10. 在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	详见《第四章评标办法及评分标准》。

	能力或者业绩
要  求
	详见《第四章评标办法及评分标准》。

	（二）政策性加分条件

	条件
	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	进口产品说明
	□本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本表的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

	（四）其他要求

	1.要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。为保证所提供的货物是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品，如供应商为非生产厂家的，供货时针对“采购需求”表中的货物须提供制造商针对本次采购项目出具的供货证明原件。

	三、采购人对项目的其他要求和说明

	投标人可根据评分标准在投标文件提供项目实施方案、售后服务方案、商务资信证明。



分标3
核心产品：第11项标的“激光雕刻仪”
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	数字显示器
	1
	台
	1. 屏幕尺寸：≥27英寸,银色
▲2.面板类型：IPS面板低蓝光
▲3.分辨率：3840×2160（4K）
4. 刷新率：≥160Hz（DP接口）
5. 响应时间：≤1ms（GTG）
▲6.亮度：≥300cd/m² 
7. 静态对比度：≥1000:1
8. 色域：≥112% DCI-P3,108%Adobe RGB
9. 色深：10bit（8bit+FRC），10.7亿色
10. 可视角度：178°/178°
11. 接口：HDMI 2.1×2，DP 1.4×1，Audio out×1,Type-C
12. 壁挂：支持100×100mm VESA壁挂
13. 底座：支持升降（约100mm）旋转升降
14. 附件：显示器本体（含升降支架底座）、适配器、AC电源线、DP信号线

	2
	工作站主机
	1
	台
	[bookmark: OLE_LINK23]一、核心配置
▲1. CPU：性能不低于英特尔酷睿i7-14700F（14代，20核心/28线程，最高睿频5.4GHz）
▲2.内存：32GB DDR5 5600MHz
▲3.硬盘：1TB PCIe 4.0 SSD
▲4.显卡：性能不低于NVIDIA GeForce RTX 5060Ti 8GB独立显卡
5. 电源：500W 
二、云部署管理软件：                                                                                                
▲1.平台软件需要安装在物理服务器，授权激活后无限期使用，无需部署其他组件。
2.支持（BS架构）多重管理结构，使用浏览器远程访问管理主机和终端机，服务器终端机均有独立配置界面。
▲3.支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址、分辨率等配置信息（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。
4.可以支持多种不同硬件配置，不同代的CPU，使用标准镜像。
5.支持离线脱网运行，服务端断开不影响正常授课。
6.支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面。
7.支持管理维护双硬盘，支持NVME，M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。
8.支持收集终端硬件配置信息，硬件变更信息等（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。
▲9.支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性。
10.支持打印机模板管理功能（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。
▲11.提供云桌面管理平台数据展示看板，提供各种硬件、软件、管理等数据信息可视化界面（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。
三、配置安全防护应用：                                                                            1、产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；
2、管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统
▲3、支持展示跟同品牌下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理，云端SOC平台，SAAS化管理平台的联动状态（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）
▲4、支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板；（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）
5、支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、6、支持对主机账号信息进行梳理，可按照“7天”、“30天”展示登录历史，了解账号风险，包括是否存在隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、半夜登录、多IP登录等，并可以将存在风险账号的主机列表导出
▲7、支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）
8、支持导出针对全网终端的终端风险报告，从整体分析全网安全状况，快速了解业务和网络的安全风险，提供安全规划建设建议
9、具备基于本地缓存信誉检测与全网信誉检测，构建企业全网信誉库的检测引擎，做到企业内网一台威胁，全网感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置有效提升查杀效率，减少终端资源开销
10、支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；管理平台侧使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗。
▲11、支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击
12、具备文件实时监控的驱动技术，以保证系统稳定性及兼容性
13、支持对服务器重要目录进行权限控制，仅允许配置的可信进程操作该目录并提供配置指引
14、提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习建立可信进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引
▲15、支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）

	3
	图形影像采集仪
	1
	台
	1、不低于 1亿像素万象云台
▲2、配置智能飞行无人机电池3块，充电管家1台，2块图传模块， 240w桌面充电器，256G、4K高速卡，桨叶保护罩，遥控器保护套，快拆肩带，屏幕防爆膜，镜头防爆膜，专用双肩包，增值换新服务2年
▲3、相机：4/3 CMOS，有效像素 1 亿
中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万
长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 5000 万
4、相机视角（FOV）：72°等效焦距：28 mm光圈：f/2.0 至 f/11对焦点：2 米至无穷远
中长焦相机视角（FOV）：35°对焦点：3 米至无穷远
长焦相机视角（FOV）：15°等效焦距：168 mm
光圈：f/2.8对焦点：3 米至无穷远
5、ISO 范围
2500 万像素拍照：100 至 6400
1 亿像素拍照：100 至 3200
普通录像：
100 至 12800（普通色彩）
400 至 6400（D-Log）
100 至 6400（D-Log M）
100 至 6400（HLG）
慢动作录像：
100 至 6400（普通色彩）
400 至 3200（D-Log）
100 至 3200（D-Log M）
100 至 3200（HLG）

中长焦相机
1200 万像素拍照：100 至 6400
4800 万像素拍照：100 至 3200
普通录像：
100 至 12800（普通色彩）
400 至 3200（D-Log）
100 至 3200（D-Log M）
100 至 3200（HLG）
慢动作录像：
100 至 6400（普通色彩）
400 至 3200（D-Log）
100 至 3200（D-Log M）
100 至 3200（HLG）

长焦相机
1250 万像素拍照：100 至 6400
5000 万像素拍照：100 至 3200
普通录像：
100 至 12800（普通色彩）
400 至 3200（D-Log）
100 至 3200（D-Log M）
100 至 3200（HLG）
慢动作录像：
100 至 6400（普通色彩）
400 至 3200（D-Log）
100 至 3200（D-Log M）
100 至 3200（HLG）
6、快门速度
相机
2500 万像素单张拍摄：1/16000 秒至 16 秒，2 秒以上为模拟长曝光
1 亿像素单张拍摄：1/8000 秒至 8 秒
2500 万像素自动包围曝光（AEB）/多张连拍/定时拍摄： 1/16000 秒至 8 秒
1 亿像素自动包围曝光（AEB）/多张连拍/定时拍摄： 1/8000 秒至 8 秒

中长焦相机
1200 万像素单张拍摄：1/16000 秒至 8 秒，2 秒以上为模拟长曝光
4800 万像素单张拍摄：1/8000 秒至 2 秒
1200 万像素自动包围曝光（AEB）/多张连拍/定时拍摄： 1/16000 秒至 2 秒
4800 万像素自动包围曝光（AEB）/多张连拍/定时拍摄： 1/8000 秒至 2 秒

长焦相机
1250 万像素单张拍摄：1/16000 秒至 8 秒，1 秒以上为模拟长曝光
5000 万像素单张拍摄：1/16000 秒至 2 秒
1250 万像素自动包围曝光（AEB）/多张连拍/定时拍摄： 1/16000 秒至 2 秒
5000 万像素自动包围曝光（AEB）/多张连拍/定时拍摄： 1/16000 秒至 2 秒
7、最大照片尺寸
相机：12288 × 8192
中长焦相机： 8064 × 6048
长焦相机：8192 × 6144
数字变焦相机：1 倍至 2.5 倍
中长焦相机：2.5 倍至 6 倍
8、长焦相机：6 倍至 24 倍
▲卫星导航系统GPS + Galileo + BeiDou三轴机械云台结构设计范围 
俯仰：-164至160° 
横滚：-90至450°
偏航：-22至22°
可控转动范围 
俯仰：-90至70° 
横滚：-40至400°
最大控制转速 俯仰轴：100/秒 
横滚轴：100/秒
角度抖动量 无风悬停：±0.001° 
普通档：±0.003°，运动档：±0.005°
9、感知
▲感知系统类型 全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达和底部红外传感器
前视 测距范围： 0.5米至24米
可探测范围： 0.5米至200米
有效避障速度：飞行速度18米/秒电池
容量：6654 毫安时
充电方式：搭配240W 桌面充电器使用时支持三块电池并充

	4
	手持云台相机
	5
	台
	一、核心配置要求
1. 传感器：1英寸CMOS（≥3700万像素）
2. 镜头：f/2.0光圈，等效20mm焦距
3. 动态范围：≥14级
4. 色彩模式：10-bit专业色彩
5. 最高视频规格：4K/240fps
▲6.防抖：三轴机械云台增稳
▲7.智能跟随：最高4倍变焦跟随
8. 内置存储：≥107GB
9. 数据传输：≥800MB/s（有线）
二、音频要求
1.内置≥3个麦克风，支持四声道输出
2.支持直连无线麦克风发射器
3.支持空间音频录制、变焦拾音功能
三、续航要求
1.续航时间：≥240分钟（1080p/24fps）
2.快充：18分钟充至80%
四、接口与连接
1.Wi-Fi 6无线传输
2.蓝牙5.4
3. USB-C（USB 3.1）

	5
	版画晾画架
	5
	台
	50层3支点，304不锈钢材质，层高2.5cm，主架1100×780×1480mm，网片电镀彩锌工艺线径5.5×3.5mm，主架防火银色，万向轮。

	6
	小型版画机
	2
	台
	八开铜版画压印机、白色—平底板，台面尺寸33×50cm，面板10mm航空铝合金制作，上滚筒钢管电镀镜面抛光（实心，敲击无明显金属空鼓响声），主结构钢板，基座左右两端有横撑及4个轴承支撑钢板台面，有压力值刻度表示设计，铸铁摇轮助力，机器底座为铸铁平底板。

	7
	大型版画墨滚
	5
	套
	手持版画大型油墨辊直径175mm×长420mm，175mm×长530mm，两款型号各1个。采用耐溶剂型印刷机级别橡胶，不易老化，硬度30，版画用软硬适中，蓝色滚筒胶面平整光滑。不锈钢膜杆，配套专用支架。

	8
	版画马莲
	6
	套
	钢珠马莲，全身钢料制作。特大号宽度15cm，高度2.5cm，重量约2.7kg。底部内含至少246颗不锈钢钢珠，不锈钢弹簧支撑，钢珠自由滑动。

	9
	版画印画毛毡
	10
	张
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]高密度铜版画印画专用毛毡，材质：100%纯羊毛，厚度：3mm，尺寸：900×1800mm，颜色：奶白色。特级毛毡T112毛毡生产标准；毛质细腻，紧致厚实，平整，不起毛无折痕无颗粒感。印制铜版画画面均匀细腻层次丰富。

	10
	凹版修版刀
	20
	套
	凹版压刀三角刀，刮刀6件套装，刀头宽度尺寸8mm（大）4mm（中）2mm（小），黑檀木手柄
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	激光雕刻仪
	1
	台
	一、产品参数
1. 产品尺寸：≥1250mm×780mm×496mm，加工区域915× 458 mm（长×宽）
2. 加工高度：≥220mm，支持厚材料加工
3. 产品重量：≤105kg
4. 最大输入功率：≥1700W
5. 输入电压：100-240V AC 50Hz
6. 移动平台配置：专业支架系统，尺寸1250×700×715mm，最大承重≥200kg
▲7.激光类型：≥80W CO₂激光 + 5W红外激光
8. 激光器寿命：≥10,000小时
9. 最大加工速度：≥1200mm/s
10. 切割能力：低功率模式：≥20mm木材，≥25mm亚克力
11. 支持材料种类：透明亚克力、玻璃、金属、木板等多种耗材
▲12.支持3种可替换镜片，实现不同光斑尺寸和加工效果
▲13.全自动模式，放入耗材可实现自动完成拍照、对焦，实现放入素材即可创作
▲14.视觉定位系统：16MP SkyView全景相机 + 5MP近距相机 + 双侧面相机
▲15.自动测距系统：LIDAR激光雷达精准测量材料表面
▲16.支持旋转附件系统：支持智能联动，一键无感自动化测量工件直径并3D建模，可视化预览加工效果
▲17.模块化设计：机器模式与系统模式快速切换，免工具模块化调节
▲18.配备管道风机：高效排出废气和粉尘至室外或净化器，与机器智能联动即开即停，风力≥233CFM。
▲19.支持送料配件，可实现超长加工，最大尺寸可达到610mm×3000mm。
▲20.本地化软件xTool Studio无需联网等
21. 支持连接方式：USB/无线网络
22. 支持系统：Windows/macOS
23. 支持文件格式：SVG/DXF/PDF/JPEG/PNG/BMP/TIF
二、配套服务
1、提供终身软件及固件升级服务。
▲2、供货时提供原厂售后服务承诺函(原厂售后服务承诺函应包含产品序列号、保修期、售后电话等信息)
三、配套专用智能净化器一个
1、外形尺寸：约662×452×844.8mm
2、产品重量：约63.55kg
3、电源规格：AC 110V-220V 50/60Hz
4、额定功率：900W
5、工作温度：-10°C～60°C
6、最大风量：≥700m³/h
7、噪音：30%风量：≤65dB、100%风量：≤75dB
8、过滤系统：7层高效过滤，过滤完效果VOC浓度：≤0.1mg/m³（0.087ppm），甲醛过滤效率：≥80%（50%风量），消除加工异味
9、连接方式：无线连接
10、加工模式：加工开始自动启动，停止后延时30秒关闭、自动排除机内残留烟雾
11、智能调节：根据加工材料类型自动匹配档位、RF ID传感器精准计算滤芯寿命、xTool Studio软件实时显示滤芯状态
12、控制方式：支持xTool Studio远程控制、手动按键控制、0~100%风量无级调节
四、配套移动支架一个
1、 适配：适配此机型
2、 支架尺寸：1250×700×715mm（含桌板）
3、最大承重：≥200kg
4、脚轮配置：工业级360°顺滑转动脚轮
5、框架结构：重型钢琴钢框架
6、 组装方式：拼接卡扣式结构
7、 脚轮材质：硅胶静音轮
8、 锁定装置：铰链式脚轮锁定系统
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	专业创作移动工作站
	3
	台
	1、处理器：性能不低于锐龙AI 9 HX370（12核24线程，Zen5，5.1GHz，NPU 35TOPS）
2、显卡：性能不低于RTX 5070 8GB GDDR7（105W，Studio驱动）
3、屏幕：16英寸 2.8K（2880×1800）OLED，120Hz，100% P3，ΔE<1，4096级触控+十指触控
4、内存：64GB LPDDR5X 7500MT/s（板载）
5、存储：2TB PCIe 4.0 SSD（预留M.2位）
6、电池/充电：90Wh，100W PD快充，200W适配器
7、机身：约14.9mm厚，约1.8kg重，CNC铝合金，纳米黑
8、散热：3风扇4热管+液金，整机125W释放
9、网络：WiFi 7，蓝牙5.4
10、接口：USB4、USB-A、HDMI 2.1、SD读卡器、音频接口
11、网络：Wi-Fi 7、蓝牙5.4
12、电池：不低于90Wh，支持PD快充
13、散热：三风扇专业散热系统
14、其他：支持AI算力加速，适合设计、剪辑、3D
15、配套键盘：支持三模连接一个
16、配套鼠标：蓝牙鼠标(黑色）一个
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	NAS 私有云存储
	1
	台
	一、主存储设备（主机） 
1、处理器性能：搭载x86架构处理器，核心数≥14核，线程数≥14线程，最高主频≥4.9GHz；集成AI算力单元，NPU算力≥13TOPS，支持本地AI智能处理（如图像识别、内容分类）。
2、系统内存：标配内存≥16GB DDR5，采用双通道设计，支持扩展至≥128GB。
3、系统闪存：内置闪存≥32GB eMMC V5.1（HS400模式），用于存储系统固件及引导。
4、主盘位配置：整机提供≥8个物理盘位，其中SATA盘位≥4个（兼容2.5/3.5英寸硬盘，单盘支持≥30TB，兼容7200转硬盘），M.2 NVMe SSD盘位≥4个（支持PCIe 4.0及以上规格，用于高速缓存或独立存储池）。
5、网络接口：标配万兆电口（10GbE）≥1个，千兆电口（1GbE）≥1个；支持双IP设置及网络聚合（注意：万兆口不支持链路聚合）。
6、高速外部接口：标配雷电4（Thunderbolt 4）接口≥2个，支持高速数据传输及视频输出；USB 3.2 Gen2接口≥1个；eSATA接口≥1个。
7、视频输出：HDMI 2.1接口≥1个，支持4K及以上分辨率视频输出。
8、扩展能力：支持通过eSATA或USB接口连接外部存储扩展柜，实现硬盘容量的在线扩展。
9、内置备用电源：配备专属UPS模块（电池容量≥3500mAh），市电断开时可自动为设备供电，保障数据安全写入及正常关机，防止突发断电导致的数据损坏。
10、散热系统：配备≥3个独立散热风扇，支持智能温控调节，确保长时间高负载运行时的稳定性。
11、RAID支持：支持RAID 0/1/5/6/10及JBOD模式，支持在线RAID迁移及容量扩展。
12、网络文件协议：支持SMB、NFS、FTP、AFP、WebDAV等主流网络文件协议，兼容Windows、macOS、Linux、Android、iOS等操作系统访问。
13、客户端应用：提供全平台客户端软件（Windows、macOS、Android、iOS、Android TV、Apple TV），支持多终端统一访问与管理。
14、AI智能功能：内置AI智能相册引擎，支持人脸识别、场景分类、地点时间聚类、内容识别及语义搜索；支持影音资料自动刮削、生成海报墙及元数据匹配。
15、办公协同功能：支持团队空间分组管理、权限分级控制；支持文档在线编辑、全文检索、文件打标签；支持多平台网盘（百度网盘、天翼云盘、OneDrive等）单向/双向同步备份；支持微信文件自动备份。
16、Docker支持：内置Docker容器引擎，支持用户自定义部署第三方应用（如虚拟机、下载工具、监控平台等）。
17、系统高可用：内置双系统引导设计，主系统异常时可自动切换至备用系统启动，确保设备持续可访问。
18、硬盘故障预警：支持SMART信息监控，支持硬盘健康状态预警及故障报警。
19、电源规格：采用19V/7.9A直流供电，配备外置电源适配器。
▲20、安规认证：产品需通过3C强制性产品认证。
二、NAS专用硬盘（8块）
1、硬盘规格：3.5英寸企业级/NAS专用机械硬盘，单盘容量≥16TB。
2、接口类型：SATA 6.0Gb/s接口，向下兼容SATA 3.0Gb/s。
3、转速：≥7200转/分钟。
4、缓存容量：≥512MB。
5、记录技术：采用CMR（传统磁记录）技术，严禁使用SMR（叠瓦式磁记录）硬盘。
6、工作负载：额定工作负载≥180TB/年，MTBF（平均无故障时间）≥100万小时。
7、NAS优化：内置RAID错误恢复控制功能，支持多盘位NAS环境下的振动补偿技术（如双平面平衡控制、多轴振动传感器）。
8、兼容性：支持7×24小时连续运行，适配主流NAS操作系统，支持24盘位及以上NAS系统扩展。
三、A4 四盘位存储扩展柜 
1、盘位数量：≥4个，支持3.5英寸SATA硬盘（兼容2.5英寸硬盘）。
2、主机接口：提供Type-C（USB 3.1或更高规格）接口，传输速率≥5Gbps，支持UASP加速协议。
3、单盘支持容量：单硬盘支持≥16TB，总支持容量≥64TB。
4、即插即用：支持热插拔，免工具硬盘安装设计。
5、散热结构：配备散热风扇或被动散热结构（铝合金机身辅助散热）。
6、智能功能：支持硬盘智能休眠功能，在无读写操作时自动进入低功耗模式。
7、供电方式：外置电源适配器供电，输入电压适应100-240V。
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	全套专业喷涂硬件
	1
	套
	1、2in1专业喷笔一套；
2、无油带储气罐气泵一个；
3、专业水帘喷涂箱一个；
4、喷笔末端油水分离器G1/8 通用精密过滤水隔一个；
5、4mm 耐压柔软气管 3 米一根；
6、专业防毒防护套装全套滤毒面具一套
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	全品类涂装油漆耗材
	1
	套
	1、油性基础漆:白、黑、红、黄、GX5 蓝、绿、橙、紫各一瓶，18ML/瓶；
2、油性金属质感漆：金属红、金属蓝、白银、粗金、枪铁各一瓶，18ML/瓶；
3、油性透明特效漆：透明红、透明蓝、透明黄、透明绿各一瓶，18ML/瓶；
4、魔幻通透漆：魔幻红、魔幻蓝、魔幻紫各一瓶，15ML/瓶；
5、星光金属漆：星光银、星光金、星光铜各一瓶，15ML/瓶；
6、环保水性基础漆套装：12色，17ML/瓶；
7、哑光辅助水性漆：白、黑、红、黄、蓝各一瓶，23ML/瓶；
8、渗线旧化专用漆：黑、红、蓝各一瓶，10ML/瓶；
9、水补土白色、灰色、黑色各一瓶，40ML/瓶；
10、油性通用稀释剂2瓶，110ML/瓶；
11、油性缓干稀释剂一瓶，110ML
12、水性专用稀释剂2瓶，17ML/瓶；
13、作品保护漆：光泽、半光、消光各一瓶，110ML/瓶；
14、喷笔专用清洗液：高效喷笔清洗液 2瓶，110ml/瓶
15、专业调漆辅助套装：调漆棒、过滤滤纸、调色盘、滴管组合

	16
	图形工作站
	5
	台
	一、硬件要求：
▲1、必须是原厂的工作站型号，不接受安装专业显卡的商用或家用型号
▲2、处理器：英特尔I5-14500处理器或以上；
3、芯片组：英特尔Q670系列主板或以上；
4、内存：2*16GB DDR4 3200内存,4根DIMM插槽, 支持高达128GB非ECC/ECC DDR4内存
5、硬盘：配置1T SSD固态硬盘，最大可支持4个3.5寸硬盘槽位；
▲6、显卡：不低于5060-8G高性能独立显卡；
▲7、机箱：立卧可转换塔式机箱，机箱≥17L，免工具拆卸，内嵌式把手设计，配置后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁；
8、网络：集成千兆网卡；
9、键盘、鼠标：标准USB键盘及光电鼠标；
10、端口：≥8个USB接口(其中至少2个USB 3.2 G2接口 )、≥3个视频接口（VGA、HDMI、DP均可）；
11、电源：300W电源或以上节能电源；                                                                           12、显示器：27英寸显示器，原生滤蓝光，低蓝光不闪屏。
二、云部署管理软件：
▲1.平台软件需要安装在物理服务器，授权激活后无限期使用，无需部署其他组件。
2.支持（BS架构）多重管理结构，使用浏览器远程访问管理主机和终端机，服务器终端机均有独立配置界面。
▲3.支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址、分辨率等配置信息（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。
4.可以支持多种不同硬件配置，不同代的CPU，使用标准镜像。
5.支持离线脱网运行，服务端断开影响正常授课。
6.支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面。
7.支持管理维护双硬盘，支持NVME，M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。
8.支持收集终端硬件配置信息，硬件变更信息等（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。
▲9.支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性。
10.支持打印机模板管理功能（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。
▲11.提供云桌面管理平台数据展示看板，提供各种硬件、软件、管理等数据信息可视化界面（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。
三、配置安全防护应用：                                                                            1、产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；
2、管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统
▲3、支持展示跟同品牌下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理，云端SOC平台，SAAS化管理平台的联动状态（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）
▲4、支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板；（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）
5、支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、6、支持对主机账号信息进行梳理，可按照“7天”、“30天”展示登录历史，了解账号风险，包括是否存在隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、半夜登录、多IP登录等，并可以将存在风险账号的主机列表导出
▲7、支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）
8、支持导出针对全网终端的终端风险报告，从整体分析全网安全状况，快速了解业务和网络的安全风险，提供安全规划建设建议
9、具备基于本地缓存信誉检测与全网信誉检测，构建企业全网信誉库的检测引擎，做到企业内网一台威胁，全网感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置有效提升查杀效率。
10、支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗。
▲11、支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击
12、具备文件实时监控驱动技术，以保证系统稳定性及兼容性
13、支持对服务器重要目录进行权限控制，仅允许配置的可信进程操作该目录并提供配置指引
14、提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习建立可信进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引
▲15、支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）
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	柜式光纤打标机
	1
	台
	一、主机设备核心参数
▲1. CPU：性能不低于I5-4570四核处理器，配备双铜管及以上规格散热器
▲2.内存：容量≥8GB，工作频率≥1600MHz，性能优于同规格入门级内存
▲3.硬盘：固态硬盘容量≥256GB 
▲4.主板：芯片组规格不低于B85，兼容四代酷睿处理器
5. 显卡：采用集成显示方案
6. 电源：额定功率≥430W 
7. 机箱：台式机箱
8. 显示器：屏幕≥24英寸，采用IPS面板
9. 键鼠套装：有线键盘鼠标
二、激光打标设备参数
▲1.激光波长：1064nm及以上
▲2. 激光功率：额定功率≥80W
3. 功率调节范围：调节区间完整覆盖10%~100% 
4. 重复频率：可调区间≥20KHz～200KHz 
5. 供电电源：220V/50Hz单相交流供电，整机输入功率≤500W
6. 标刻线宽：最小标刻线宽≤0.01mm 
7. 振镜扫描速度：最大扫描速度≥10000mm/s（视材料）
8. 标刻深度：可调深度区间0.01mm~0.5mm（视材料）
9. 最小聚焦光斑：光斑直径≤0.002mm 
10. 通讯接口：配置USB2.0及以上接口
11. 雕刻线速：最大雕刻线速≥10000mm/s
12. 冷却方式：风冷及以上散热形式
13. 最小字符高度：可调范围0.01mm~0.2mm，最小刻印字符≤0.01mm
14. 标刻范围：有效标刻幅面≥220mm×220mm
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	数位屏
	2
	台
	含收纳包
一、屏幕技术
▲1、屏幕尺寸：16.0 英寸（对角线）以上
▲2、感应区域：345×215 mm以上
3、显示技术：液晶 IPS 平面转换技术
4、分辨率 / 比例：2560×1600 (16:10)
▲5、屏幕刷新率：60 Hz以上
6、响应时间：12 ms以下
7、屏幕表面：AG 防眩光蚀刻玻璃
8、亮度 / 对比度：优于或等于290 cd/m²（典型值）、1400:1（典型值）
9、色深：8 位 ×RGB = 24 位
10、色彩：1670 万色彩以上
▲11、色域覆盖：100% sRGB (CIE 1931)（典型值）、99% DCI-P3 (CIE 1931)（典型值）
12、可视角度：0-178°
13、屏幕预设色彩空间：支持自然（原生）/sRGB/ DCI-P3 / Display P3；自定义色彩：色温、RGB 增益及偏移等
二、压感笔技术
▲1、笔技术：EMR 电磁感应技术
▲2、压感级别：8192 级以上
▲3、笔迹解析度：5080 lpi 以上
4、支持笔倾斜角度：60 度 以上
▲5、最高跟笔读取率：优于240 rps（次 / 秒）
6、笔身快捷键：3 个笔侧按键以上
7、替换笔尖：支持存储于旋转笔座（1× 标准，1× 毛毡）
8、兼容压感笔：包含wacom Pro Pen 3 系列、Pro Pen 2 系列、经典专业系列
三、端口
1、连接电脑：USB-C 端口（支持 DP 交替模式及 PD 供电）、mini HDMI 端口
2、电源：仅用于供电的 USB-C 电源端口
3、扩展端口：USB-C 端口（位于机身右侧上方）
四、兼容性与连接性
1、操作系统要求：PC: Windows10 或更高版本；Mac: macOS 13 或更高版本；移动设备：桌面 / 电脑模式: Android 8 或更高；镜像模式: Android 14 或更高、鸿蒙 1~4
2、硬件要求：USB-C 端口支持 DP 交替模式视频输出；含雷电 3 或更高或 HDMI 及 USB 组合连接；互联网连接（用以下载驱动）；移动设备：端口需支持视频输出功能
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	图像采集仪
	1 
	台
	一、技术参数
1、支持外接闪光灯
2、不支持防抖
3、带有机身除尘功能
4、采用光学取景器
5、具备光圈优先曝光模式
6、采用 APS-C 画幅
7、感光元件类型为 CMOS
8、采用锂电池供电
9、单反级别为中级
10、支持硬盘 #CF 卡存储，配置 1T 内存卡
11、传感器尺寸为 23.6mm×15.6mm
12、数码像素为 1800 万
13、对焦点数为 19 点
14、反光装置为五棱镜
15、支持机身马达
16、液晶屏像素不低于 32 万像素
17、显示屏像素不低于 47 万像素
18、电池续航时间不低于 15h
二、配套镜头一支
1、具备光学防抖功能；
2、光圈范围‌：最大f/3.5-5.6，最小f/22-38;
3、对焦性能‌：最近对焦距离0.35m，最大放大倍率0.21倍（85mm端），支持全时手动对焦
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	图形工作站
	1
	台
	一、硬件要求：
1、处理器：≥Intel Core I7 14700处理器或同性能U7 265处理器或以上；
▲2、内存：≥32G DDR5内存，4个内存插槽，最大内存支持128G；
3、硬盘：≥1T M.2 SSD固态硬盘，机箱可扩展2个3.5"硬盘槽位；
4、显卡：配置参照或相当于RTX5060 8G专业独立显卡；
▲5、网卡：标配2.5G自适应有线网口网卡；
▲6、接口：≥9个USB 3.2接口(前置至少1个TYPE-C接口)，主板集成至少2个HDMI接口，1个DP接口；
▲7、扩展槽：≥4个PCIe插槽；
8、键盘、鼠标：标配原厂USB光电鼠标/防水键盘，具备键盘开机功能；
▲9、安全技术：支持智能USB接口管理功能，支持硬盘数据安全擦除，支持独立硬件TPM；
10、电源：配置≥750W节能电源，不低于90% 能效转换率；
▲11、机箱：塔式标准机箱，≥17L；
12、软件提供原厂优化软件：设备支持类软件，具有设备概览、驱动管理、系统诊断、快捷设置、服务支持、常见问题等功能；
▲13、其它要求：所提供设备必须为商用工作站产品，在产品3C或节能认证中证明投标机型为工作站（投标文件中提供产品3C或节能认证证书复印件并加盖投标人公章）；   
14、带光驱。  
 二、配套桌面应用管理系统：
1、硬件状态管理：收集平台中所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。
2、软件资产管理，支持收集平台中所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等；
▲3、为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至节点服务器，提升局域网内镜像的更新速度。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
▲4、在WEB管理平台内演示以后功能：支持基础镜像加子镜像模式能力，可灵活创建多个子镜像分支，每个子镜像分支支持独立快照管理，快照数量不少于50个，灵活还原任一快照点；每个快照有日期时间、占用大小、备注信息，支持快照删除、应用、合并到默认、修改备注；快照任意前进与后退操作，切换过程中快照数量完整保留不丢失。桌面系统镜像下载，镜像扩容，镜像检测。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
5、为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题；
▲6、管理平台内嵌虚拟化，支持WEB端配置虚拟机CPU核数、内存大小、IP地址，选择更新系统，启动内嵌虚拟机，通过 WEB 管理端完成桌面系统的应用安装等工作。虚拟机支持WEB访问链接分享并自定义链接有效期，可对外分发链接实现应用协助安装。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
▲7、终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
8、为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理；
9、支持云桌面服务器与终端的自动时间同步功能，即当主板掉电时可自动校准计算机时间；
▲10、镜像更新生成快照后，提供≥3 种快照与终端硬盘同步策略；支持终端 PXE 启动更新系统，更新作业不影响教学、办公并同步至本地硬盘；支持 BOOT 引导同步，远程终端查看日志查询、CPU / 内存 / 网络性能监控、网卡型号与速率查看、网盘共享管理能力，修改服务器IP，结束同步进度；终端可正常运行旧桌面系统，后台静默同步新快照，同步结束重启生效；支持快照静默更新。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
11、支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有 USB 存储接口、光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等；
12、教师演示：为提升教师演示的灵活性，支持对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，支持以全屏、窗口方式进行屏幕演示；
13、屏幕笔：即教师教学使用的辅助工具，功能包括但不限于突出显示项目、添加注释、添加批注等；
▲14、支持教师端、学生端软件安装在一个镜像中，指定教师机只能运行教师端云课堂互动管理软件，其他学生机运行学生端。支持云桌面服务器配置，批量切换学生端操作系统。教师端批量重启学生机（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。
三、质量及服务保证：
▲1、通过中国政府采购的工作站节能，3C认证证书（投标文件提供节能证书复印件、3C认证证书复印件并加盖投标人公章）。
2、供货时提供投标产品生产厂家出具的技术参数说明函及原厂售后服务函并加盖原厂公章。
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	图形工作站
	1
	台
	一、硬件要求：
1、处理器：≥Intel Core I7 14700处理器或同性能U7 265处理器或以上；
▲2、内存：≥32G DDR5内存，4个内存插槽，最大内存支持128G；
3、硬盘：≥1T M.2 SSD固态硬盘，机箱可扩展2个3.5"硬盘槽位；
4、显卡：配置参照或相当于RTX5060 8G专业独立显卡；
▲5、网卡：标配2.5G自适应有线网口网卡；
▲6、接口：≥9个USB 3.2接口(前置至少1个TYPE-C接口)，主板集成至少2个HDMI接口，1个DP接口；
▲7、扩展槽：≥4个PCIe插槽；
8、键盘、鼠标：标配原厂USB光电鼠标/防水键盘，具备键盘开机功能；
▲9、安全技术：支持智能USB接口管理功能，支持硬盘数据安全擦除，支持独立硬件TPM；
10、电源：配置≥750W节能电源，不低于90% 能效转换率；
▲11、机箱：塔式标准机箱，≥17L；
12、软件提供原厂优化软件：设备支持类软件，具有设备概览、驱动管理、系统诊断、快捷设置、服务支持、常见问题等功能；
▲13、其它要求：所提供设备必须为商用工作站产品，在产品3C或节能认证中证明投标机型为工作站（投标文件中提供产品3C或节能认证证书复印件并加盖投标人公章）；   
14、带光驱。  
 二、配套桌面应用管理系统：
1、硬件状态管理：收集平台中所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。
2、软件资产管理，支持收集平台中所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等；
▲3、为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至节点服务器，提升局域网内镜像的更新速度。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
▲4、在WEB管理平台内演示以后功能：支持基础镜像加子镜像模式能力，可灵活创建多个子镜像分支，每个子镜像分支支持独立快照管理，快照数量不少于50个，灵活还原任一快照点；每个快照有日期时间、占用大小、备注信息，支持快照删除、应用、合并到默认、修改备注；快照任意前进与后退操作，切换过程中快照数量完整保留不丢失。桌面系统镜像下载，镜像扩容，镜像检测。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
5、为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题；
▲6、管理平台内嵌虚拟化，支持WEB端配置虚拟机CPU核数、内存大小、IP地址，选择更新系统，启动内嵌虚拟机，通过 WEB 管理端完成桌面系统的应用安装等工作。虚拟机支持WEB访问链接分享并自定义链接有效期，可对外分发链接实现应用协助安装。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
▲7、终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
8、为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理；
9、支持云桌面服务器与终端的自动时间同步功能，即当主板掉电时可自动校准计算机时间；
▲10、镜像更新生成快照后，提供≥3 种快照与终端硬盘同步策略；支持终端 PXE 启动更新系统，更新作业不影响教学、办公并同步至本地硬盘；支持 BOOT 引导同步，远程终端查看日志查询、CPU / 内存 / 网络性能监控、网卡型号与速率查看、网盘共享管理能力，修改服务器IP，结束同步进度；终端可正常运行旧桌面系统，后台静默同步新快照，同步结束重启生效；支持快照静默更新。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
11、支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有 USB 存储接口、光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等；
12、教师演示：为提升教师演示的灵活性，支持对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，支持以全屏、窗口方式进行屏幕演示；
13、屏幕笔：即教师教学使用的辅助工具，功能包括但不限于突出显示项目、添加注释、添加批注等；
▲14、支持教师端、学生端软件安装在一个镜像中，指定教师机只能运行教师端云课堂互动管理软件，其他学生机运行学生端。支持云桌面服务器配置，批量切换学生端操作系统。教师端批量重启学生机（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。
三、质量及服务保证：
▲1、通过中国政府采购的工作站节能，3C认证证书（投标时提供节能证书复印件、3C认证证书复印件并加盖投标人公章）。
2、供货时提供投标产品生产厂家出具的技术参数说明函及原厂售后服务函并加盖原厂公章。
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	影视灯顶灯
	2
	个
	1、功率:150W
2、输入电压:200-240V   输出电压:42V   
3、流明:8000Lm
4、光照角度:120度
5、色温:2700-8500K
6、控制模式：旋钮调节/手机APP调节显色:Ra≥96
7、灯珠:≥672颗
8、线长:5m
9、调光范围:5-100%
10、产品展开尺寸:65×65cm
11、包装尺寸：约68×28×15 CM         
12、产品重量:约4.55kg
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	影视灯面灯
	4
	个
	1、功率 45W
2、色温 3200K-6500K
3、供电方式 连接电源/可带电池
4、色显 CRI ≥ 95
5、调节角度 180°
6、环境温度 -10~40℃
7、控制方式 机身旋钮
8、电压 15V3A
9、材质 ABS+亚克力
10、发光 双色-白色/暖色
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	影视灯柔光灯
	4
	个
	1、功率 45W
2、色温 3200K-6500K
3、供电方式 连接电源/可带电池
4、色显 CRI ≥ 95
5、调节角度 180°
6、环境温度 -10~40℃
7、控制方式 机身旋钮
8、电压 15V3A
9、材质 ABS+亚克力
10、发光 双色-白色/暖色
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	图形工作站
	1
	台
	一、硬件要求：
1、处理器：≥Intel Core I7 14700处理器或同性能U7 265处理器或以上；
▲2、内存：≥32G DDR5内存，4个内存插槽，最大内存支持128G；
3、硬盘：≥1T M.2 SSD固态硬盘，机箱可扩展2个3.5"硬盘槽位；
4、显卡：配置参照或相当于RTX5060 8G专业独立显卡；
▲5、网卡：标配2.5G自适应有线网口网卡；
▲6、接口：≥9个USB 3.2接口(前置至少1个TYPE-C接口)，主板集成至少2个HDMI接口，1个DP接口；
▲7、扩展槽：≥4个PCIe插槽；
8、键盘、鼠标：标配原厂USB光电鼠标/防水键盘，具备键盘开机功能；
▲9、安全技术：支持智能USB接口管理功能，支持硬盘数据安全擦除，支持独立硬件TPM；
10、电源：配置≥750W节能电源，不低于90% 能效转换率；
▲11、机箱：塔式标准机箱，≥17L；
12、软件提供原厂优化软件：设备支持类软件，具有设备概览、驱动管理、系统诊断、快捷设置、服务支持、常见问题等功能；
▲13、其它要求：所提供设备必须为商用工作站产品，在产品3C或节能认证中证明投标机型为工作站（投标文件中提供产品3C或节能认证证书复印件并加盖投标人公章）；   
14、带光驱。  
 二、配套桌面应用管理系统：
1、硬件状态管理：收集平台中所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。
2、软件资产管理，支持收集平台中所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等；
▲3、为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至节点服务器，提升局域网内镜像的更新速度。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
▲4、在WEB管理平台内演示以后功能：支持基础镜像加子镜像模式能力，可灵活创建多个子镜像分支，每个子镜像分支支持独立快照管理，快照数量不少于50个，灵活还原任一快照点；每个快照有日期时间、占用大小、备注信息，支持快照删除、应用、合并到默认、修改备注；快照任意前进与后退操作，切换过程中快照数量完整保留不丢失。桌面系统镜像下载，镜像扩容，镜像检测。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
5、为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题；
▲6、管理平台内嵌虚拟化，支持WEB端配置虚拟机CPU核数、内存大小、IP地址，选择更新系统，启动内嵌虚拟机，通过 WEB 管理端完成桌面系统的应用安装等工作。虚拟机支持WEB访问链接分享并自定义链接有效期，可对外分发链接实现应用协助安装。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
▲7、终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
8、为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理；
9、支持云桌面服务器与终端的自动时间同步功能，即当主板掉电时可自动校准计算机时间；
▲10、镜像更新生成快照后，提供≥3 种快照与终端硬盘同步策略；支持终端 PXE 启动更新系统，更新作业不影响教学、办公并同步至本地硬盘；支持 BOOT 引导同步，远程终端查看日志查询、CPU / 内存 / 网络性能监控、网卡型号与速率查看、网盘共享管理能力，修改服务器IP，结束同步进度；终端可正常运行旧桌面系统，后台静默同步新快照，同步结束重启生效；支持快照静默更新。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
11、支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有 USB 存储接口、光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等；
12、教师演示：为提升教师演示的灵活性，支持对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，支持以全屏、窗口方式进行屏幕演示；
13、屏幕笔：即教师教学使用的辅助工具，功能包括但不限于突出显示项目、添加注释、添加批注等；
▲14、支持教师端、学生端软件安装在一个镜像中，指定教师机只能运行教师端云课堂互动管理软件，其他学生机运行学生端。支持云桌面服务器配置，批量切换学生端操作系统。教师端批量重启学生机（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。
三、质量及服务保证：
▲1、通过中国政府采购的工作站节能，3C认证证书（投标时提供节能证书复印件、3C认证证书复印件并加盖投标人公章）。
2、供货时提供投标产品生产厂家出具的技术参数说明函及原厂售后服务函并加盖原厂公章。
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	图形工作站
	1
	台
	一、硬件要求：
1、处理器：≥Intel Core I7 14700处理器或同性能U7 265处理器或以上；
▲2、内存：≥32G DDR5内存，4个内存插槽，最大内存支持128G；
3、硬盘：≥1T M.2 SSD固态硬盘，机箱可扩展2个3.5"硬盘槽位；
4、显卡：配置参照或相当于RTX5060 8G专业独立显卡；
▲5、网卡：标配2.5G自适应有线网口网卡；
▲6、接口：≥9个USB 3.2接口(前置至少1个TYPE-C接口)，主板集成至少2个HDMI接口，1个DP接口；
▲7、扩展槽：≥4个PCIe插槽；
8、键盘、鼠标：标配原厂USB光电鼠标/防水键盘，具备键盘开机功能；
▲9、安全技术：支持智能USB接口管理功能，支持硬盘数据安全擦除，支持独立硬件TPM；
10、电源：配置≥750W节能电源，不低于90% 能效转换率；
▲11、机箱：塔式标准机箱，≥17L；
12、软件提供原厂优化软件：设备支持类软件，具有设备概览、驱动管理、系统诊断、快捷设置、服务支持、常见问题等功能；
▲13、其它要求：所提供设备必须为商用工作站产品，在产品3C或节能认证中证明投标机型为工作站（投标文件中提供产品3C或节能认证证书复印件并加盖投标人公章）；   
14、带光驱。  
 二、配套桌面应用管理系统：
1、硬件状态管理：收集平台中所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。
2、软件资产管理，支持收集平台中所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等；
▲3、为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至节点服务器，提升局域网内镜像的更新速度。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
▲4、在WEB管理平台内演示以后功能：支持基础镜像加子镜像模式能力，可灵活创建多个子镜像分支，每个子镜像分支支持独立快照管理，快照数量不少于50个，灵活还原任一快照点；每个快照有日期时间、占用大小、备注信息，支持快照删除、应用、合并到默认、修改备注；快照任意前进与后退操作，切换过程中快照数量完整保留不丢失。桌面系统镜像下载，镜像扩容，镜像检测。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
5、为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题；
▲6、管理平台内嵌虚拟化，支持WEB端配置虚拟机CPU核数、内存大小、IP地址，选择更新系统，启动内嵌虚拟机，通过 WEB 管理端完成桌面系统的应用安装等工作。虚拟机支持WEB访问链接分享并自定义链接有效期，可对外分发链接实现应用协助安装。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
▲7、终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
8、为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理；
9、支持云桌面服务器与终端的自动时间同步功能，即当主板掉电时可自动校准计算机时间；
▲10、镜像更新生成快照后，提供≥3 种快照与终端硬盘同步策略；支持终端 PXE 启动更新系统，更新作业不影响教学、办公并同步至本地硬盘；支持 BOOT 引导同步，远程终端查看日志查询、CPU / 内存 / 网络性能监控、网卡型号与速率查看、网盘共享管理能力，修改服务器IP，结束同步进度；终端可正常运行旧桌面系统，后台静默同步新快照，同步结束重启生效；支持快照静默更新。（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）；
11、支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有 USB 存储接口、光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等；
12、教师演示：为提升教师演示的灵活性，支持对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，支持以全屏、窗口方式进行屏幕演示；
13、屏幕笔：即教师教学使用的辅助工具，功能包括但不限于突出显示项目、添加注释、添加批注等；
▲14、支持教师端、学生端软件安装在一个镜像中，指定教师机只能运行教师端云课堂互动管理软件，其他学生机运行学生端。支持云桌面服务器配置，批量切换学生端操作系统。教师端批量重启学生机（投标文件中提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）。
三、质量及服务保证：
▲1、通过中国政府采购的工作站节能，3C认证证书（投标时提供节能证书复印件、3C认证证书复印件并加盖投标人公章）。
2、供货时提供投标产品生产厂家出具的技术参数说明函及原厂售后服务函并加盖原厂公章。
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	智能激光雕刻机配桌面烟雾净化器
	1
	套
	▲1、激光类型 ：15W 蓝光 + 5W 红光。
▲2、最快雕刻速度 ：6000mm/s。
▲3、内置摄像头 ：50MP 单摄像头。
4、摄像头定位精度 ：±0.1mm。
5、预览模式 ：方框预览 + 异形预览 + 多边形走边框。
▲6、雕刻幅面 ：4.53"×4.53"(115mm× 115mm)；15.75"×4.53"(400mm×115mm) with Extension。
7、最大处理高度 ：120mm。
8、切割能力 ：最高切割 15mm 木材和 12mm 亚克力（过高厚度后斜切更明显）。
9、激光光斑大小 ：0.08×0.06mm (12W Diode Laser)；0.03×0.03mm (5w Infrared Laser)。
10、运动精度 ：0.00482mm。
▲11、安全级别 ：Class 4 Laser Safety。
12、产品尺寸 ：约175mm× 237mm× 334mm。
13、产品重量 ：约4.8kg。
14、工作原理 ：采用振镜系统驱动两块反射镜高速摆动，引导激光束在工作区域快速扫描。机器内置 15W 455nm 蓝光激光和 5W 1064nm 红外激光，分别适用于非金属切割和金属雕刻。由于采用单束出光设计，两种激光不能同时出光，用户在软件中选择需要的激光源即可。
15、输出激光波长和功率 ：蓝光激光器：波长 445nm（±15nm），功率 15W 。
16、红外激光器：波长 1064nm（±5nm），功率 5W。

	▲一、商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起7个日历日内。

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	交付的时间和地点
	1. 交付的时间：自签订合同之日起20个日历日内交付使用。
2. 交付的地点：广西艺术学院南湖校区、相思湖校区采购人指定地点。

	付款条件
	（1）①预付款：签订合同之日起10个工作日内，中标人开具合同总价款的 30%的等额价值保函(保函有效期应在 2026年 12月30日后)给采购人后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。
②进度款：全部设备到货后，经采购人确认后在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的50%；所有货物安装调试完成、试运行正常且验收合格，并经采购人确认后，在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的20%.
（2）以上各项付款以采购人预算资金实际到位情况为准。
（3）以上各项付款所需凭证将在签订合同时做具体规定。

	售后服务
	1.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。
2.中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则项目整体的质保期不得少于三年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
3.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。
4.1中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。
4.2负责送货上门，安装调试，培训操作人员。
4.3每季度定期回访。
4.4接故障通知1小时响应， 24小时内到达指定地点，须在48小时内修复，不能修复的提供备用品。
4.5其余按设备厂家承诺。
5.质保期内的费用
质保期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
6.质保期过后的服务要求
电话咨询：产品质保期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。质保期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务。
7. 拟投入本项目售后服务团队人员不少于1人。

	包装和运输要求
	产品包装和运输均由中标供应商负责。
包装：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
货物的运输方式：不限。

	国家强制性认证产品
	中标供应商投标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由中标供应商承担。

	验收标准要求
	1.货物到达现场后，中标供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2.中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。
3.中标供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5.中标供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.产品包装材料归采购人所有。
7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.验收产生的费用中标供应商负责。
9. 采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收所产生的一切费用由中标供应商承担。如中标供应商提供的货物与投标响应内容不符，采购人不予验收。
10. 在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	详见《第四章评标办法及评分标准》。

	能力或者业绩
要  求
	详见《第四章评标办法及评分标准》。

	（二）政策性加分条件

	条件
	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	进口产品说明
	□本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
√本表的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	（四）其他要求

	1.要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。为保证所提供的货物是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品，如供应商为非生产厂家的，供货时针对“采购需求”表中的货物须提供制造商针对本次采购项目出具的供货证明原件。

	三、采购人对项目的其他要求和说明

	投标人可根据评分标准在投标文件提供项目实施方案、售后服务方案、商务资信证明。



分标4
核心产品：第1项标的“复古西服套装（男）”
注：该分标服装均用于民国时期剧目使用
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	复古西服套装（男）
	8
	套
	1、内容：民国时期西服套装（含配饰及鞋子），外套、马甲、衬衣、皮鞋服饰需有磨损与做旧效果。
2、面料及要求：羊毛材质，采用丝光后整理技术，布面有柔光亮的光泽，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：复古西服套装，注重舒适性与舞台效果
8、选用传统西服手工艺制作出老上海的手工艺，用改良版型。
9、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理，拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
10、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
11、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。供货时提供按照效果图制作的样衣，不提供的不予验收。

	2
	三十年代旗袍（女）
	8
	套
	1、内容：偏传统中长款旗袍（含配饰及鞋子）
2、面料及要求：亚麻或真丝，采用丝光后整理技术，布面有柔光亮的光泽，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160 cm 59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：简洁中式礼服，注重舒适性与舞台效果
8、选用中国传统手工艺“镶/滚/唐”制作出老上海的手工艺，用改良版中式装版型。
9、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理。拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
10、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
11、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。供货时提供按照效果图制作的样衣，不提供的不予验收 。

	3
	长衫套装（男）
	12
	套
	1、内容：长衫套装，双层服饰，（含配饰及鞋子）工艺含传统植物染色，需进行面料再造。
2、面料及要求：外层亚麻，内层棉质，采用丝光后整理技术，布面有柔光亮的光泽，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160 cm 59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：简洁中式礼服，注重舒适性与舞台效果
8、选用中国传统手工艺“镶/滚/唐”制作出老上海的手工艺,用改良版中式装版型。
9、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理。拉链选择开口拉链。最后选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
10、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
11、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。供货时提供按照效果图制作的样衣，不提供的不予验收。

	4
	八路军军装套装（男、女）
	6
	套
	1、内容：八路军军装套装（含配饰及鞋子）。
2、面料及要求：全棉材质，采用丝光后整理技术，布面需要哑光质感，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：按传统军装样式及质感。
8、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理。拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
9、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
10、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	5
	三十年代中山装（男）
	6
	套
	1、内容：传统中山装套装，（服装款式要有三四十年代的时代感。）外套、内搭、鞋帽搭配完整。面料再造及做旧工艺有所体现。
▲2、面料：贡丝锦/氨纶/米奇/麻纱
▲3、面料成分：65%涤纶＋35%人棉；精纺毛感，制服面料，采用丝光后整理技术，布面有柔光亮的光泽，纹路饱满。
4、染色：活性，全套工艺，环保
▲5、色牢度：≥4级
6、门幅：150CM59"
7、厚重：≥480g        
8、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。供货时提供按照效果图制作的样衣，不提供的不予验收。

	6
	三十年代平民服装（男）
	6
	套
	1、内容：衣服含配饰及鞋子（做旧褪色效果）。2、面料及要求：亚麻材质，采用做旧褪色效果整理技术，布面需要哑光质感，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：按传统生活样式及质感。
8、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理。拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
9、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
10、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。供货时提供按照效果图制作的样衣，不提供的不予验收。

	7
	三十年代平民服装（男）
	6
	套
	1、内容：对襟上衣，筒裤，布鞋（做旧褪色效果）。外套、内搭、鞋帽搭配完整。面料再造及做旧工艺有所体现。
2、面料及要求：粗棉质地，采用做旧褪色效果整理技术，布面需要哑光质感，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：按传统生活样式及质感。
8、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理。拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
9、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
10、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	8
	斜襟碎花套装（女）
	8
	套
	1、内容：斜襟碎花上衣，围裙，九分裤，布鞋。外套、内搭、鞋帽搭配完整。面料再造及做旧工艺有所体现。（含配饰及鞋子）
2、面料及要求：细棉质地，采用丝光后整理技术，布面为哑光，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：简洁中式礼服，注重舒适性与舞台效果
8、选用中国传统手工艺“镶/滚/唐”制作出老上海的手工艺，用改良版中式装版型。
9、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理。拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
10、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
11、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	9
	小西装套装（女）
	6
	套
	1、内容：小西装套装，外套、内搭、鞋帽搭配完整。面料再造及做旧工艺有所体现。
▲2、面料：锦缎亮丝，面料成分：80%涤纶＋10%氨纶＋10%细棉； 
3、染色：活性，环保
▲4、色牢度：≥4级
5、门幅：150cm59"
6、厚重：≥510g
7、制作要求：高雅大方，突出民族特色
8、制作选用复古服装版型。裙子选择雪纺渐变,手工推褶，制作厚重堆积感
9、服装选用四眼亚克力纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理。拉链选择开口拉链，选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
10、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
11、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	10
	三十年代学生装（男、女）
	20
	套
	1、内容：30年代训练班学生装，（根据剧本文献进行服装的设计制作，体现30年代训练班学生风貌。款式色彩工艺丰富，所有服装需进行面料再造。）
2、面料及要求：亚麻、棉材质，采用做旧褪色效果整理技术，布面需要哑光质感，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：按传统生活样式及质感。
8、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理。拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
9、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
10、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	11
	三十年代男女市民“各界人士”
	20
	套
	1、内容：男女各阶层服装（根据剧本剧情需求进行设计制作，体现不同阶层、不同角色和身份的服饰特点，要有时代生活气息，面料各不相同，款式色彩工艺丰富，所有服装需进行面料再造。）
2、面料及要求：亚麻、棉材质，采用做旧褪色效果整理技术，布面需要哑光质感，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：按传统生活样式及质感。
8、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理。拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
9、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
10、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	12
	渔鼓艺人（男、女）
	8
	套
	1、内容：渔鼓艺人民族服饰，根据剧本文献进行服装的设计制作，体现30年代渔鼓艺人风貌。款式色彩工艺丰富，所有服装需进行面料再造。
2、面料及要求：细棉质地，采用丝光后整理技术，布面为哑光，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：简洁中式礼服，注重舒适性与舞台效果
8、选用中国传统手工艺“镶/滚/唐”制作出老上海的手工艺,用改良版中式装版型。
9、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理，拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
10、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
11、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	13
	三十年代孩童服装（男、女）
	12
	套
	1、内容：30年代各类孩童服装，（根据剧本剧情需求进行设计制作，体现不同孩童的服饰特点，要有时代生活气息，面料各不相同，款式色彩工艺丰富，所有服装需进行面料再造）。
2、面料及要求：亚麻、棉材质，采用做旧褪色效果整理技术，布面需要哑光质感，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：按传统生活样式及质感。
8、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理，拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
9、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
10、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	14
	报童服装（男）
	2
	套
	1、内容：30、40年代报童服装，根据剧情需求进行设计制作，体现报童的服饰特点，要有时代生活气息，服装需进行面料再造（做旧褪色效果）。
2、面料及要求：亚麻、棉材质，采用做旧褪色效果整理技术，布面需要哑光质感，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：按传统生活样式及质感。
8、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理，拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
9、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
10、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	15
	三十年代警察服装（男）
	4
	套
	1、内容：30年代警察制服；外套、内搭、鞋帽搭配完整（做旧褪色效果）。
2、面料及要求：粗棉材质，采用做旧褪色效果整理技术，布面需要哑光质感，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统染色全套工艺，需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：按传统生活样式及质感。
8、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理，拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
9、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
10、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	16
	三十年代士兵服装（男）
	6
	套
	1、内容：30年代士兵服装，外套、内搭、鞋帽搭配完整（做旧褪色效果）。
2、面料及要求：粗棉材质，采用做旧褪色效果整理技术，布面需要哑光质感，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统染色全套工艺，需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：按传统生活样式及质感。
8、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理，拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
9、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
10、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	17
	打鱼郎服装（男）
	1
	套
	1、内容：衣服含配饰及鞋子（做旧褪色效果）。
2、面料及要求：亚麻材质，采用做旧褪色效果整理技术，布面需要哑光质感，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：按传统生活样式及质感。
8、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理。拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
9、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
10、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	18
	小渔娘服装（女）
	1
	套
	1、内容：服装（斜襟碎花女上衣，裤子为九分裤，搭配围裙，头巾，棉麻材质，工艺传统印花、染色工艺）。
2、面料及要求：细棉质地，采用丝光后整理技术，布面为哑光，纹路饱满。
3、染色及后处理工艺：传统植物染色全套工艺，包含型染印花工艺。需面料再造，做旧，环保。
4、色牢度：≥4级
5、门幅：160cm59"
6、厚重：≥460g
7、制作要求：简洁中式礼服，注重舒适性与舞台效果
8、选用中国传统手工艺“镶/滚/唐”制作出老上海的手工艺,用改良版中式装版型。
9、服装选用手工布扣纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理，拉链选择开口拉链。选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
10、保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
11、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	19
	声乐服装（男）
	9
	套
	1、内容：衣服
▲2、面料：锦缎亮丝，面料成分：80%涤纶＋10%氨纶＋10%细棉； 3、工艺：数码印/染色
▲4、色牢度：≥4级，克重：≥400g/m。
5、制作要求：
5.1按照选定好的款式制作。
5.2选用传统手工艺“镶/滚/唐”制作。
5.3服装选用四眼亚克力纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理，拉链选择开口拉链，选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
5.4保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
6、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	20
	声乐服装（女）
	20
	套
	1、内容：衣服，配饰
▲2、面料：锦缎亮丝，面料成分：80%涤纶＋10%氨纶＋10%细棉； 3、染色：活性，环保
▲4、色牢度：≥4级
5、门幅：150cm59"
6、厚重：≥510g
7、制作要求：
7.1按照选定好的款式制作。
7.2制作选用中国传统手工艺“镶/滚/唐”手工艺，用改良版礼服装版，裙子选择雪纺渐变,手工推褶,制作厚重堆积感，水晶串珠装饰，蕾丝花装饰，给服装制作出不一样的层次。
7.3服装选用四眼亚克力纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理，拉链选择开口拉链，选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
7.4保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
8、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	21
	服装讲解、展演服装（男、女）
	50
	套
	1、内容：服装。服装需根据要求设计定制。
▲1.1.1驻馆讲解员：老师5套。
1.1.2将民族与时尚结合，服装要体现民族音乐元素。有刺绣或蜡染工艺体现。
▲1.2.1学生讲解+民族音乐展演20套。
1.2.2根据需求进行设计定制，将民族与时尚结合，服装要体现民族音乐元素。
▲1.3.1东南亚音乐展演：老师5套+学生15套，共20套。
1.3.2根据需求进行设计定制，设计中要体现东南亚音乐元素，将东南亚传统服装与现代时尚进行结合。
1.4以上服装不能出现文化曲解等内容。如因服装的设计制作产生的纠纷或错误。投标人负全部责任。
▲2、面料：珍珠雪纺 /氨纶/米奇/麻纱/民族花边
3、工艺：数码印/染色
▲4、色牢度：≥4级，克重：≥400g/m。
5、制作要求：
5.1按照选定好的款式制作。
5.2选用传统手工艺“镶/滚/唐”制作。
5.3服装选用四眼亚克力纽扣，牢固耐用，不易褪色，领子门襟均做二次面料加工处理。拉链选择开口拉链，选用丝线缝制，让服装不崩线/无裂缝/无走线/纱。
5.4保证服装在无外力因素造成的平整抗压性。
6、投标文件中提供服装设计方案、服装效果图。

	▲一、商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起7个日历日内。

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	交付的时间和地点
	1. 交付的时间：自签订合同之日起20个日历日内交付使用。
2. 交付的地点：广西艺术学院南湖校区、相思湖校区采购人指定地点。

	付款条件
	（1）①预付款：签订合同之日起10个工作日内，中标人开具合同总价款的 30%的等额价值保函(保函有效期应在 2026年 12月30日后)给采购人后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。
②进度款：全部设备到货后，经采购人确认后在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的50%；所有货物安装调试完成、试运行正常且验收合格，并经采购人确认后，在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的20%.
（2）以上各项付款以采购人预算资金实际到位情况为准。
（3）以上各项付款所需凭证将在签订合同时做具体规定。

	售后服务
	1.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。
2.中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则项目整体的质保期不得少于五年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
3.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。
4.1负责送货上门。
4.2每季度定期回访。
4.3接服装问题通知1小时响应， 24小时内到达指定地点，须在48小时内修复，不能修复的提供备用品。
5.质保期内的费用
质保期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换服装配件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
6.质保期过后的服务要求
电话咨询：产品质保期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。质保期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务。
7. 拟投入本项目售后服务团队人员不少于1人。

	包装和运输要求
	产品包装和运输均由中标供应商负责。
包装：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
货物的运输方式：不限。

	验收标准要求
	1.货物到达现场后，中标供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2.中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。
3.中标供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5.中标供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.产品包装材料归采购人所有。
7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.验收产生的费用中标供应商负责。
9. 采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收所产生的一切费用由中标供应商承担。如中标供应商提供的货物与投标响应内容不符，采购人不予验收。
10. 在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	详见《第四章评标办法及评分标准》。

	能力或者业绩
要  求
	详见《第四章评标办法及评分标准》。

	（二）政策性加分条件

	条件
	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	进口产品说明
	□本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本表的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

	（四）其他要求

	1.要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。为保证所提供的货物是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品，如供应商为非生产厂家的，供货时针对“采购需求”表中的货物须提供制造商针对本次采购项目出具的供货证明原件。

	三、采购人对项目的其他要求和说明

	投标人可根据评分标准在投标文件提供项目实施方案、设计方案、拟投入人员证明、商务资信证明。



分标5
核心产品：第1项标的“报童挎包”
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	报童挎包
	20
	套
	1、挎包。需设计定制。手织土布或帆布，手工缝制，传统植物染色。做旧报纸，燃熏或染色，丝网印或数码印。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。供货时提供按照效果图制作的道具，不提供的不予验收。

	2
	三十年代行囊
	1
	套
	1、行囊。需设计定制。牛皮材质或竹编、藤编箱子，外层上漆。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	3
	救亡游行队伍手持道具
	20
	组
	1、救亡游行队伍手持道具。需设计定制。手绘横幅、手绘旗子、喇叭等。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。供货时提供按照效果图制作的部分（任意三样）道具。

	4
	请柬
	4
	份
	1、请柬。需设计定制。手工制作，具有传统文化韵味。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	5
	三十年代乐谱《命运交响曲》
	2
	份
	1、乐谱《命运交响曲》。需设计定制。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	6
	渔鼓
	8
	件
	1. 渔鼓。需设计定制。根据传统渔鼓进行。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	7
	弹壳钟
	1
	个
	1、弹壳钟。需设计定制。替代材料，玻璃钢或EVA塑性，做旧上色。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	8
	讲义
	4
	份
	1、讲义。需设计定制。老师上课讲义，做旧。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	9
	救亡日报
	20
	份
	1、救亡日报。需设计定制。根据时代背景下的内容设计，做旧上色。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	10
	募捐箱
	6
	份
	1、募捐箱，及相关道具。需设计定制。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	11
	古印
	1
	方
	1、一方古印（10cm*10cm）。需设计定制。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	12
	民国纸币
	1
	叠
	1、一叠钱(至少200张)。民国纸币，需根据具体要求设计定制。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	13
	提篮
	1
	个
	1、提篮。竹编提篮，上色做旧。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	14
	一碗米粉
	1
	碗
	1. 一碗米粉。需设计定制。
1. 投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	15
	汤锅
	1
	个
	1、汤锅。替代材料设计制作，做旧上色。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	16
	担架
	1
	副
	1、担架。需设计定制。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	17
	相机
	1
	个
	1、相机。具有典型性的相机款式，购买或替代材料制作。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	18
	蜡烛
	20
	根
	1、蜡烛。购买或定制。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	19
	三十年代杯子
	1
	个
	1、杯子。具有时代特征的杯子。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	20
	三十年代报纸
	20
	份
	1、报纸。需设计定制。根据时代背景下的内容设计，做旧上色。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	21
	警用道具
	4
	套
	1、哨子、警用道具，具有时代特征的哨子与警棍等警用道具。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	22
	指挥棒
	2
	根
	1. 指挥棒，购买或定制。
1. 投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	23
	大铁锅
	1
	个
	1、大铁锅(65cm-72cm)。需设计定制。替代材料，玻璃钢或EVA塑性，做旧上色。
2、投标文件中提供道具设计方案、道具效果图。

	▲一、商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起7个日历日内。

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	交付的时间和地点
	1. 交付的时间：自签订合同之日起20个日历日内交付使用。
2. 交付的地点：广西艺术学院南湖校区、相思湖校区采购人指定地点。

	付款条件
	（1）①预付款：签订合同之日起10个工作日内，中标人开具合同总价款的 30%的等额价值保函(保函有效期应在 2026年 12月30日后)给采购人后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。
②进度款：全部设备到货后，经采购人确认后在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的50%；所有货物安装调试完成、试运行正常且验收合格，并经采购人确认后，在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的20%.
（2）以上各项付款以采购人预算资金实际到位情况为准。
（3）以上各项付款所需凭证将在签订合同时做具体规定。

	售后服务
	1.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。
2.中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则项目整体的质保期不得少于五年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
3.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。
4.1负责送货上门。
4.2每季度定期回访。
4.3接道具问题通知1小时响应， 24小时内到达指定地点，须在48小时内修复，不能修复的提供备用品。
5.质保期内的费用
质保期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换服装配件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
6.质保期过后的服务要求
电话咨询：产品质保期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。质保期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务。
7. 拟投入本项目售后服务团队人员不少于1人。

	包装和运输要求
	产品包装和运输均由中标供应商负责。
包装：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
货物的运输方式：不限。

	验收标准要求
	1.货物到达现场后，中标供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2.中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。
3.中标供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5.中标供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.产品包装材料归采购人所有。
7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.验收产生的费用中标供应商负责。
9. 采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收所产生的一切费用由中标供应商承担。如中标供应商提供的货物与投标响应内容不符，采购人不予验收。
10. 在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	详见《第四章评标办法及评分标准》。

	能力或者业绩
要  求
	详见《第四章评标办法及评分标准》。

	（二）政策性加分条件

	条件
	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	进口产品说明
	□本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本表的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

	（四）其他要求

	1.要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。为保证所提供的货物是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品，如供应商为非生产厂家的，供货时针对“采购需求”表中的货物须提供制造商针对本次采购项目出具的供货证明原件。

	三、采购人对项目的其他要求和说明

	投标人可根据评分标准在投标文件提供项目实施方案、设计方案、商务资信证明。



















附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。



附件2：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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第三章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：
1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。
2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。
7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	√不允许分包
□允许分包
分包内容：                                     。
分包金额或者比例：                                     。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：
√依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；
□随机抽取；

	11.2
	√不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              
联系人：               ；联系电话：                

	
	√不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              
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	报价文件：
1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）
3.供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：
（1）《中小企业声明函》（格式后附）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）
（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 
4. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 

	
	资格证明文件
1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（ 2026年 3月至2026年9月内任意 1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2026 年 3月至2026年9月内任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告[2025]年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6. 投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）
9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。
2.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。


	
	商务及技术文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.售后服务承诺（格式自拟）； （必须提供，否则按无效投标处理）
7.投标人情况介绍（格式自拟）；
8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）
9.代理服务费承诺书（格式后附）； 
10.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
11.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
12.项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]； 
13.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；
14.产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）] 
15.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；
16.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；
17.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。
（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格。具体详见商务要求。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 90日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。
√本项目收取投标保证金，具体规定如下：
分标1投标保证金人民币6200元
分标2投标保证金人民币7200元
分标3投标保证金人民币6500元
分标4投标保证金人民币3000元
分标5投标保证金人民币600元
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账
开户名称：云之龙咨询集团有限公司 
开户银行：中信银行南宁园湖支行   
银行账号：8113001013400293071
采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：
1.投标保证金采用银行转账交纳方式，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。
2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（开标当天现场提交地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼） ；邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人： 唐冰，联系方式：0771-2611898、2618118、2618199  ）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 
1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	20
	√本项目不接受电子备份投标文件；
□本项目接受电子备份投标文件。
电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下     种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件：
（1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：    ；提交截止时间：    ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。
（2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：            。
（3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址：       ，截止接收时间：       ，
收件人：       ，联系方式：       ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 
投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。

	21.1
	1. 提交投标文件截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告
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	1.开标时间：详见招标公告
2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用查询截止时点：资格审查结束前
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）作为附件上传保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数：5人或以上单数

	29.1
	评标方法：
√综合评分法
□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 不限项。

	29.3
	中标候选人推荐数量：
□    名
√根据[总得分由高到低]排列次序并全部推荐为中标候选人

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
√依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；
□随机抽取；

	35.1
	□本项目不收取履约保证金。
√本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：中标金额的5%（中小企业为2%）。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式
履约保证金缴纳期限: 自中标通知书发出之日起 5日内。
履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目验收合格后5个工作日内无息退还。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后办理退还手续（不计利息）。
不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
履约保证金指定账户： 
开户名称：广西艺术学院    
开户银行：建行南宁市桃源支行    
银行账号：45001604559050500909
备注：
1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司（政府采购全过程咨询部）
联系电话：0771-2611898、2618118、2618199
通讯地址：广西壮族自治区南宁市良庆区云英路15号南宁城建集团总部地块项目3号写字楼6楼
业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：
√本项目代理服务费由中标人向采购代理机构一次性支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
√以分标（√中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（√货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（√收费基准价格/□收费基准价格下浮 20 %/□收费基准价格上浮   %）收取。
□固定采购代理收费              。
3.账户名称： 
开户名称：云之龙咨询集团有限公司 
开户银行：中信银行南宁园湖支行   
银行账号：8113001013400293071

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。




投标人须知正文
一、总  则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门对政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包。
 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
8.特别说明
8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
0.   8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: https://www.gov.cn/zhengce/content/202509/W020250930645245947614.png]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求； 
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
三、投标文件的编制
12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。
（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
19.投标文件的编制
0.   19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
0.  19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
0.     19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
0.  19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。
0.  19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.电子备份投标文件
电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。
0. 21.投标文件的提交
21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
0. 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
四、开    标
23.开标时间和地点
开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标
26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
29.5出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同
30 .确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
0. 31.3采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、其他事项
39.代理服务费
39.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
39.2代理服务收费标准：
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万元～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万元～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元×1.5 ％＝ 1.5 万元
（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元
合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）
40. 需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；
（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（5） 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11） 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；
（12） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
（13） 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（14） 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（15） 未响应招标文件实质性要求的。
（16） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50% 的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 50% ； 
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50% 的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 50% ；
③投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标报价＜采购项目最高限价× 45%  ； 
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
5.2采用最低评标价法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。
（2）异常低价投标审查
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%  的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 50%   ； 
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价  50% 的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 50%  ；③投标报价低于采购项目最高限价  45% 的，即投标报价＜采购项目最高限价× 45%  ； 
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准


综合评分法
分标1 
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分 30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价× 10  %。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价／评标报价）× 30  分

	2
	技术分
（满分 56分）
	技术性能分（满分48分）
	技术参数及配置中未标注▲的技术指标（每项标的未标注▲的技术指标整体算1项，共48项），每有1项响应或优于采购文件要求的得1分，满分48分。
举例说明：第1项标的“3D 视觉深度手势追踪摄像头”共有3条未标注▲的技术指标，整体算为1项。本分标共有48项标的，即48项。

	
	
	项目实施方案（满分8 分）
	一档（2分）：提供了项目实施方案，有实施方案及进度安排措施，能够保障在规定时间内完成项目。
二档（4分）：在满足一档的基础上，项目实施方案包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施；
三档（6分）：在满足二档的基础上，投标人的项目实施方案包含组织措施、实施人员配置、各项关键节点工作的安排，能够提出并分析项目实施重点、难点。
四档（8分）：满足三档的基础上，投标人的项目实施方案包含设备运输安装保障方案、安装调试方案；能够提出对本项目的风险预见、风险应对措施，有应对风险的解决方案；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有效的解决方案；人员配置及安排分工与职责明确，有针对性实施日程表；对本项目提出具有建设性的方案或优化建议。
注：未提供方案或不满足一档评审要求的，得0分。

	3
	商务分
（满分14分）
	售后服务方案（满分9分）
	一档（3分）：售后服务方案包含响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案、日常维护方案；
二档（5分）：在一档基础上，售后服务方案包含了技术服务队伍、安全保障措施、服务承诺等，满足项目需求；
三档（7分）：在满足二档条件的基础上，提供了应急保障方案、技术培训方案；对设备在使用过程中可能出现的问题进行分析并提出针对性解决办法，分别针对产品软件和硬件提出明确的售后承诺和措施；
四档（9分）：在满足三档条件的基础上，提供针对性的使用培训方案，维护、维修手册、软件备份方案、故障代码表，有定期回访维护制度、质保期外的零配件优惠政策、本地化售后服务措施等，承诺售后工作7×24小时响应，定期回访一年不少于2次，售后服务维修人员大于2人，并提供有联系电话。
注：未提供方案或不满足一档评审要求的，得0分。

	
	
	业绩分
（满分3分）
	2023 年 1 月 1 日至提交投标文件截止时间止，投标人具有与本次采购标的有关的类似项目（包含本次采购核心产品同类设备）业绩的，每项得 1 分，满分 3分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分。】

	
	
	节能、环境标志产品政策分（满分
 2 分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得 0.5  分，满分 1 分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得 0.5 分，满分 1 分。
（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


注：计分方法按四舍五入取至百分位

分标2
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分 30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其供货时提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价× 10  %。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商在其供货时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价／评标报价）× 30  分

	2
	技术分
（满分 48分）
	技术性能分（满分33分）
	技术参数及配置中未标注▲的技术指标（每项标的未标注▲的技术指标整体算1项，共33项），每有1项响应或优于采购文件要求的得1分，满分33分。
举例说明：第1项标的“AI编程开发板套装”共有59条未标注▲的技术指标，整体算为1项。本分标共有33项标的，即33项。

	
	
	项目实施方案（满分15 分）
	一档（6分）：提供了项目实施方案，有实施方案及进度安排措施，能够保障在规定时间内完成项目。
二档（9分）：在满足一档的基础上，项目实施方案包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施；
三档（12分）：在满足二档的基础上，投标人的项目实施方案包含组织措施、实施人员配置、各项关键节点工作的安排，能够提出并分析项目实施重点、难点。
四档（15分）：满足三档的基础上，投标人的项目实施方案包含设备运输安装保障方案、安装调试方案；能够提出对本项目的风险预见、风险应对措施，有应对风险的解决方案；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有效的解决方案；人员配置及安排分工与职责明确，有针对性实施日程表；对本项目提出具有建设性的方案或优化建议。
注：未提供方案或不满足一档评审要求的，得0分。

	3
	商务分
（满分22分）
	售后服务方案（满分17 分）
	一档（5分）：售后服务方案包含响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案、日常维护方案；
二档（9分）：在一档基础上，售后服务方案包含了技术服务队伍、安全保障措施、服务承诺等，满足项目需求；
三档（13分）：在满足二档条件的基础上，提供了应急保障方案、技术培训方案；对设备在使用过程中可能出现的问题进行分析并提出针对性解决办法，分别针对产品软件和硬件提出明确的售后承诺和措施；
四档（17分）：在满足三档条件的基础上，提供针对性的使用培训方案，维护、维修手册、软件备份方案、故障代码表，有定期回访维护制度、质保期外的零配件优惠政策、本地化售后服务措施等，承诺售后工作7×24小时响应，定期回访一年不少于2次，售后服务维修人员大于2人，并提供有联系电话。
注：未提供方案或不满足一档评审要求的，得0分。

	
	
	业绩分
（满分3分）
	2023 年 1 月 1 日至提交投标文件截止时间止，投标人具有与本次采购标的有关的类似项目（包含本次采购核心产品同类设备）业绩的，每项得 1 分，满分 3分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分。】

	
	
	节能、环境标志产品政策分（满分
 2 分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得 0.5  分，满分 1 分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得 0.5 分，满分 1 分。
（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


注：计分方法按四舍五入取至百分位

分标3
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分 30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价× 10  %。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价／评标报价）× 30  分

	2
	技术分
（满分 47分）
	技术性能分（满分27分）
	技术参数及配置中未标注▲的技术指标（每项标的未标注▲的技术指标整体算1项，共27项），每有1项响应或优于采购文件要求的得1分，满分27分。
举例说明：第1项标的“数字显示器”共有11条未标注▲的技术指标，整体算为1项。本分标共有27项标的，即27项。

	
	
	项目实施方案（满分20 分）
	一档（5分）：提供了项目实施方案，有实施方案及进度安排措施，能够保障在规定时间内完成项目。
二档（10分）：在满足一档的基础上，项目实施方案包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施；
三档（15分）：在满足二档的基础上，投标人的项目实施方案包含组织措施、实施人员配置、各项关键节点工作的安排，能够提出并分析项目实施重点、难点。
四档（20分）：满足三档的基础上，投标人的项目实施方案包含设备运输安装保障方案、安装调试方案；能够提出对本项目的风险预见、风险应对措施，有应对风险的解决方案；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有效的解决方案；人员配置及安排分工与职责明确，有针对性实施日程表；对本项目提出具有建设性的方案或优化建议。
注：未提供方案或不满足一档评审要求的，得0分。

	3
	商务分
（满分23分）
	售后服务方案（满分18 分）
	一档（3分）：售后服务方案包含响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案、日常维护方案；
二档（8分）：在一档基础上，售后服务方案包含了技术服务队伍、安全保障措施、服务承诺等，满足项目需求；
三档（13分）：在满足二档条件的基础上，提供了应急保障方案、技术培训方案；对设备在使用过程中可能出现的问题进行分析并提出针对性解决办法，分别针对产品软件和硬件提出明确的售后承诺和措施；
四档（18分）：在满足三档条件的基础上，提供针对性的使用培训方案，维护、维修手册、软件备份方案、故障代码表，有定期回访维护制度、质保期外的零配件优惠政策、本地化售后服务措施等，承诺售后工作7×24小时响应，定期回访一年不少于2次，售后服务维修人员大于2人，并提供有联系电话。
注：未提供方案或不满足一档评审要求的，得0分。

	
	
	业绩分
（满分3分）
	2023 年 1 月 1 日至提交投标文件截止时间止，投标人具有与本次采购标的有关的类似项目（包含本次采购核心产品同类设备）业绩的，每项得 1 分，满分 3分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分。】

	
	
	节能、环境标志产品政策分（满分
 2 分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得 0.5  分，满分 1 分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得 0.5 分，满分 1 分。
（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


注：计分方法按四舍五入取至百分位

分标4
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分 30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价× 10  %。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价／评标报价）× 30  分

	2
	技术分
（满分 60分）
	技术性能分（满分42分）
	技术参数及配置中未标注▲的技术指标（每项标的未标注▲的技术指标整体算1项，共21项），每有1项响应或优于采购文件要求的得2分，满分42分。
举例说明：第1项标的“复古西服套装（男）”共有11条未标注▲的技术指标，整体算为1项。本分标共有21项标的，即21项。

	
	
	设计方案（满分10分）
	设计方案包含①舞台理解、②功能需求、③艺术创意、④工艺说明、⑤舞台功能性要求（快速换装设计、活动幅度与安全性、视觉效果强化）
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]一档（3分）：方案包含以上至少3点内容
二档（6分）：方案包含以上5点内容，各项内容描述完整可行三档（10分）：满足二档基础上，提供每套服装的单套服装设计详述，包括但不限于款式图与效果图、结构说明、面料与辅料、色彩与纹样、配饰与道具等

	
	
	项目实施方案（满分8 分）
	一档（2分）：提供了项目实施方案，有实施方案及进度安排措施，能够保障在规定时间内完成项目。
二档（4分）：在满足一档的基础上，项目实施方案包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施；
三档（6分）：在满足二档的基础上，投标人的项目实施方案包含组织措施、实施人员配置、各项关键节点工作的安排，能够提出并分析项目实施重点、难点。
四档（8分）：满足三档的基础上，投标人的项目实施方案包含设备运输安装保障方案、安装调试方案；能够提出对本项目的风险预见、风险应对措施，有应对风险的解决方案；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有效的解决方案；人员配置及安排分工与职责明确，有针对性实施日程表；对本项目提出具有建设性的方案或优化建议。
注：未提供方案或不满足一档评审要求的，得0分。

	3
	商务分
（满分10分）
	人员配置分（满分5分）
	拟投入项目人员具有服装设计类中级职称的，每人得1分，最多得2分；服装设计类高级职称的，每人得2.5分，最多得5分。本项满分5分。
投标文件提供人员有效的证书复印件、2026年3月-9月内任意一个月投标人为人员缴纳社保证明复印件或劳动协议复印件。

	
	
	业绩分
（满分3分）
	2023 年 1 月 1 日至提交投标文件截止时间止，投标人具有与本次采购标的有关的类似项目（演出服装）业绩的，每项得 1 分，满分 3分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分。】

	
	
	节能、环境标志产品政策分（满分
 2 分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得 0.5  分，满分 1 分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得 0.5 分，满分 1 分。
（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


注：计分方法按四舍五入取至百分位

分标5
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分 30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价× 10  %。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价／评标报价）× 30  分

	2
	技术分
（满分 64分）
	技术性能分（满分46分）
	技术参数及配置中未标注▲的技术指标（每项标的未标注▲的技术指标整体算1项，共23项），每有1项响应或优于采购文件要求的得2分，满分46分。
举例说明：第1项标的“报童挎包”共有2条未标注▲的技术指标，整体算为1项。本分标共有23项标的，即23项。

	
	
	设计方案（满分10分）
	设计方案包含①舞台理解、②功能需求、③艺术创意、④工艺说明、⑤舞台功能性要求（安全性、操作性与调度、视觉效果强化、与服装的配合）
一档（3分）：方案包含以上至少3点内容
二档（6分）：方案包含以上5点内容，各项内容描述完整可行三档（10分）：满足二档基础上，提供每套道具的设计详述，包括但不限于效果图与三视图、尺寸与重量、材质说明、色彩与纹样、结构说明等

	
	
	项目实施方案（满分8 分）
	一档（2分）：提供了项目实施方案，有实施方案及进度安排措施，能够保障在规定时间内完成项目。
二档（4分）：在满足一档的基础上，项目实施方案包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施；
三档（6分）：在满足二档的基础上，投标人的项目实施方案包含组织措施、实施人员配置、各项关键节点工作的安排，能够提出并分析项目实施重点、难点。
四档（8分）：满足三档的基础上，投标人的项目实施方案包含设备运输安装保障方案、安装调试方案；能够提出对本项目的风险预见、风险应对措施，有应对风险的解决方案；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有效的解决方案；人员配置及安排分工与职责明确，有针对性实施日程表；对本项目提出具有建设性的方案或优化建议。
注：未提供方案或不满足一档评审要求的，得0分。

	3
	商务分
（满分6分）
	业绩分
（满分4分）
	2023 年 1 月 1 日至提交投标文件截止时间止，投标人具有与本次采购标的有关的类似项目（舞台道具）业绩的，每项得 1 分，满分 4分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分。】

	
	
	节能、环境标志产品政策分（满分
 2 分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得 0.5  分，满分 1 分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得 0.5 分，满分 1 分。
（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐
（一）综合评分法
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
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《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）：                            
供应商（乙方）：                          
采 购 计 划 号：                         
项目名称：                           项目编号：                       
合同类型：买卖合同
本合同为中小企业预留合同：（是/√否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
	序号
	标的的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）：（大写）                          （小写）                 


第二条　标的质量
1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。
第三条　履行时间（期限）、地点和方式
1.履行时间（期限）：自签订合同之日起     个工作日内交付使用
2.履行地点：                       
3.履行方式
（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：           。
（2）交货方式
√乙方将货物送到甲方指定地点。
□甲方自行到乙方指定地点提货。
□其他：            。
第四条　包装方式
1.乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。
2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。
第五条　安装和培训
1.安装时间：  按甲方要求进行安装  ；
安装地点：  按甲方要求进行安装     。
2.安装要求：按甲方要求进行安装。
3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
4.乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。
培训时间：  按甲方要求进行     ；培训地点：  按甲方要求进行  。
第六条　合同价款及支付
1.本合同以人民币付款。
2.合同价款（或者报酬）：                     。
3.合同价款包括投标（竞标）货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标（竞标）货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。
4.付款进度安排：
（1）①预付款：签订合同之日起10个工作日内，中标人开具合同总价款的 30%的等额价值保函(保函有效期应在 2026年 12月30日后)给采购人后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。
②进度款：全部设备到货后，经采购人确认后在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的50%；所有货物安装调试完成、试运行正常且验收合格，并经采购人确认后，在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的20%。
（2）以上各项付款以采购人预算资金实际到位情况为准。
（3）以上各项付款所需凭证将在签订合同时做具体规定。
5.资金支付方式：    （银行转账）   。
第七条　验收、交付标准和方法
1.验收标准和方法
（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）
（2）验收程序及方法：
1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。
2）甲方收到乙方验收申请之日起 7个工作日进行验收。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。
3）负责本项目验收的单位按下列 ①方式确定：
①甲方自行组织；
②甲方委托的第三方机构组织；
4）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。
5）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
6）验收书一式  五 份，甲乙双方各执 二  份、受托第三方机构一份（如有）。 
7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 7 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，甲方可按以下办法处理：
①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
②贬值处理：由甲乙双方合议定价。
8）验收费用按下列 ② 方式确定：
①甲方支付；
②乙方支付；
2.交付标准和方法
（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后   日内向甲方交付使用。
（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。
第八条  售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。
2.质量保修范围：                  ；质保期：                     。
第九条　履约保证金
1.履约保证金金额：中标金额的5%（中小企业2%）。即    元。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票等非现金方式。
履约保证金缴纳期限: 自中标通知书发出之日起 5日内。
履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目验收合格后5个工作日内无息退还。由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后办理退还手续（不计利息）。
不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西艺术学院    
开户银行：建行南宁市桃源支行    
银行账号：45001604559050500909 
备注：
1、根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的通知规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的2%。
2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
第十条　违约责任
1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：
（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；
（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；
（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。
3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：
（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；
（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；
（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。
4.乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的  10%向甲方支付违约金。
5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。
6.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
第十一条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十二条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列 ②方式解决：
（1）向     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向对甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条　合同的变更、中止或者终止
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。
2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
第十四条　合同文件构成
1.政府采购合同
2.中标通知书；
3.投标文件；
4.招标文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5.标准、规范及有关技术文件；
6.双方约定的其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十五条　知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。
2.除招标文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。
5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第十六条  合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，签书面补充协议，可作为主合同不可分割的一部分。
3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
5.本合同一式七份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方四份，乙方二份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
法定代表人或者委托代理人（签字）：	法定代表人或者委托代理人（签字）： 

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日
	开户名称：
	银行账号：
	开 户 行：
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一、报价文件格式
1. 报价文件封面格式： 
电子投标文件

报  价  文  件




项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。




3. 投标函格式：
投 标 函

致：采购人名称：
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起    日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：
地址：          邮编：            
联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______ 
                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日

4. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           
投标人名称：                                            单位：元
	序号
	标的名称
	品牌
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

	投标产品中 ，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。


注： 
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
2.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

                                  法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                  投标人名称（电子签章）：
                                  日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 
电子投标文件
资格证明文件







项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：


年  月  日
 


2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。



3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。



             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                    投标人名称（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日


4. 投标人直接管理关系信息表
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。




            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                  投标人名称（电子签章）：
                                日期：    年   月   日


5.投标声明

投标声明
（采购人名称）：
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。
                
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

                           投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式
1.商务及技术文件封面格式： 
电子投标文件
商务及技术文件

项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
 

2.商务及技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
                                    投标人名称（电子签章）
                                                      年    月     日
4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书
（非联合体投标格式）
（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           
委托代理人身份证号码：                             
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              
 
                                                投标人名称（电子签章）：
                                              年    月    日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书
（联合体投标格式）
（如有委托时）
致：采购人名称：
根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：
日期：    年   月   日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
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6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	合同签订时间
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：               
日  期：         



7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　
投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日


8. 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：
1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。
2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：
第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：
（1）公司名称_                       ；
（2）纳税人识别号_                   。
第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：
（1）公司名称_                           ；
（2）纳税人识别号_                       ；
（3）在税务局登记的地址_                   ；
（4）在税务局登记的电话_                   ；
（5）开户银行_                           ；
（6）银行账户_                           。



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                      供应商公章（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日



9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单
所投分标：     分标
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	品牌
	
规格型号
	制造商（生产厂家）
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日  期：          



10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表
所投分标：     分标
	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条做明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：        


11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表
所投分标：     分标
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：         


12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式
选配件、专用耗材、售后服务优惠表
所投分标：     分标
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：            


四、其他文书、文件格式
1.联合投标协议书格式
联合体协议书

 	（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）
……

 	年 	月 	日
 

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 
日 期：


注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子签章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4. 关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。














5.质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□招标过程   
□招标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


6.投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                            联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
招标项目的名称：                                                                   
招标项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       
招标结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                              
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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