广西艺术学院2026年高原学科建设“音乐+科技”设备购置项目采购文件

项目说明
本项目采购预算未达到广西壮族自治区政府采购的限额标准，同时本项目的采购内容也未列入广西壮族自治区政府集中采购目录，因此，本项目不属于政府采购项目。
一、项目基本情况
（一）项目名称：广西艺术学院2026年高原学科建设“音乐+科技”设备购置项目
（二）采购方式：学校集中采购
（三）采购内容：“音乐+科技”培育项目设备一批
（四）采购预算：19.981万元
二、采购需求
详见采购文件附件1。
三、供应商资格要求
（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力、能够履行本项目合同的法人或其他组织，持有有效的营业执照。
（二）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以最新的信用中国网站和中国政府采购网公布为准，请提供信用中国网站和中国政府采购网的查询结果信息。信用信息应当于响应文件递交截止时间前10个自然日内完成查询、下载或截图，所获取的信用信息报告、查询截图资料均须加盖供应商公章。
1.“信用中国”查询方法：在“信用中国”网站顶部“信用信息”搜索栏中，输入信用主体名称或者统一社会信用代码，点击<搜索>。在搜索结果列表中，点击信用主体名称，访问「信用信息详情页」。在「信用信息详情页」点击<下载信用信息报告>按钮，即可完成下载。
2.“中国政府采购网”查询方法：点击“中国政府采购网”网站左侧“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。
（三）本项目不接受联合体。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。提供采购文件附件2。
四、报价要求
（一）有效的营业执照复印件。
（二）根据第三大点“供应商资格要求”提供对应的相关证明材料。
（三）法人代表授权书（格式自拟）、法人代表身份证复印件、被授权人身份证复印件。
（四）报价函（格式自拟）。
（五）技术、商务偏离表（格式自拟，需逐条对应采购需求，清晰标注无偏离/正偏离/负偏离，负偏离须详述原因）。
（六）服务方案、服务承诺（格式自拟）。
注：所有材料必须一正一副，均须加盖公章，统一封装至同一个密封袋，密封处加盖公章。
五、成交方式
在符合资质与采购需求基础上，从合格的报名单位中以最低价方式选定成交人。评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的相关要求进行处理，并可在评审现场合理的时间内要求供应商提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
六、报价截止时间与地点
（一）时间：凡愿意且符合条件的供应商，请于2026年11月3日上午9:00至11:00，将报价文件密封送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收响应材料。
（二）地点：南宁市青秀区教育路7号广西艺术学院雕塑楼107室财务资产处采购管理科；联系人：高老师，朱老师，李老师；联系电话：0771-5327987. 
[bookmark: _GoBack]七、本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给供应商。供应商据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。


附件1采购需求
	序号
	采购品目
	采购数量
	计量单位
	技术参数（详细）
	参考品牌型号

	1
	低音音箱
	2
	只
	1.不小于10英寸低音扬声器
2.连续可变低通滤波器（50 Hz 至130 Hz）
3.输入增益控制（-30 dB 至+6 dB，连续可变）、极性反转开关和接地开关
170 瓦（RMS）的AB类放大器
4.可达到113 dB SPL，频率响应为20 至200 Hz
5.左右平衡的XLR 和1/4 英寸TRS 和非平衡RCA 主要输入
6.左右平衡的XLR 和1/4 英寸TRS 输出以及XLR 低音扬声器输出，可连接第二个 Sub 
7.带有省电模式功能
	PreSonus Eris Pro Sub 10  /JBL LSR310S /Fluid FC10S

	2
	AI运算工作站
	1
	台
	1.CPU 参照或相当于英特尔⑧酷睿UItra 9-275HX
2.显卡 参照或相当于Geforce® RTX 5090 LAPTOP
3.内存 64G 5600MT/s SO-DIMM DDR5
4.硬盘1T PCle 4.0 NVMe SSD
5.散热 参照或相当于双高压风扇一体式均热板
6.特性 强悍散热 性能稳定Wi-Fi 6E
7.尺寸 高约332mm*长约212mm*宽约45mm(底座：约49.5mm)
8.系统 参照或相当于Windows 11家庭中文版
9.附件 接口扩展坞*1/底座*1
	1.雷神 MIX-G II
2.ASUS/华硕 ROG NUC 20周年版
3.FEVM FA80G

	3
	沉浸式视频回放器
	1
	套
	1.产品类型：MR 混合现实一体机（VR / 透视双模），支持 6DoF 空间定位与追踪。
2.核心平台：搭载性能相当于或优于高通骁龙 XR2 Gen2 处理器；配置 12GB LPDDR5 运行内存、256GB/512GB UFS 3.1 存储空间。
3.显示系统：采用双目光学透镜，单眼分辨率 2160×2160，双眼总分辨率 4320×2160，刷新率 90Hz，视场角 105°；默认渲染分辨率 1920×1920，像素密度 1200PPI，平均 PPD 20.6、中心区域 PPD 22.5；支持 58–72mm 无级电动瞳距调节。
4.MR 透视与传感：配备双目 3200 万像素彩色透视摄像头、深度感知摄像头、4 颗环境追踪摄像头；提供 800 万像素、中心区域 22.5PPD 低畸变透视画面，支持最高 72Hz MR 画面帧对齐，透视延迟约 20ms。
5.音频系统：内置双立体声扬声器，四麦克风阵列，支持空间音频录制与播放。
6.手柄与交互：标配 2.4G 无线手柄，支持多模态追踪算法，高精度低延迟；支持手势追踪、头部追踪、空间建图与虚实融合。
7.电池与续航：内置 5700mAh（额定）/5770mAh（典型）锂电池，支持 QC4 + 快充，最高 45W；典型使用续航约 2–3 小时。
8.佩戴设计：前后平衡式结构，前端主体约 304g、整机约 580g；柔软透气面罩，支持近视镜片适配，无需佩戴眼镜。
9.连接与接口：支持 Wi‑Fi 6、蓝牙 5.3；配备 USB‑C 接口，支持充电、数据传输及视频输出。
10.系统与生态：基于 Android 定制系统，支持SteamVR 串流、空间视频拍摄 / 播放、多窗口办公投屏。
	PICO 4 Ultra MR
Meta Quest 3 MR 一体机
HTC VIVE Focus Vision MR 一体机

	4
	虚拟现实智能眼镜
	1
	套
	1.屏幕： Mirco-OLED/玻璃透镜
2.分辨率：3840x3840
3.PPD：53/57/50
4.HFOV:116/106/140
5.刷新率：72/90Hz
6.瞳距：自调节
7.追踪方式：内外向追踪
	小派Super 57PPD/Micor-OLED/super Ultrawide

	5
	智能自适应音柱
	2
	只
	1.频率响应范围（-3 dB） 45 Hz -17 kHz
2.频率响应范围（-10 dB） 35 Hz -20 kHz
3.覆盖范围（-6 dB）[H x V] 130 ° x 20 °
4.最大声压级:141dB
5.系统类型:有源四分频系统
6.换能单元 1 x 18" 低音单元(4"VC)
        12 x 3.5" 中低音单元(1"VC)
        6 x 3.5" 中音单元(1"VC)
        4 x 0.5" 压缩高音单元(1"VC)
7.箱体类型：低音倒相箱,中音封闭式音柱`高
音多层波导管阵列
8.DSP功能描述：48kHz/24bit 带有拓展动态,1.1ms
9.固有延迟，可实现分频、压限、EQ、电平处理、低噪声AD-DA转换功能
	SE  Audiotechnik-M-9A/SMR AA-66P/GLS-G12

	6
	智能自适应点声源
	8
	只
	1.频率响应范围(-3dB)1: 125 Hz-18kHz
2.频率响应范围(-10dB)1: 95 Hz-20kHz
3.覆盖范围 (-6 dB) [H x V]: 120° x 16°
4.最大声压级: 130dB
5.系统类型：有源两分频系统
6.分频频点：1.9KHZ
7.扬声器单元: MF: 8 x 2.8" 钕磁中音单元 (0.8" VC)，
HF: 7 x 1" 钕磁球顶高音单元 (1" VC)
8.箱体类型：倒相箱
9.额度功率： 700W
10.安全系数：吊挂18pcs保持12倍安全系数 
11.DSP功能描述：48kHz/24bit 带有拓展动态,1.1ms
12.固有延迟，可实现分频、压限、EQ、电平处理、低噪声AD-DA转换功能
	SE  Audiotechnik/ M-FXA G2/SMR AA-29B/GLS-G7

	7
	智能自适应低音声源
	4
	只
	1.频率响应范围 (-3 dB)1:  34 Hz - 210 Hz
2.频率响应范围 (-10 dB)1:  28 Hz - 260 Hz
3.最大声压级:  138 dB
4.谐波失真: ≤ 3%
5.额定功率:  1600W
6.系统类型:有源系统
7.扬声器单元:1 x 18" 单元 (4" 音圈)
	SE Audiotechnik/ B18A/SMR AA-18B/GLS-G18

	8
	智能声源支撑系统
	4
	套
	原厂配件
	SE/SMR/GLS

	9
	智能声源接口转接件
	2
	只
	原厂转接头配件
	SE/SMR/GLS


注：本采购需求所列参考品牌型号仅作为产品档次、技术性能的参考示范，供应商可提供同等档次其他品牌产品。

供货时间：自合同签订之日起30个日历日内供货。



附件2供应商直接控股、管理关系信息表
供应商直接控股、管理关系信息表
	供应商直接控股股东信息表
	说明

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	供应商直接管理关系信息表
	说明

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	





供应商名称(公章)：          
日期：  年  月   日

